
土木工程概预算复习资料
一、单项选择题
1.安装工程预算定额中,一般不包括(     ),因而安装工程定额基价就是不完全工程单价。

A.主材费    B.辅材费    C.人工费    D.机械费

2.整体楼梯得工程量分层按水平投影面积以平方米计算。不扣除宽度小于(     )得楼梯井空隙。

A.20cm     B.50cm     C.70cm     D.90cm

3.类似工程预算就是指已经编好并用于某工程得(     )。

A.设计概算    B.修正概算    C.施工预算    D.施工图预算

4.(     )主要用于工程规模较小或审查精度要求高得工程项目。

A.难点项目抽查法    B.重点项目抽查法    C.指标分析法    D.全面审查法

5.材料预算价格得合理性与(     )就是审查得主要内容。

A.准确性    B.科学性    C.权威性    D.群众性

6.竣工结算得编制单位就是(     )。

A.施工单位    B.监理单位    C.建设单位    D.中介咨询机构

7.以下哪种工程预.结算得审查形式较具有权威性。(     )

A.专家审查    B.单独审查    C.联合会审    D.委托审查

8.(     )就是在预算定额得基础上,将若干个预算定额项目综合为一个扩大结构定额。

A.概算指标    B.概算定额    C.劳动定额    D.施工定额

9.平整场地就是指厚度在(     )以内得就地挖填.找平。

A.10cm     B.30cm     C.40cm     D.50cm

10.教育费附加以(     )为计税依据。

A.营业收入额    B.营业税额    C.城市维护建设税额    D.直接费额

二、填空题
1.根据《计价表》计算规则，土方工程中挖土的深度是                    。

2.投标报价时钢筋工程量计算方法有按                       。

3.全部使用国有资金或国有资金投资为主的工程和其他采用工程量清单计价工程应执行                    。

4.总报价不变的情况下，投标人有意提高部分项目单价，并降低另外部分项目单价的报价方法称为                    。

5.建筑与装饰工程计价表综合单价中的管理费是以三类工程的标准列入子目，其计算基础是                    。

6.封闭的凸阳台应按其水平投影面积的                    。

7.计价表规定：土、石方挖方体积应按                    。

8.石墙基础与墙身的划分，外墙应以                    ，内墙以设计室内地坪为界。以下为基础，以上为墙身。

9.《计价规范》中规定的四统一是指                    、统一名称、统一计量单位、统一工程量计算规则。

10.计算砼套管成孔灌注桩施工工程量时，长度应为设计桩长加0.25m，截面积应按                    。

11.块料台阶面层的清单工程量计算规则是                    ，施工工程量计算规则是展开面积。

12.劳动定额有时间定额和                  两种形式，二者的关系互为倒数。

13.工程量清单由分部分项工程量清单、                    、其他项目清单三部分组成。

14.定额是指在正常生产条件下生产单位和                    所需消耗的资源数量标准。

15.清单计价综合单价中除了人工费、材料费和                    以外，还应包括管理费和利润。

16.控制施工图预算的是                    。

17.清单计价条件下，深基础土方属于分部分项工程费，土方开挖过程中的基坑支护属于                    。

20.按江苏省计价表的规定：建筑与                    由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金五部分组成。
三、多项选择题
1.间接费的组成(     )。
A.企业管理费     B.财务费用     C.其他费用     D.税金

2.预算中的＂四线＂是指(     )。等．

A.外墙中心线     B.墙中心线     C.墙净长线     D.外墙外边线

3.编制材料消耗定额的基本法有(     )。
A.现场技术测定法     B.试验法     C.统计法     D.理论计算法

4.人工消耗指标包括(     )。
A.基本用工     B.材料超运距用工     C.辅助用工     D.人工幅度差

5.材料价差的调整法有(     )。
A.单项材料价差调整     B.材料价差综合系数调整     C.Ａ、Ｂ相结合调整     D.按实调整

6.税金由(     )。组成．

A.营业税     B.城市维护建设税     C.教育费附加     D.材差

7.工程量计算的基本原则是(     )。
A.口径一致     B.单位一致     C.规则一致     D.要求一致

8.施工预算的编制法有(     )。
A.实物法     B.实物金额法    C.单位估价法    D.分项工程完全造价计算法

9.工程预结算的审查形式有(     )。
A.专家审查   B.单独审查     C.联合会审     D.委托审查

10.竣工决算的容由(     )两部分组成。
A.封面       B.文字说明     C.附表     D.决算报表
四、判断题(每小题1分，共计10分)
(    )1.税金具有法定性和强制性，应全额计取，不得优惠。

(    )2.机械台班使用费中的第一类费用亦称可变费用。

(    )3.材料费是指施工过程中耗用的构成工程实体的费用，不包括转使用材料的摊销费用。

(    )4.施工图预算即施工预算。

(    )5.外脚手架、单排脚手架、装饰脚手架和里脚手架，均按水平投影面积以平米计算。

(    )6.材料预算价格的运杂费中已包括了材料的二次搬运费。

(    )7.直接工程费简称直接费。

(    )8.材料价差不能作为计算间接费等费用的基础。

(    )9.建筑物底层建筑面积按建筑物外墙勒脚以上的外围水平面积计算。

(    )10.凡是公称直径相同的管材、管件和阀门，虽然它们的外径不尽相同，但它们都能相连接。

五、简答题(每小题3分，共计24分)
1.建筑安装工程造价得直接费用有哪四部分组成？

2.根据概预算定额规定 ,分部工程可以划分为哪几项？

3.施工图预算得编制方法有哪几种？

4.工程量清单分为哪三种分项清单？

5.综合单价包括哪些费用？

6.工程量清单计价应包括哪些费用？

7.税金通常由哪三部分组成？

8.什么就是铺底流动资金？
六、问答题(每小题3分，共计24分)
1.您认为工程造价得影响因素有哪些？

2.施工图预算有哪些作用？

3.在清单计价规范里,什么就是“四统一”,为何采用工程量清单计价时要做到“四统一”？

4.影响综合单价与清单计价得因素有哪些？

标准答案
单选题
1-5:ABDDA  6-10:ADBBB
填空题
1.根据《计价表》计算规则，土方工程中挖土的深度是自设计室外地坪至图示基础垫层底面的尺寸。

2.投标报价时钢筋工程量计算方法有按含钢量计算和抽筋计算两种。

3.全部使用国有资金或国有资金投资为主的工程和其他采用工程量清单计价工程应执行《建设工程工程量清单计价规范》。

4.总报价不变的情况下，投标人有意提高部分项目单价，并降低另外部分项目单价的报价方法称为不平衡报价。

5.建筑与装饰工程计价表综合单价中的管理费是以三类工程的标准列入子目，其计算基础是人工费价＋机械费。

6.封闭的凸阳台应按其水平投影面积的一半计算建筑面积。

7.计价表规定：土、石方挖方体积应按天然实体积（自然方）计算。

8.石墙基础与墙身的划分，外墙应以设计室外地坪，内墙以设计室内地坪为界。以下为基础，以上为墙身。

9.《计价规范》中规定的四统一是指统一编码、统一名称、统一计量单位、统一工程量计算规则。

10.计算砼套管成孔灌注桩施工工程量时，长度应为设计桩长加0.25m，截面积应按桩管外径计算。

11.块料台阶面层的清单工程量计算规则是水平投影面积，施工工程量计算规则是展开面积。

12.劳动定额有时间定额和产量定额两种形式，二者的关系互为倒数。

13.工程量清单由分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单三部分组成。

14.定额是指在正常生产条件下生产单位和各建筑产品所需消耗的资源数量标准。

15.清单计价综合单价中除了人工费、材料费和机械费以外，还应包括管理费和利润。

16.控制施工图预算的是设计概算。

17.清单计价条件下，深基础土方属于分部分项工程费，土方开挖过程中的基坑支护属于措施项目费。

20.按江苏省计价表的规定：建筑与装饰工程造价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金五部分组成。
多项选择题
1、ABC 2、ACD 3、ABCD 4、ABCD 5、ABC 6、ABC 7、ABC 8、ABC 9、BCD 10 、BD
判断题
1对； 2 错； 3 错； 4 错； 5 错 6 错； 7 错； 8 对； 9 对； 10 对

简答题
1、建筑安装工程造价得直接费用有哪四部分组成？

答:1)人工费 ; 2)材料费; 3)机械使用费 ; 4)措施费。

2、根据概预算定额规定 ,分部工程可以划分为哪几项？

答:1)土建工程 ; 2)给排水工程 ; 3)暖通工程 ; 4)电气工程 ; 5)设备安装工程。

3、施工图预算得编制方法有哪几种？

答:1)单价法 ; 2)实物法。

4、工程量清单分为哪三种分项清单？

答:1)分部分项工程量清单 ; 2)措施项目清单 ; 3)其她措施项目清单。

5、综合单价包括哪些费用？

答:1)人工费 ; 2)材料费 ; 3)机械使用费 ; 4)管理费 ; 5)利润; 6)风险因素。

6、工程量清单计价应包括哪些费用？

答:1)分部分项工程费 ; 2)措施项目费 ; 3)其她措施项目费 ; 4)规费; 5)税金。

7、税金通常由哪三部分组成？

答:1)营业税 ; 2)城乡维护建设税 ; 3)教育费附加。

8、什么就是铺底流动资金？

答:铺底流动资金就是生产性项目为保证项目投产后能正常生产经营所需要得最基本得周转

资金数额。

问答题
1、您认为工程造价得影响因素有哪些？

答:1)政策法规性因素 ; 2)地区性与市场性因素 ; 3)设计因素 ; 4)施工因素 ; 5)编制人员素质。

2、 施工图预算有哪些作用？

答:1)可以作为建设单位确定标底 ,承包商投标报价得参考 ; 2)就是实行建筑工程预算包干得依据; 3)就是进行工程建设造价管理得参考依据 ,也就是施工企业加强经营管理得基础 ;

4)就是建设单位拨付工程款得依据 ; 5)所确定得消耗量可以作为施工企业编制施工组织得依据。

3、在清单计价规范里 ,什么就是“四统一” ,为何采用工程量清单计价时要做到“四统一”？

答:“四统一”就是指统一分部分项工程项目名称 ,统一计量单位 ,统一工程量计算规则 ,统一项目编码。

采用工程量清单计价时要做到“四统一”可以为建立全国统一得建设市场 ,规范招标投标、计价与工程造价管理行为与机制提供依据。

4、影响综合单价与清单计价得因素有哪些？

答:1)市场因素 ; 2)业主因素 ; 3)设计、咨询、监理与施工因素 ; 4)工程现场条件与环境因素 ; 5)项目经理及其定额基础工作因素 ; 6)行业与协作因素 ; 7)政策法规因素。



