土木工程概预算复习资料
一、填空题
1.根据《计价表》计算规则，土方工程中挖土的深度是自设计室外地坪至图示基础垫层底面的尺寸。

2.投标报价时钢筋工程量计算方法有按含钢量计算和抽筋计算两种。

3.全部使用国有资金或国有资金投资为主的工程和其他采用工程量清单计价工程应执行《建设工程工程量清单计价规范》。

4.总报价不变的情况下，投标人有意提高部分项目单价，并降低另外部分项目单价的报价方法称为不平衡报价。

5.建筑与装饰工程计价表综合单价中的管理费是以三类工程的标准列入子目，其计算基础是人工费价＋机械费。

6.封闭的凸阳台应按其水平投影面积的一半计算建筑面积。

7.计价表规定：土、石方挖方体积应按天然实体积（自然方）计算。

8.石墙基础与墙身的划分，外墙应以设计室外地坪，内墙以设计室内地坪为界。以下为基础，以上为墙身。

9.《计价规范》中规定的四统一是指统一编码、统一名称、统一计量单位、统一工程量计算规则。

10.计算砼套管成孔灌注桩施工工程量时，长度应为设计桩长加0.25m，截面积应按桩管外径计算。

11.块料台阶面层的清单工程量计算规则是水平投影面积，施工工程量计算规则是展开面积。

12.劳动定额有时间定额和产量定额两种形式，二者的关系互为倒数。

13.工程量清单由分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单三部分组成。

14.定额是指在正常生产条件下生产单位和各建筑产品所需消耗的资源数量标准。

15.清单计价综合单价中除了人工费、材料费和机械费以外，还应包括管理费和利润。

16.控制施工图预算的是设计概算。

二、单选题

1、初步设计方案通过后，在此基础上进行施工图设计，并编制(d )。

A、初步设计概算B、修正概算c、施工预算D、施工图预算

2.具有独立的设计文件，竣工后可独立发挥生产能力或使用效益的基本建设项目称为（ )

A、建设项目B、单项工程c、单位工程D、分部分项工程

3.在社会主义市场经济条件下，建筑产品的价格由（a )决定。

A、市场B、预算定额c、招标文件D、清单计价规范

4.(c ) 与国际上通用的工程估价方法接近。

A、单位估价法 B、实物金额法c、分项工程完全造价计算法D、电算估价法

5.劳动定额时间不包括（c )。

A、基本工作时间B、不可避免的中断时间C、不是故意的失误时间D、准备结束时间

6.预算定额手册中的d )，主要用于对预算定额的分析、换算。

A、总说明B、分部说明c、分布说明 D、附录

7.材料预算价格指材料的( a )。

A、出库价格 B、材料原价c、材料运杂费D、材料包装费

8.建筑工程一般以定额( a )为基础计算各项费用。

A、直接费B、材料费c、机械台班使用费D、人工费

9.在计算实砌墙身时，应扣除单个面积在（  )以上的孔洞所占的体积。

A、0.1m2  B、0.3m2  c、0.5m2  D、1l0m2

10.现浇构件钢筋的综合损耗率一般规定为（  )。

A 、2%  B、3%   C、6%   D、9%
三、名词解释

1.建筑面积:亦称建筑展开面积，是建筑物各层面积的总和。

2.辅助面积:是指建筑物各层平面中为辅助生产或辅助生活所占的净面积之和。

3.结构面积:是指建筑物各层平面中的墙、柱等结构所占的面积之和。

4.工程量:是指用物理计量单位或自然计量单位表示的分项工程的实物数量。

四、问答题

1、工程造价得影响因素有哪些？

答:

2、 施工图预算有哪些作用？

答:1)可以作为建设单位确定标底 ,承包商投标报价得参考 ; 2)就是实行建筑工程预算包干得依据; 3)就是进行工程建设造价管理得参考依据 ,也就是施工企业加强经营管理得基础 ;

4)就是建设单位拨付工程款得依据 ; 5)所确定得消耗量可以作为施工企业编制施工组织得依据。

3、在清单计价规范里 ,什么就是“四统一” ,为何采用工程量清单计价时要做到“四统一”？

答:“四统一”就是指统一分部分项工程项目名称 ,统一计量单位 ,统一工程量计算规则 ,统一项目编码。

采用工程量清单计价时要做到“四统一”可以为建立全国统一得建设市场 ,规范招标投标、计价与工程造价管理行为与机制提供依据。

4、影响综合单价与清单计价得因素有哪些？

答:1)市场因素 ; 2)业主因素 ; 3)设计、咨询、监理与施工因素 ; 4)工程现场条件与环境因素 ; 5)项目经理及其定额基础工作因素 ; 6)行业与协作因素 ; 7)政策法规因素。

5、根据概预算定额规定 ,分部工程可以划分为哪几项？

答:1)土建工程 ; 2)给排水工程 ; 3)暖通工程 ; 4)电气工程 ; 5)设备安装工程。

