
地图制图学基础 复习资料  
一、填空题

1.地图的构成要素有：图形要素、（数学要素）、辅助要素及（补充说明）。

2.编绘成图过程可分为编辑准备、（编绘）、（清绘）、制印四个步骤。

3.70年代,德国地图学家佛莱泰格把地图学分为（地图学理论）、地图学方法论和（地图学实践）三个分支学科组成。

4.《制图六体》奠定了中国古代地图编制的理论基础；《地理学指南》成为西方古代地图编制理论的代表。

5.地图学的研究对象是（地图）。

6.椭球体三要素:（长轴即赤道半径）、短轴即极半径和（椭球的扁率）。

7.中国的大地控制网由（平面控制网）和（高程控制网）组成，控制点遍布全国各地。

8.GPS系统的三个组成部分即空间部分、（  ）和（  ）。

9.把地图上和地球仪上的经纬线网进行比较，可以发现变形表现在(长度)、(面积)和(角度)三个方面。

二、名词解释

1.地图：是遵循一定的数学法则，将地理信息通过科学的概括综合，运用符号系统表示在一定的载体上的图形，以传递它们的数量、质量在时间和空间上的分布规律和发展变化。

2.直线定向:确定直线与标准方向线之间的角度关系。

3.方位角：由标准方向线北端开始顺时针方向到某一直线的夹角（0°-360°）。

4.磁子午线：指向地球磁北极和磁南极的线或者说是磁子午面与大地水准面的交线。

三、判断题
1.比例尺、地图投影、各种坐标系统就构成了地图的数学法则。（    ）

2.地图容纳和储存了数量巨大的信息，而作为信息的载体，只能是传统概念上的纸质地图。（  ）

3.地图的数学要素主要包括地图投影、坐标系统、比例尺、控制点、图例等。（    ）

4.实测成图法一直是测制大比例尺地图最基本的方法。（    ）

5.磁坐偏角指磁子午线与坐标纵线之间的夹角。以坐标纵线为准，磁子午线东偏为负，西偏为正。（    ）
1.√ 2.× 3.× 4.   5.×  
四、问答）
1.地图的基本特性是什么？

答：地图所具有的基本特征，可以概括为四个方面：数学法则、地图概况、符号系统、地理信息载体。

2.举例说明电子地图的应用。

答：电子地图己广泛应用于政府规划、经济贸易、旅游向导、卫星导航、作战指挥等领域。在地区和城市的各级管理、建设、分析、规划和评价工作中，在城市信息系统、自然灾害预测评估信息系统、遥感作物估产系统、交通管理信息系统以及资源利用、区域规划等系统的建设中，电子地图都已成为重要地理信息基础。电子地图应用领域还在不断扩展，电子地图的表现形式也将发生新的变化。

3.简述地图集的编制过程及其注意的问题。

答：地图集编制分为编辑准备、原图编绘、出版准备、地图制印四个阶段。但在编制过程中应注意以下几个问题：

(1)明确地图集编制的主题与对象

(2)确定地图集的结构

(3)要安排好地图集的图面配置

(4)地理底图编制

(5)统一与协调是地图集编制的基本原则

4.地球仪上经纬网的特点：

答：

5.底图编制必须注意哪些问题？

答：(1)专题内容较多或编制时间较紧迫时，可考虑直接选用相应比例尺的国家基本比例尺地形图作为基础底图。

(2)工作底图编制应尽早进行，初稿需经缜密的校审，并须在正式编制专题图之前将其交付编图人员使用。

(3)底图符号和注记的规格不宜繁杂，在保证精度前提下，图形综合宜适当加大。颜色宜浅淡，色数要少，工作底图更以单色（如浅蓝、钢灰、淡棕）为好。

五、计算题

1.将一张古地图上的“一尺折百里”用公制表示其数学式、说明式和直线式。

解：∵1尺=1/3米，1里=500米∴“一尺折百里”即（1/3）÷（100×500）=1/150000即

数字式：1：150000或1/150000；文字式（说明式）：十五万分之一，或图上1厘米等于实地1500米（1.5千米，1.5公里）；直线式：（画图，注意尺寸）
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