
城市园林绿地规划复习资料及答案
1、 填空题

1、关于行道树株距与定干描述错误的是（ C ）。 
A、株行距一般按树冠大小来决定 
B、定干高度应考虑距车行道的距离 
C、分枝角度越大，定干可适当低一点 
D、定干高度最低不能小于2 米 
2、分车绿带植物的配置应是（  C ）。 
A、以常绿乔木为主 
B、以落叶乔木为主 
C、以草皮与灌木为主 
D、以上植物配置都可以 
3、园林规划设计不同于林业规划设计，除共同考虑的问题外， 还应考虑的问题是 （  D  ）。 
A、经济     B、技术    C、 生态    D、 美 
4、位于园林轴线及风景视线端点的景物是（   ）。 
A、 添景    B、 对景   C、 障景    D、 夹景 
5、花坛的大小应与广场的面积成一定比例，一般最大不超过广场面积的（ B ）。 
A、 1/2     B、1/3     C、 1/4     D 、1/5 
6、关于合适视距描述错误的是（ C  ）。 
A、大型景物的合适视距为景物高的 3.5 倍 
B、水平景物的合适视距为景物宽度的 1.2 倍 
C、当宽度大于高度时，依水平视距来考虑 
D、当高度大于宽度时，依垂直视距来考虑 
7、不属于自然式种植的是（  A   ）。 
A、列植     B、丛植     C、群植    D、林植 
8、屋顶花园植物不应选择（  C ）。 
A、不易倒伏树种         B、耐修剪 
C、阴性耐旱             D、抗寒性强 

9、安全视距一般采用（   B  ）。

A、20-25m               B、30-35m

C、40m                  D、40-45m

10、 在行道树的种植设计时，最小株距为（    )。
A、3m      B、1.5-2m    C、4m      D、7m

11、 大学校园绿地的类型不包括（  C  ）。

A、教学科研区绿地       B、学生生活区绿地 
C、生产绿地             D、校园道路绿地

12、关于居住区绿地的规划布局描述不正确的是（  C  ）。 

A、居住区的绿地规划应与居住区的总体规划同时进行，合理组织       

B、居住区的公共绿地近量安排在居民经常经过并能顺利到达的地方
C、居住区绿化应以硬质景观为主，植物造景为辅             

D、居住区绿化应充分利用现有自然地形和现有条件
13、居住区小游园的次路宽是（  B ）。

A、3m      B、1.5-5m    C、4m     D、7m 

14、 城市小游园的服务半径约为（ A   ）。

A、135-270m             B、小于135m    

C、270-250m             D、大于135m 

15、下列不属于城市绿地生态系统防灾减灾功能的是（ D   ）。
A、降低沙尘暴           B、防火
C、避震                 D、提供休闲空间

16、按城市人口规模分类，句容属（   ）。
A、小城市               B、中型城市
C、大城市               D、特大城市

17、矸石山治理属于（ A   ）。
A、工业废弃地景观重建   B、河流滩地景观规划
C、破坏生态环境         D、浪费土地资源

18、古树指树龄在（  A    ）年以上的树木。
A、100      B、300      C、500      D、1000

19、绿线指城市中各类（  C    ）范围的控制线。

A、建筑     B、道路     C、绿地     D、水体

20、（  D   ）一般指规模较大，自然环境条件良好，设施完备，为全市或区域范围内的居民服务的大型绿地。

A、带状公园             B、儿童公园

C、综合性公园           D、动植物园

二、多项选择题 
1、关于园林规划描述正确的有（ ABC ）。 
A、 从广义讲，园林规划就是发展规划，由园林行政部门制定 
B、 从狭义讲，园林规划就是具体的绿地规划，由园林规划设计部门完成 
C、 园林规划有长期规划、中期规划和近期规划之分 
D、 狭义的园林规划就是园林绿地设计 
2、关于园林绿地设计含义理解正确的有（  ）。 
A、园林绿地设计是一个微观的概念。 
B、园林绿地设计是以规划为指导。 
C、园林绿地设计是园林设计者利用园林要素对园林空间进行组合，创造出一种新的园林环境。 
D、 园林设计的成果是设计图和说明书。 
3、园林规划设计的作用有（ ABCD ）。 
A、保证城市园林绿地的发展和巩固 
B、是上级主管部门批准园林绿地建设费用的依据 
C、园林绿地施工的依据 
D、 园林绿地建设检查验收的依据。 
4、园林规划设计的依据有（ ABCD ）。 
A、科学依据             B、社会需要 
C、功能要求             D、经济条件 
5、园林设计的适用原则所包含的意思有（ AB ）。 
A、因地制宜             B、功能适合于服务对象 
C、美观                 D、 个性化 
6、园林中的生活美包括有（  ABC ）。 
A、园林中空气清新、卫生条件好、水体清洁 
B、适于人生活的小气候。 
C、交通方便，有各种活动场所 
D、风摇松涛 
7、园林艺术美的具体特征是（ ABD ）。 
A、形象性               B、 典型性 
C、变化性               D、审美性 
8、我国古典园林常见的形式有（  ABC ）。 
A、皇家园林             B、私家园林 
C、寺庙园林             D、风景名胜园林 
9、园林施工设计图纸的要求是（ ABCD ）。 
A、图纸规范 
B、画出坐标网及基点基线的位置 
C、图纸要注明图头、图例、指北针、比例尺等 
D、文字、阿拉伯数字用打印字剪贴复印 

三、判断题

1、绿地系统是一种有生命的系统。  （ √   ）
2、绿道是能够改善环境质量和提供户外娱乐的线状廊道。（     ）

3、绿地系统规划实施可不必考虑不同管理部门间的合作。（  ×   ）

4、苏州留园以大尺度的空间对比展示了岭南园林的精巧。（   ×   ）

5、北京的城市规划集中外之大成，取得了良好的社会效益和生态效益。（  ×    ）

6、视距三角形内不允许有任何阻碍视线的东西。（     ）

7、带状公园除具有公园一般功能外，还承担城市生态廊道的功能。（  √   ）

8、阔叶树吸生能力比针叶树好。 （   √   ）

9、儿童公园中可适当选用毒有刺植物。（  ×    ）

10、阳坡面宜种植阴性树种。 （   ×    ）
三、名词解释 

1、居住区：广义就是人类聚居的区域；狭义讲是指由城市主道路所包围的独立的生活居住地段。

2、覆盖率：用地上栽植的全部乔灌木的垂直投影面积，以及花卉、草皮等地被植物的覆盖面积占用地面积的百分比。

3、组团绿地：

4、公园：是为城市居民提供是室外休息﹑观赏、游戏、运动、娱乐，由政府或公共团体经营，为保证城市居民的身心健康，提高国民教育素质、并自由享受的市政设施。

5、园林绿地的间接经济效益：指园林绿化所形成的良性生态环境效益和社会效益。

四、简答题
1、城市园林绿地系统布局的原则有哪些？ 
答：（ 1）城市园林绿地系统规划应结合城市其他部分的规划综合考虑全面安排。 
（2） 城市园林绿地系统规划必须因地制宜从实际出发。 
（3）城市公园绿地应均匀分布，服务半径合理，满足全市居民文化休憩的需要。 
2、简述综合性公园规划的基本原则。 
答： 
3、居住区建筑的布置形式有那几种？

答:一般有六种基本形式:(1)行列式布置；(2)周边式布置；(3)混合式布置；(4)自由式布置；(5)庭园式布置；(6)散点式布置

4、园林的布局原则有那些？ 

答： （1）、园林布局的综合性与统一性。主要表现在a、园林的功能决定其布局的综合性。b、园林构成要素的布局具有统一性。c、起开结合，多样统一。 （2）、因地制宜，巧与因借。即a、地形、地貌和水体应结合地形特点，就地取材。b植物与气候条件应相适宜。 （3）、应主题鲜明，主景突出。 （4）、应适合园林布局在时间与空间上的规定性

五、论述题
1、风景区一级景点有何特点？如何把一级景点划分为绝对保护区？ 
答：一级景点具有名贵、罕见、国家重点保护价值和国家代表性作用，在国外著名和国际吸引力， 而绝对保护区指各景点区被主要景点，反映景区特色资源相对集中的部分，该区域内部必须保存景点的自然风景，不允许任何与风景设施无关的人为建设活动，并根据环境容量，严格控制游人量，因此要将一级景点划分为保护区，首先在该区域内将具有科学研究价值或其他保存价值的生物种群及环境单独分区，将具有名贵、 特殊的天然景源景观单独分区， 将具有文史遗迹遗址的景观单独分区，然后安置各个区域必要的研究及安全防护性设施， 严禁增置非必要的人为设施，严格控制游人进入， 不得安排旅宿床位，严禁交通及设 
施进入，严禁任何不利于保护的因素进入
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