城市园林绿地规划复习资料
一、单选题
1、关于行道树株距与定干描述错误的是(     )。 
A、株行距一般按树冠大小来决定     B、定干高度应考虑距车行道的距离 
C、分枝角度越大，定干可适当低一点 D、定干高度最低不能小于2 米 
2、分车绿带植物的配置应是(     )。 
A、以常绿乔木为主                 B、以落叶乔木为主 
C、以草皮与灌木为主               D、以上植物配置都可以 
3、园林规划设计不同于林业规划设计，除共同考虑的问题外， 还应考虑的问题是(     )。 
A、经济           B、技术         C、生态           D、美 
4、位于园林轴线及风景视线端点的景物是(     )。 
A、添景           B、对景         C、障景           D、夹景
5、花坛的大小应与广场的面积成一定比例，一般最大不超过广场面积的(     )。 
A、1/2            B、1/3          C、1/4            D、1/5 
[bookmark: _GoBack]二、多项选择题
1、关于园林规划描述正确的有(     )。 
A、从广义讲，园林规划就是发展规划，由园林行政部门制定 
B、从狭义讲，园林规划就是具体的绿地规划，由园林规划设计部门完成 
C、园林规划有长期规划、中期规划和近期规划之分 
D、狭义的园林规划就是园林绿地设计 
2、关于园林绿地设计含义理解正确的有(     )。 
A、园林绿地设计是一个微观的概念。 
B、园林绿地设计是以规划为指导。 
C、园林绿地设计是园林设计者利用园林要素对园林空间进行组合，创造出一种新的园林环境。 
D、园林设计的成果是设计图和说明书。 
3、园林规划设计的作用有(     )。 
A、保证城市园林绿地的发展和巩固 
B、是上级主管部门批准园林绿地建设费用的依据 
C、园林绿地施工的依据 
D、园林绿地建设检查验收的依据。 
4、园林规划设计的依据有(     )。 
A、科学依据             B、社会需要 
C、功能要求             D、经济条件 
5、园林设计的适用原则所包含的意思有(     )。 
A、因地制宜             B、功能适合于服务对象 
C、美观                 D、个性化 
三、判断题
1、绿地系统是一种有生命的系统。(     )
2、绿道是能够改善环境质量和提供户外娱乐的线状廊道。(     )
3、绿地系统规划实施可不必考虑不同管理部门间的合作。(     )
4、苏州留园以大尺度的空间对比展示了岭南园林的精巧。(     )
5、北京的城市规划集中外之大成，取得了良好的社会效益和生态效益。(     )
四、名词解释
1、居住区：
2、 覆盖率：
3、 组团绿地：
4、 公园：

五、简答题 
1、城市园林绿地系统布局的原则有哪些？ 

2、简述综合性公园规划的基本原则。 

3、居住区建筑的布置形式有那几种？

六、论述题
1、风景区一级景点有何特点？如何把一级景点划分为绝对保护区？ 
2、试述城市小游园的规划设计要点。 

城市园林绿地规划复习资料答案：
1、 单项选择题
1-5 CCDBB    
2、 多项选择题
1.ABC  2.ABCD  3.ABCD  4.ABCD  5.AB
3、 判断题
1-5√√×××
四、名词解释 
1、居住区：广义就是人类聚居的区域；狭义讲是指由城市主道路所包围的独立的生活居住地段。

2、覆盖率：用地上栽植的全部乔灌木的垂直投影面积，以及花卉、草皮等地被植物的覆盖面积占用地面积的百分比。

3、组团绿地：是直接靠近住宅的公共绿地，通常是结合居住建筑组布置，服务对象是组团内居民，主要为老人和儿童就近活动、休息提供场所。

4、公园：是为城市居民提供是室外休息﹑观赏、游戏、运动、娱乐，由政府或公共团体经营，为保证城市居民的身心健康，提高国民教育素质、并自由享受的市政设施。

五、简答题
1、城市园林绿地系统布局的原则有哪些？ 
答：（ 1）城市园林绿地系统规划应结合城市其他部分的规划综合考虑全面安排。 
（2） 城市园林绿地系统规划必须因地制宜从实际出发。 
（3）城市公园绿地应均匀分布，服务半径合理，满足全市居民文化休憩的需要。 

2、简述综合性公园规划的基本原则。 
答：（1）贯彻国家在园林绿地建设方面的方针，遵守相关规范标准。 
（2）继承和革新我国造园艺术系统，广泛吸收国外先进经验，创造我国特有的园林风格和特色。 
（3）充分考虑大众对公园的使用要求，丰富公园的活动内容及空间类型。 
（4）因地制宜，使公园与当地历史文化及自然特征相结合，体现地方特点和风格。 
（5）充分利用公园现状及自然地形，有机组织公园各个组成部分，使不用功能区域各得其所。 
（6）规划设计要切合实际，制定切实可行的分期建设计划及经营管理措施。 

3、居住区建筑的布置形式有那几种？
答:一般有六种基本形式:(1)行列式布置；(2)周边式布置；(3)混合式布置；(4)自由式布置；(5)庭园式布置；(6)散点式布置



六、论述题
1、风景区一级景点有何特点？如何把一级景点划分为绝对保护区？ 
答：一级景点具有名贵、罕见、国家重点保护价值和国家代表性作用，在国外著名和国际吸引力， 而绝对保护区指各景点区被主要景点，反映景区特色资源相对集中的部分，该区域内部必须保存景点的自然风景，不允许任何与风景设施无关的人为建设活动，并根据环境容量，严格控制游人量，因此要将一级景点划分为保护区，首先在该区域内将具有科学研究价值或其他保存价值的生物种群及环境单独分区，将具有名贵、 特殊的天然景源景观单独分区， 将具有文史遗迹遗址的景观单独分区，然后安置各个区域必要的研究及安全防护性设施， 严禁增置非必要的人为设施，严格控制游人进入， 不得安排旅宿床位，严禁交通及设 
施进入，严禁任何不利于保护的因素进入

2、 试述城市小游园的规划设计要点。 
（1）特点鲜明、布局要简洁明快。小游园的平面布局不宜复杂，应当使用简洁、肯定的几何图形。 
（ 2）因地制宜，力求变化。若地段面积较小，地形变换不大，周围是规则式建筑，则游园内部道路系统 
则以规则式为主，若地段面积稍大，又有地形起伏，可以采用自然式布置。 
（3）小中见大，充分发挥绿地的作用。①布局要紧凑。②空间层次丰富。③建筑小品以小取胜。 
（ 4）植物配置。①要与周围环境结合。②要体现地方风格。③植物选择时要严格选择主调树种。④要注 
意时相、季相、景象的变化、统一。⑤要乔、灌、草结合。 
（ 5）组织交通、吸引游人。在道路设计时将通过绿地的穿行人流与使用绿地分割开来，采用脚穿的方式 
使穿行者从绿地的一侧通过，保证绿地的游人活动的完整性。 
（ 6）要兼顾硬质景观和软质景观。采用人工材料塑成的硬质景观和利用绿地应与水体造型软质景观要兼 
顾，要按互补原则恰当处理。 
（ 7）动静分区。在空间处理上要注意动观、静观、群游与独处兼顾，使游人都可以找到自己所需要的空 
间类型



