
城市园林绿地规划复习资料
填空题

1、园路按功能可分为            ，               ，                      。

2、树池式种植行道树其池的边长或直径不得小于             ，长方形的短边不得小于             ，长短边之比不超过                。
3、公园设施主要有                    、               、                   

、                  、                  、                   。

4、公园出入口一般分主要              、             和            三种

5、园路布置应考虑          、          、              、          、            等因素
二、名词解释

1、居住区：

2、覆盖率：

3、组团绿地：

4、公园：

园林绿地的间接经济效益：

二板三带式

三板四带式

防护绿地

简答题

1、居住区建筑的布置形式有那几种？

园林的布局原则有那些？ 

居住区的绿地分为哪几种类型？

4.儿童游戏场设计的要点是什么？
四、1、绘制植物平面配置图，借以表达园林植物在配置时怎样设计出主调树种、基调树种、配调及转调树种，并配合文字说明。
2、现代城市广场绿地规划设计原则？并列举一个你所了解的城市广场为实例进行分析，判断其是否符合前面的设计原则。
城市园林绿地规划复习资料

一、填空题
1、

2、树池式种植行道树其池的边长或直径不得小于  1.5m     ，长方形的短边不得小于 1.2m    ，长短边之比不超过   1:2     。
3、公园设施主要有 造景设施、休息设施、游戏设施、社教设施、服务设施、管理设施。

4、公园出入口一般分主要出入口、次要出入口和专门出入口三种

5、园路布置应考虑回环性、疏密适度、因景筑路、曲折性、多样性等因素
二、名词解释

1、居住区：广义就是人类聚居的区域；狭义讲是指由城市主道路所包围的独立的生活居住地段。

2、

3、组团绿地：是直接靠近住宅的公共绿地，通常是结合居住建筑组布置，服务对象是组团内居民，主要为老人和儿童就近活动、休息提供场所。

4、公园：是为城市居民提供是室外休息﹑观赏、游戏、运动、娱乐，由政府或公共团体经营，为保证城市居民的身心健康，提高国民教育素质、并自由享受的市政设施。

5、

除在车行道两侧的人行道上种植行道树以外，在车行道中央还设有一定宽度的分车 绿带将车行道分为双向行驶的两条车道。

2条分车绿带将车行道分成3块，中间为机动车道，两侧为非机动车道，连同车道 两侧的行道树共为4条绿带。

城市中具有卫生、隔离和安全防护功能的绿地。包括卫生隔离带、道路防护绿地、城 市高压走廊绿带、防风林、城市组团隔离带等

三、简答题
1、居住区建筑的布置形式有那几种？

答:一般有六种基本形式:(1)行列式布置；(2)周边式布置；(3)混合式布置；(4)自由式布置；(5)庭园式布置；(6)散点式布置

2、园林的布局原则有那些？ 

答： （1）、园林布局的综合性与统一性。主要表现在a、园林的功能决定其布局的综合性。b、园林构成要素的布局具有统一性。c、起开结合，多样统一。 （2）、因地制宜，巧与因借。即a、地形、地貌和水体应结合地形特点，就地取材。b植物与气候条件应相适宜。 （3）、应主题鲜明，主景突出。 （4）、应适合园林布局在时间与空间上的规定性

城市居住区绿地有哪些类型？      根据城市居住区中绿地的位置和功能，我们可以将居住区绿地分为四大主要类型:居住区公共绿地、宅旁绿地、居住区道路绿地及公建设施绿地。      1.公共绿地      它是为全区居民公共使用的绿地，其位置适中，并靠近小区主路，适宜于各个年龄组的居民前去使用。具体应根据居住区不同的规划组织结构类型，设置相应的中心绿地和组团绿地。居住区公共绿地集中反映了小区绿地质量水平，一般有较高的规划设计水平和一定的艺术效果。      (1)中心绿地      在居住区 的规划设计中，每个居住区都有一处自己的公共中心区域，为本居住区的居民提供商业、文化、娱乐等服务，这个公共中心常常和中心绿地结合起来，形成整个居住区居民共用的共享空间，中心绿地在居住区中应该位置适中并靠近小区主路，适宜于各年龄组的居民前去使用。中心绿地绿化面积(含水面)不宜小于绿地面积的75%(贾建中，2001)。从生态角度看，中心绿地相对面积较大，有较充裕的空间模拟自然生态环境，对于居住区生态环境的创造有着直接的影响;从景观创造的角度看，中心绿地一般视野开阔，有足够的空间容纳足够多的景观元素构成丰富的景观外貌;从功能角度而言，可以安排较大规模的运动设施和场地，有利于居住区集体活动的开展;从居民心理感受而言，在密集的建筑群中，大面积的开敞地则成为心灵呼吸的地方。      (2) 组团绿地      从 20 世 纪50年代后期起，组团绿地的形式就已经在我国出现(方咸孚，2001)，它实际是宅间绿地的扩大或延伸，虽然大小不同、形态各异，但普遍认同一个组团就是一个基本的社会单元。组团绿地供本组团居民集体使用，为组团内居民提供室外活动、邻里交往、儿童游戏、老人聚集等良好的室外条件，为建立居民的社区认同感、促进邻里交往、建立良好的邻里关系提供了必要的环境条件。组团绿地离居民居住环境较近，居民步行几分钟即可到达，便于使用，居民在茶余饭后即来此活动。因此，组团绿地就成为居民主要的活动场所，在视觉上和使用上成为居民环境意向中的“邻里”中心。在使用上，组团绿地应有较多的活动面积，便于居民活动;从视觉上看，组团绿地应具备作为组团中心所应有的标志与象征。另外，组团绿地的设置应满足有不少于1/3的绿地面积在标准的建筑日照阴影范围之外的要求，并便于设置儿童游戏设施和适于成人游憩活动。  找房贷计算器2015,上阿里巴巴,海量爆品等你抢批! 广告 房贷计算器2015阿里巴巴提供原料,生产,加工一系列服务,源头厂家利润高,优选采购批发平台 查看详情 >  税率计算器-上淘宝网,智能教学的好帮手,任性购! 广告 税率计算器上淘宝网,智能电子设备,大牌汇聚,万千好货任你挑!总有你想要的! 查看详情 >      2 宅旁绿地      宅旁绿地，也称宅间绿地，是最基本的绿地类型，多指在行列式建筑前后两排住宅之间的绿地，其大小和宽度决定于楼间距，一般包括宅前、宅后以及建筑物本身的绿化，它只供本栋居民使用。宅旁绿地对居民的居住环境影响最为直接，是居住区绿地内总面积最大，居民最经常使用的一种绿地形式，尤其是对学龄前儿童和老人。      3.道路绿地      居住区道路绿地是居住区道路两侧、红线以内的绿地，具有遮荫、防护、丰富道路景观的功能，根据道路的分级、地形、交通情况等进行布置。道路绿地是居住区绿地系统的一部分，也是居住区“点、线、面”绿地系统中的“线”的部分，它起到连结、导向、分割、围合等作用，沟通和连接居住区公共绿地、宅旁绿地等各级绿地。      4 公共设施绿地      各类公共建筑和公共设施四周的绿地称为公建设施绿地。例如，商店、俱乐部、会所、活动中心等周围的绿地，其绿化布置要满足公共建筑和公共设施的功能要求，并考虑与周围环境的关系

4.儿童游乐场是居住区绿化的组成部分，在进行规划布局时，要结合居住区结构，不同年龄、不同性别儿童对户外活动的要求和方式的差异考虑，在小区规划中可把儿童游戏地段分为三级。   第一级：儿童活动场地，安排在居住建筑的宅前屋后的庭院部分，是最小型的活动场地，主要供学龄前儿童活动，以3-6绥德儿童居多，其独立活动能力不强。需要大人照料。活动设施比较简单，有一块乔木遮阴的草坪，和小沙坑，周围不以灌木相围，安放椅子供家长照顾孩子使用   第二级：安排在住宅组团绿地内，主要为学龄儿童活动，这一阶段儿童活动量较大，且喜欢结伴游戏，要有足够的活动场地，设于单独地段，可减少住宅附近的喧哗，在地上进行集体活动  第三级   可与小区公共活动中心、少年之家结合布置，每个小区可设1-2处，有较大型游戏设备和小型体育器械
四、1、绘制植物平面配置图，借以表达园林植物在配置时怎样设计出主调树种、基调树种、配调及转调树种，并配合文字说明。
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2、现代城市广场绿地规划设计原则？并列举一个你所了解的城市广场为实例进行分析，判断其是否符合前面的设计原则。
答：（1）广场绿地布局应与城市广场总体布局统一，成为广场的有机组成部分，更好地发挥其主要功能，符合其主要性质要求；
（2）广场绿地的功能与广场内各功能区相一致，更好地配合加强该区功能的实现；
（3）广场绿地规划应具有清晰的空间层次，方便形成或配合广场周边建筑、地形等形成良好、多元、优美的广场空间体系；
（4）应考虑到与该城市绿化总体风格协调一致，结合地理区位特征，物种选择应符合植物区系规律，突出地方特色；
（5）结合城市广场环境和广场的竖向特点，以提高环境质量和改善小气候为目的，协调好风向、交通、人流等诸多元素；
（6）对城市广场场址上的原有大树应加强保护，保留原有大树有利于广场景观的形成，有利于体现对自然、历史的尊重，有利于对广场场所感的认同。
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