多媒体技术与应用复习资料
一 单选题 
一般说来，要求声音的质量越高，则（）。 

量化级数越低和采样频率越低       B. 量化级数越高和采样频率越高 

C. 量化级数越低和采样频率越高       D. 量化级数越高和采样频率越低 
2. 位图与矢量图比较，可以看出（）。

A. 对于复杂图形，位图比矢量图画对象更快

B. 对于复杂图形，位图比矢量图画对象更慢 

C. 位图与矢量图占用空间相同 

D. 位图比矢量图占用空间更少 
3. 在Photoshop中“魔术棒”工具是（） 

A.  [image: image1.png]


        B. [image: image2.png]


         C. [image: image3.png]
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4. 音频卡是按（ ）分类的。 

A. 采样频率        B. 声道数         C. 采样量化位数         D. 压缩方式 
5. 媒体在计算机领域的含义是 （）。

A. 信息存储的实体          B. 信息传递的载体         C. 数据        D. A和B 
6. 在目前音频卡中，下述两个音频文件组合中（）能同时播放。
（1）一个MIDI文件和一个波形文件          （2）CD-DA和一个MIDI文件

（3）CD-DA和一个波形文件                 （4）两个MIDI文件 

A. 仅（1）          B.（1），（2）         C. （1），（2），（3）           D. 全部 

7. 以下文件格式中不是图片文件格式的是（）

A. Pcx               B. psd              C. wmf             D. mpg 
8. 超文本是一个（）结构。

A. 顺序的树形        B. 非线性的网状       C. 线性的层次     D. 随机的链式 
9. 目前DVD—R是可一次性写入型DVD，目前统一到（）上来。 

A. 4.7G             B. 7.8G             C. 9.7G              D. 9.4G 
10. 音频卡与CD-ROM间的连接线有（）。
（1）音频输入线     （2）IDE接口         （3）跳线       （4）电源线 

A. 仅（1）          B.（1），（2）         C. （1），（2），（3）           D. 全部 

11. CD-ROM驱动器的接口标准有（）。
（1）专用接口 （2）SCSI接口 （3）IDE接口 （4）AT接口 

A. 仅（1）          B.（1），（2）         C. （1），（2），（3）           D. 全部 

12. 虚拟技术的发展必须解决（）问题
（1）多感知性 （2）临场感 （3）自主性 （4）交互性 

A. 仅（1）          B. （2）（3）          C.（1）（4）          D. 全部 

13. 在Smil文件中，从传输带宽要求考虑，最适合与一个Real视频文件同步播放的媒体文件为________。  
A. RealText文件                  B. 高质量的Real音频文件    

C. 另一个Real视频文件          D. RealPix文件 
14. 我国电视信号的制式是PAL，所采用的信号是（）。 

A. RGB         B. CMYK           C. YUV             D. NTSC 
15. 多媒体的输入设备为（） 

A. 话筒            B. 投影仪         C. 调制解调器         D. 扫描仪 
16. 和世界上其它两大流媒体技术提供商—微软和APPLE公司相比，Real公司的流媒体技术的独到之处在于它的________技术。

A. RealPlayer          B. SureStream         C. RealProducer       D. RealPix 
17. 流媒体服务器的媒体发布方式主要有__________。

A. 点播           B. 实时广播            C. 非实时广播        D. 以上都是 

18. 数 字音频获取与处理过程中，下述哪个顺序是正确的_________。

A. A/D变换、采样、压缩、存储、解压缩、D/A变换

B. 采样、A/D变换、压缩、存储、解压缩、D/A变换 

C. 采样、A/D变换、压缩、存储、解压缩、D/A变换

D. 采样、D/A变换、压缩、存储、解压缩、A/D变换 
19. 有些图像从大域上看存在着非常强的纹理结构，这种冗余称为______。
A. 空间冗余        B. 时间冗余        C. 结构冗余         D. 知识冗余 

20. 下列属于无损压缩编码 (可逆编码)种类的是________。

A. 行程编码         B. 霍夫曼编码          C. 子带编码         D. 混合编码 
21. 以下文件格式中不是图像格式的是（）

A. gif           B. bmp             C. mpg             D. jpeg 
22. 衡量数据压缩技术性能好坏的重要指标是（）。

（1）压缩比     （2）算法复杂度    （3）恢复效果     （4）标准化 

A. （1），（3）     B. （1），（2），（3）    C. （1），（3），（4）     D. 全部 

23. 从1-256中选出数字5所需提问的次数为_______ 

A. 1             B. 16            C. 8           D. 4 
24. 音频卡不出声，可能的原因是（）。

（1）音频卡没插好    （2）I/O地址.IRQ.DMA冲突    （3）静音   （4）噪音干扰

A. 仅（1）       B.（1），（2）     C. （1），（2），（3）      D. 全部 

25. 在Authorware中“显示”图标是（） 
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26. 数码相机将拍摄的图像保存在______。

A. 存储器         B. 感光胶片          C. 磁带介质         D. 以上都不是 
27. 下列多媒体创作工具（）是属于以时间为基础的著作工具。
（1）Micromedia Authorware （2）Micromedia Action（3）Tool Book （4）Micromedia Director 

A. （1），（3）        B. （2），（4）       C. （1），（2），（3）       D. 全部 

28. JPEG中使用了哪两种熵编码方法：（） 

A. 统计编码和算术编码            B. PCM编码和DPCM编码

C. 预测编码和变换编码            D. 哈夫曼编码和自适应二进制算术编码 
29. HTML中，如果定义-2”>，那文字大小应该是______：

A. 5号字       B. 2号字      C. 1号字      D.  6号字 
30. 两分钟双声道.16位采样位数.22.05kHz采样频率声音的不压缩的数据量是（）。 

A. 10.09MB           B. 10.58MB          C. 10.35KB         D. 5.05MB 
31. 在超文本和超媒体中不同信息块之间的连接是通过（）连接。

A. 节点            B. 字节          C. 链             D. 字 
32. 多媒体技术的主要特性有（）。
（1）多样性 （2）集成性 （3）交互性 （4）实时性 

A. 仅（1）          B. （1）（2）           C. （1）（2）（3）      D. 全部 

33. 下列声音文件格式中，（）是波形文件格式。
（1）WAV （2）CMF （3）VOC （4）MID

A. （1），（2）       B. （1），（3）    C. （1），（4）       D. （2），（3） 
34. 位于一个同步播放组合中的一个RealPix文件，其播放的结束时间早于整个组合的结束时间20秒。定义了关联标记 [image: image9.png]freeze” />



 ，则在这20秒时间内，其播放区域中显示的是_________。
A. 播放区域的背景色                B. 播放区域消失

C. RealPix文件的最后一帧图像       D. 其它媒体文件的内容 

35. 流媒体和传统媒体相比，其特点表现在________。

A. 数据压缩方式      B. 网络传输方式      C. 播放方式     D. A+B+C 
36. 下述功能中，（）是目前音频卡具备的功能。
（1）录音和回放数字音频文件             （2）混音

（3）文语转换                     （4）实时解/压缩数字音频文件 

A. 仅（1）           B. （1），（2）        C. （1），（2），（3）     D. 全部 

37. 以下关于多媒体计算机技术的特性的描述不正确的是_________。

A. 集成性          B. 交互性          C. 循序性存取        D. 非纸张输出格式 
38. 目前任何一块声卡都应该有（）功能 

A. 全双工            B. 3D音效           C. MIDI            D. 支持波表 
39. 下述声音分类中质量最好的是（）。 

A. 数字激光唱盘       B. 调频无线电广播        C. 调幅无线电广播      D. 电话 
40. 静止图像压缩广泛采用的方法是________。

A. JPEG              B. MPEG         C. DVI D.          H. 261 
多媒体技术与应用复习资料参考答案
一 单选题 
1. 答案：B    2. 答案：A    3. 答案：A     4. 答案：C     5. 答案：C
6. 答案：C    7. 答案：D    8. 答案：B     9. 答案：A     10. 答案：B
11. 答案：C   12. 答案：D   13. 答案：A    14. 答案：C    15. 答案：D

16. 答案：B   17. 答案：D   18. 答案：A    19. 答案：C    20. 答案：A

21. 答案：C   22. 答案：B   23. 答案：D    24. 答案：C    25. 答案：A
26. 答案：A   27. 答案：B   28. 答案：D    29. 答案：A    30. 答案：A
31. 答案：C   32. 答案：D   33. 答案：B    34. 答案：C    35. 答案：D

36. 答案：D   37. 答案：C   38. 答案：C    39. 答案：A    40. 答案：A
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