《工程力学》 复习资料
一、 判断题 
1. 可动铰支座的约束反力有两个。（      ）
2. 力偶对物体既产生转动效应，又产生移动效应。（      ）
3. 工程中把λ＜λp的压杆称为中长杆。（      ）
4. 截面的形心是指截面的几何中心。（      ）
5. [bookmark: OLE_LINK8]图形对形心轴的静矩恒为零。（       ）
6. 二力杆一定是直杆。（       ）
7. 当剪力不为零时，离中性轴越远，弯曲剪应力的绝对值越小。（       ）
8. 内力越大应力一定越大。（       ）
9. 断面收缩率是衡量材料塑性的指标。（       ）
10. 梁的抗弯刚度只与材料有关。（       ）
二、单选题 
1. 下列结论中正确的是（     ）。
A.	内力是应力的代数和             B.	应力是内力的平均值
C.	应力是内力的集度               D.	内力必大于应力
2. 二力平衡是作用在（     ）个物体上的一对等值、反向、共线的力。
A．一              B．二                 C．三                 D．四
3. 对于圆轴扭转，下列说法正确的是（     ）。
A．横截面上只有正应力，没有剪应力 
B．横截面上只有剪应力，没有正应力
C．横截面上既有正应力也有剪应力
D．横截面上既没有正应力也没有剪应力
4. 下列哪种措施不能提高梁的弯曲刚度?（      ）。
[bookmark: OLE_LINK1]A．增大梁的抗弯刚度
B．减小梁的跨度
C．增加支承
D．将分布荷载改为几个集中荷载
5. 长度和横截面积均相同的两杆，一为钢杆，一为铝杆，其中钢的弹性模量比铝的大，在相等的轴向拉力作用下，两杆的应力与变形为（     ）。
A.铝杆的应力和钢杆相同，变形大于钢杆
B.铝杆的应力和钢杆相同，变形小于钢杆
C.铝杆的应力和变形均大于钢杆 
D.铝杆的应力和变形均小于钢杆
6. [bookmark: OLE_LINK16]称为梁的抗弯刚度的是（     ）。
A. EA                   B. GIₚ 
C. EI                   D. GA
7. 对梁的任一截面而言，绝对值最大的弯曲切应力发生在截面的（     ）。
A.最上缘
B.最下缘 
C.最上缘或最下缘
D.中性轴上各点处
8. 以下说法中错误的是（     ）。
A.纯弯曲梁段的各横截面上只有正应力
B.横力弯曲梁段的各横截面上只有切应力
C.中性轴将梁的横截面分成了两个区域——受压区和受拉区
D.梁横截面上某点纵向应变的绝对值与该点到中性轴的距离成正比
9. 静定杆件的变形与杆件所受的（     ）有关。
A．外力
B．外力、截面
C．外力、截面、材料
D．外力、截面、杆长、材料
10. 平面汇交力系独立平衡方程的数目为（     ）。
[bookmark: OLE_LINK15]A.2个                B.3个            C.6个                D.1个
三、简答题 
1. [bookmark: _GoBack]简述力的三要素，并说明构件的承载能力主要包括那三个方面？ 
[image: ]
（1）绘制下图所示外伸梁的剪力图 
（1）绘制下图所示外伸梁的弯矩图 
2. 简述第一强度理论和第二强度理论。 
四、计算题 
1. 平面应力状态单元体如图所示，应力单位为MPa。试计算主应力、主方向，并在图中画出主单元体。 
[image: ]
2. 求下图所示梁的支座反力及C截面的剪力和D截面的弯矩。 
[image: ]
3. 如下图所示三角形托架，AC杆为圆截面杆，直径d=20mm，BD杆为刚性杆，D端受力为15kN。试求AC杆的正应力。 
[image: ]

















《工程力学》 复习资料参考答案
判断题（在正确陈述的各题后括号内打“√”，否则打“×”）
1×		2×		3√		4√		5√  
1、 单选题（请把正确选项的字母代号填入题中括号内）
1C		2A		3B		4D		5A    	6C		7D 
三、简答题（简要回答下列问题，必要时绘图加以说明）
1.
	（1）力的三要素：大小、方向，作用点。
	

	（2）构件承载能力主要包括：强度、刚度，稳定性。
	


2. 
	(1)剪力图
[image: ]
	

	(2)弯矩图

	


3.
	（1）第一强度理论（最大拉应力理论）的主要内容是：材料的断裂是由最大拉应力引起的，当最大拉应力达到材料的抗拉强度极限时，材料发生断裂。其强度条件为σ₁≤[σ]，其中σ₁是三个主应力中的最大值，[σ]是材料的许用应力。
	

	（2）第二强度理论（最大拉应变理论）的主要内容是：材料的断裂是由最大拉应变引起的，当最大拉应变达到材料的极限拉应变时，材料发生断裂。其强度条件为σ₁-ν（σ₂+σ₃）≤[σ]，其中σ₁、σ₂、σ₃是三个主应力，ν是材料的泊松比，[σ]是材料的许用应力。
	


四、计算题（要求写出主要解题过程及相关公式，必要时应作图加以说明）
1. 



	
	(2)

	
	(2)

	主应力：
	(2)

	主方向：,α0=22.5°，-67.5°
	(2)

	主要单元体如图所示：
[image: ]
	(2)



2. 
	以整体为研究对象

	(2)

	
	(2)

	
	(2)

	以DB段为研究对象
	

	
	(2)

	以CB段为研究对象
	

	
	(2)
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