工程经济学复习资料
一 单选题 
1. 在财务评价指标中，项目在整个计算期内，各年净现金流量现值累计等于零时的收益率，称为（ ）。
	A. 财务净现位 

	B. 投资利润率 

	C. 财务内部收益率 

	D. 投资利税率 


2. 用净现值法来进行多方案比较时，应选净现值（ ）的项目。
	A. 最大 

	B. 适中 

	C. 最小 

	D. 无法判断 


3. 敏感因素对项目经济评价指标产生（ ）敏感性时会给项目带来较大风险。
	A. 正强 

	B. 正弱 

	C. 负强 

	D. 负弱 


4. 下列各项，（ ）不属于财务会计报告的构成内容。
	A. 财务情况说明书 

	B. 会计报表 

	C. 会计报表附注 

	D. 审计报 


5. 某建设项目估计第一年初总投资5000万元，项目建成后各年净收益为900万元，则该项目的静态投资回收期为（ ）。
	A. 10年 

	B. 5年 

	C. 5.56年 

	D. 6年 


6. 净资产收益率指标的计算公式是（ ）。
	A. 平均净资产/净利润×100% 

	B. 净资产/毛利×100% 

	C. 净利润/平均净资产×100% 

	D. 毛利/净资产×100% 


7. 在工程经济分析中，应采用（ ）。
	A. 单利法 

	B. 复利法 

	C. 固定利率法 

	D. 浮动利率法 


8. 若年实际利率为１２％，则季利率为（ ）。
	A. 1％ 

	B. 3％ 

	C. ＜3％ 

	D. ＞3％ 


9. 等额支付序列的投资回收系数可用于（ ）的计算。
	A. 已知现值求等额年金 

	B. 已知现值求终值 

	C. 已知终值求现值 

	D. 已知等额年金求终值 


10. 某投资项目，若使用15%作收益率其净现值为500元，使用18%作收益率其净现值为-480元，该项目的内部收益率是（ ）。
	A. 16、125% 

	B. 16、53% 

	C. 22、5% 

	D. 19、5% 


11. 某股份有限公司购进一台设备，买价为300000元，净残值率为5%，使用年限为5年。企业选用年数总和法计提折旧，则该设备第4年计提的折旧额为（ ）元。
	A. 38000 

	B. 22000 

	C. 17000 

	D. 19000 


12. 在下面的现金流量图中，大小为30的现金流量的发生时点为（ ）。
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（2 分） 

	A. 第三年年末 

	B. 第四年年初 

	C. 第四年年中 

	D. 第四年年末 


13. 提高工程技术实践活动的( )是工程经济分析与评价的出发点和归宿点。
	A. 收入 

	B. 支出 

	C. 效益 

	D. 经济效果 


14. 评价技术改造项目的经济效益应着重考察其（ ）。
	A. 投资规模 

	B. 项目投资 

	C. 技术投资 

	D. 增量投资 


15. 盈亏临界点产量的计算公式为（ ）。
	A. 盈亏临界点产量= [image: image2.png]
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16. 下列叙述正确的是（ ）。
	A. 销售收入线与可变成本线的交点是盈亏平衡点 

	B. 固定成本包括办公费、管理费、原材料费等 

	C. 在保本点时，减少产销量，收入线与成本线之间的距离为利润值，形成盈利区 

	D. 销售收入线与总成本线的交点就是盈亏平衡点 


17. 国民经济评价与财务评价最根本的区别在于（ ）。
	A. 财务评价与国民经济评价使用的参数不同 

	B. 财务评价与国民经济评价的方法不同 

	C. 财务评价与国民经济评价的费用与效益不同 

	D. 财务评价与国民经济评价的角度不同，财务评价立足于企业自身的角度，而国民经济评价是从国家整体的角度 


18. 工程经济分析的核心原则是( ) 。
	A. 可行性原则 

	B. 差异化原则 

	C. 经济效益原则 

	D. 不确定性原则 


19. 若年名义利率为12%，每季计息一次，则年实际利率为( )。
	A. 1% 

	B. 3% 

	C. 12% 

	D. 12.55% 


20. 对于常规投资方案，若投资项目的FNPV(18％)>0，则必有（ ）。
	A. FNPV(20％)>0 

	B. FIRR>18％ 

	C. 静态投资回收期等于方案的计算 

	D. FNPVR(18％)>1 


21. 下面关于价值系数的论述正确的有（ ）。
	A. 价值系数越大，说明该零件的重要性越大 

	B. 价值系数越小，说明该零件实现的功能水平越低 

	C. 价值系数的大小，反映了零件单位费用所实现的功能水平的高低 

	D. 价值系数越小，该零件的成本费用越高 


22. 使用年限在一年以上，单位价值在规定标准以上，并在使用过程中保持原有物质形态的资产是( )。
	A. 固定资产 

	B. 流动资产 

	C. 递延资产 

	D. 无形资产 


23. 在工程经济评价中，反映项目计算期内各年的利润总额、所得税及税后利润的分配情况的财务报表，称为（ ）。
	A. 现金流量表 

	B. 损益表 

	C. 资产负债表 

	D. 资金来源与运用表 


24. 一个工业建设项目的盈亏平衡产量越低，则该项目承受风险的能力越（ ）。
	A. 小 

	B. 大 

	C. 不变 

	D. 等于零 


25. 工程经济学首要的研究方法是（ ）。
	A. 定性分析 

	B. 定量分析 

	C. 统计分析 

	D. 系统分析 


26. 已知月利率为1％，计息周期为月，则年名义利率为（ ）。
	A. 8％ 

	B. 12％ 

	C. 13％ 

	D. 10％ 


27. 可行性研究一般要回答的问题不包括（ ）。
	A. 市场及资源情况如何 

	B. 项目立项时间 

	C. 融资分析 

	D. 建成后的经济效益 


28. 在效益费用分析的基础上，反复分析各种经济因素发生变化时对技术方案与经济效益评价值影响程度的方法称为（ ）。
	A. 敏感性分析 

	B. 盈亏平衡分析 

	C. 概率分析 

	D. 风险分析 


29. 财务评价是根据（ ），计算和分析项目的盈利状况。
	A. 预期市场价格 

	B. 现行市场价格 

	C. 历史市场价格 

	D. 影子价格 


30. 经营成本中包括( )。
	A. 工资及福利费 

	B. 固定资产折旧费 

	C. 贷款利息支出 

	D. 无形资产摊销费 


31. 以经营租赁方式承租设备时，下列说法中错误的是（ ）。
	A. 租赁双方承担确定时期的租让与付费义务 

	B. 租赁设备不能用于担保 

	C. 该租赁方式适合于生产任务波动较大的时期 

	D. 该租赁方适合于临时使用的设备 


32. 投资者投资于某一个项目，首先要考虑在一定时间内获取的收益是否高于银行利息，所以利息常被视为资金的（ ）。
	A. 沉没成本 

	B. 机会成本 

	C. 基准收益率 

	D. 回报 


33. 某建设项目设计的年生产能力为400件，每件产品的价格为5000元，每件产品的变动成本为2000元，每件产品的纳税500元，年固定成本40万元，则盈亏平衡点产量为（ ）件。
	A. 133 

	B. 160 

	C. 80 

	D. 100 


34. 最有可能不需做社会评价的项目是 ( )。
	A. 住宅 

	B. 交通运输 

	C. 油田开发 

	D. 学校 


35. 工程项目可行性研究的核心问题是（ ）。
	A. 技术选择 

	B. 经济评价 

	C. 市场调查 

	D. 厂址选择 


二 多选题 
36. 不属于经营成本的是( )。
	A. 折旧费 

	B. 维简费 

	C. 摊销费 

	D. 利息支出 

	E. 修理费 


37. 财务评价的基本报表有（ ）。
	A. 现金流量表 

	B. 损益表 

	C. 资金来源与运用表 

	D. 资产负债表外汇平衡表 


38. 关于项目财务评价指标说法正确的是（ ）。
	A. 动态评价指标强调利用复利方法计算资金时间价值，它将不同时间内资金的流入和流出，换算成同一时点的价值。 

	B. 动态评价指标为不同方案的经济比较提供了可比基础，并能反映方案在未来时期的发展变化情况。 

	C. 静态评价指标的最大特点是计算简便。 

	D. 在对方案进行粗略评价，或对短期投资项目进行评价，以及对于逐年收益大致相等的项目，可采用静态评价指标。 

	E. 在项目财务评价时，应选用动态评价指标 


39. 建设投资是指项目按建设规模、产品方案、建设内容进行建设所需的费用，包括( )。
	A. 建筑安装工程费 

	B. 设备及工器具购置费 

	C. 预备费 

	D. 建设期利息 

	E. 流动资金 


40. 下列各项，属于企业其他资产的是（ ）。
	A. 长期待摊费用 

	B. 递延税款 

	C. 临时设施 

	D. 借款利息 

	E. 房屋租金 


41. 如果计算出的净现值等于零，说明方案（ ）。
	A. 获得等于基准收益率的效益 

	B. 获得小于基准收益的效益 

	C. 可行 

	D. 可以考虑 

	E. 收益率小于零 


42. 下列各项固定资产，不需要计提折旧的包括（ ）。
	A. 未使用的房屋、建筑物 

	B. 以经营租赁方式租入的固定资产 

	C. 已提足折旧仍在使用的固定资产 

	D. 未提足折旧提前报废的固定资产 

	E. 过去已经估价单独入帐的土地 


43. 方案综合评价之前要进行的内容或步骤是（ ）。
	A. 技术评价 

	B. 财务评价 

	C. 社会评价 

	D. 综合评价 

	E. 经济评价 


44. 构成一个决策问题的必备条件有（ ）。
	A. 明确的目标 

	B. 一个或多个备选方案 

	C. 若干客观条件 

	D. 每种自然状态的发生概率 

	E. 每个方案在每种自然状态下的预测结果值 


45. 下列哪种情况属于第二种有形磨损（ ）。
	A. 市场上出现了生产效率更高的同种设备，使现有设备贬值 

	B. 设备金属部件在自然力作用下锈蚀 

	C. 由于摩擦造成设备精度下降 

	D. 在自然力作用下设备的橡胶件老化 

	E. 机器设备由于长期振动，造成部分金属构件疲劳 


三 填空
46. 工程技术方案经济效果评价的可比条件包括： _________ 的可比性、相关费用的可比、 _________ 的可比、 _________ 的可比。 
47. 对于经营性项目，财务分析是包括项目的 _________ 分析、 _________ 分析和 _________ 分析。
 48. 国民经济评价与财务评价的主要区别可以体现在采用了 _________ 、 _________ 和 _________ 等国民经济评价参数。 
49. 直接费用是由项目 _________ 直接生成，并在 _________ 范围内计算的经济费用。 
50. 在财务评价中，备付率指标有 _________ 和 _________ 两个指标。 
51. 盈亏平衡点反映了项目对市场变化的适应能力和抗风险能力，项目的盈亏平衡点越低，其适应市场变化的能力 _________ 。

52. 敏感因素对项目经济评价指标产生 _________ 敏感性时会给项目带来较大风险。 
53. 在互斥方案比选时，可按净现值 _________ 、 _________ 和 _________ 方法进行比较来选择最优方案。 
54. 对项目环境影响评价中，影响环境因素的分析包括 _________ 分析和 _________ 分析。 
55. 作为国民经济内部“转移支付”的内容包括 _________ 、 _________ 、 _________ 等。 
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