工程经济学复习资料（本A) 

一 选择题
1.被誉为“工程经济学之父”的人物是（          ）。
A.里格斯     B.威灵顿         C.格兰特       D.布西

2.工程技术不属于（          ）的范畴。

A.自然资源   B.人造资源      C.再生资源      D.技术资源

3.在可比性原则中，满足需要上的可比不包括（          ）。

A.产量的可比                 B.价格的可比       

C.质量的可比                 D.品种的可比

4. 新办企业的开办费用应计入（          ）。
A.固定资产  B.流动资产       C.无形资产      D.递延资产

5.财务费用是指企业为（          ）而发生的各种费用。

A.购买设备  B.筹集资金       C.申报项目      D.控制成本

6.下列关于资金时间价值的说法，不正确的是（          ）。

A.从投资者的角度看，资金的时间价值表现为资金具有增值特性           

B.从消费者的角度看，资金的时间价值是对消费者放弃现时消费所做的必要补偿

C.资金具有时间价值，意味着要考虑投资与收益发生的时间         

D.资金具有时间价值，意味着资金不进入生产与流通也能发生增值

7.公积金贷款的计息周期为月，月利率千分之三，则贷款的名义年利率为（          ）。
A.8%       B.9.6%             C.3.6%          D.7.2%

8.下列关于单利、复利、名义利率、实际利率的说法，不正确的是（          ）。
A.当利率的时间单位与计息周期不一致时,同样的利率下,不同计息周期所得的利息可能不同

B.同一笔本金,其他条件也相同,复利计算的本利和比单利的要多

C.工程经济分析中一般采用复利计算

D.即使利率的时间单位与计息周期一致,实际利率一般也大于名义利率

9.决定资金等值的因素有（          ）。

A.资金额的大小                B.资金发生的时间        

C.利率                        D.资金的现值   

10.某企业预计5年后需要资金500万元，银行利率5%，问从今年起每年年末应筹款（          ）万元。

A.100        B.98             C.90.5           D.95.5  

11.当方案的投资发生在期初且各年的净收益相等时，投资回收期与投资收益（          ）。

A.相等       B.成反比         C.无关           D.成正比

12.对于常规项目，若IRR0>i0，则表明（          ）。

A.方案可行                    B.方案不可行             

C.净现值大于零                D.净现值小于零

13.不确定性分析包括（          ）。

A.盈亏平衡分析                 B.敏感性分析            

C.概率分析                     D.绝对效果分析

14.盈亏平衡点单位产品变动成本是根据（          ）设定的。

A.固定成本、设计生产能力和确定的售价               

B.盈亏平衡价格、设计生产能力和确定的成本                

C.确定的产量、固定成本和确定的售价              

D.设计产能、固定成本、确定的售价

15. 一台新设备在使用中产生有形磨损，使设备逐渐老化、损坏、直至报废所经历的全部时间称为设备的（          ）。

A.自然寿命  B.技术寿命    C.经济寿命        D.折旧寿命

16.设备可消除的有形磨损的补偿方式是（          ）。

A.修理       B.更新       C.现代化改装      D.ABC均可

17.设备租赁的优点在于（          ）。

A.尽可能地使企业避免了技术进步过快的风险             

B.降低了企业维修费用的负担

C.使企业避免负债过多             

D.按时支付租金

18.（          ）主要用于考察项目是否具有较好的资金流动性及资金运行的可行性。

A.现金流量表               B.资产负债表       

C.损益表                   D.资金来源与运用表

19.三峡工程的兴建对国内水泥行业可能产生的外部效果有（          ）。

A.价格连锁                 B.价格失真       

C.技术外溢                 D.乘数效果

20. 价值工程的核心内容是（          ）。

A.提高价值  B.功能分析    C.降低成本        D.方案创造

21.当今盛行的现金流量贴现方法和投资分配限额原理，在一定程度上要归功于工程经济学家（           ）。

A.里格斯      B.迪安         C.格兰特         D.布西

22.工程经济学的研究对象是（          ）。

A.工程技术原理                B.影响经济效果的各种因素        

C.工程技术项目的方案          D.工程项目

23.可以在一年内或者超过一年的一个营业周期内变现或耗用的资产是（          ）。

A.固定资产    B.无形资产     C.递延资产       D.流动资产

24.某设备原始价值16000元，残值为零，使用年限为5年，用双倍余额递减法计算的第4年折旧额为（          ）。

A.1728                        B.2304            

C.1382                        D.3200

25.法定盈余公积金是在（          ）中提取的。

A.应付利润   B.税前利润      C.税后利润     D.未分配利润

二 判断题
1.最早提出动态分析方法的是迪安。（           ）

2.工程经济学是应用经济学的一个分支，专门研究工程技术方案的经济可行性。（           ）

3.时间可比性原则是指在进行方案评价时要考虑资金的时间价值。（          ）

4.流动资金是指为维持一定规模生产所占用的全部周转资金。当项目寿命期结束，流动资金成为企业在期末的一项可回收的现金流入。（           ）

5.无形资产是指没有物质实体，但却可使拥有者长期受益的资产。（          ）

6.期间费用是指销售费用、财务费用和管理费用。（           ）

7.对企业而言,提取法定盈余公积金应在支付各项税收的滞纳金和罚款、弥补企业以前年度的亏损等项目内容之后。（          ）

8.应用等额分付现值公式须满足的一个条件是：每次支付都在对应的期末，现值与最后一期支付同时发生。（           ）

9.外部收益率可能会出现一个以上的解。（            ）

10.在对互斥方案进行比选时，年值折现法隐含着与年值法相同的接续方案假定。    （           ）

11.如果追加投资能够获得足够高的经济收益，才采用投资多的方案。（           ）

12.通货膨胀也是工程项目可能面临的风险之一。（           ）

13.当设备的再生产价值减去修理费用后还能大于零，说明值得修理。（           ）

14.设备大修理的周期会随着设备使用时间的延长而越来越短。（           ）

15.折旧是固定资产的回收。（          ）

16.财务分析的价格一律采用不变价格。（            ）

17. 资产负债率越大越好。（            ）

18.非竞争性是公共项目的一个特点。（           ）

19.公共项目的评价更加强调定量分析和定性分析相结合。（         ）

20.价值工程的创立者是修哈特，他于1947年发表了《价值分析》。（            ）

21. 《铁路布局的经济理论》是最早探讨工程经济问题的著作。（           ）

22. 一个成功的工程项目涉及两个方面：技术的可行性和经济的合理性。（           ）

23.当国民经济评价的结论与财务评价的结论不一致时，项目决策时应首先考虑财务评价的结论，因为项目主持人是项目经济效果的直接承担者。（          ）

24.无形资产是指没有物质实体，但却可使拥有者长期受益的资产。（          ）

25.在相同的利率下，数额相等、发生在不同时间的两笔现金流量的价值不相等。（           ）

三、填空题
1.价值工程整个过程大致划分为三个阶段： ______、______和______。 
2.财务评价的清偿能力分析要计算资产负债率、 __________、__________和借款偿还期等指标。 
3.效率是 ____________与 ____________，是判定独立方案优劣的标准。 
4.建设项目总投资是固定资产投资、          、          和流动资金之和。 
5.建设项目经济评价有一套完整的财务评价指标 ,敏感性分析最基本的分析指标是            。

6．建设项目财务评价包括融资前评价和融资后评价，其中融资前评价以          分析为主、           分析为辅。 
7．在进行单因素敏感性分析时，首先是要确定分析指标。如果主要分析方案状态和参数变化对方案投资回收快慢的影响，则可以选用             作为分析指标；如果主要分析产品价格波动对方案超额净收益的影响，则可以选用         作为分析指标。 
8．国民经济评价的内容之一，就是要分析项目的             与            现金流量存在的差别，以及造成这些差别的原因，提出相关的政策调整建议。 

四、名词解释
1.投资

2.经营成本

3.机会成本

4.现金流量 

5.项目资本

6.价值工程 
7.不确定性分析
五 简答题
1.净现值函数有什么特点？

2.提高产品价值有哪些途径？

3.在工程项目经济评价过程中应遵循哪些基本原则？
4.如何理解资金等值？决定资金等值的三要素是哪些？

六 计算题
1.工程项目总成本费用9200万元，其中折旧费380万元，摊销费200万元，财务费用400万元，经营成本为多少？

2. 某产品价格为6元，单位可变成本为4元/件，生产该种产品的固定成本为4000元，试计算利润为1500元的产量。

3.某厂原为人工搬运，每年搬运费8200元，现拟采用运输带，则需投资15000元，运转后每年支出人工费3300元，电力400元，杂项费300元，此运输带可用10年，无残值，若最低收益率为10%，问该厂是否安装此运输带取代人工搬运？

4.设备原始价值为50000元，使用年限为5年，无残值，分别按平均折旧法和双倍余额递减法计算各年的折旧额。

5.新建一化工厂，如果设计能力为年产5000吨，预计每吨售价8000元，总固定成本为1000万元，单位产品可变成本为4000元。试通过盈亏平衡分析，对该方案作出评价。

工程经济学复习资料参考答案

一、选择题
1.C, 2. A, 3.B, 4.  5.  6. D, 7.C, 8.D, 9.ABC, 10.C;   

11.B, 12.AC, 13.ABC, 14. 15.A; 16.A, 17.ABC, 18. 19.A, 20.B 21. B,  22.  C,  23. D,  24. C,  25. C

二、判断题
1.×  2.  3.×  4.  5.   6. √  7.√  8.×  9.×  10. √11. √  12.√  13. √  14.√  15.   16.×  17. ×  18. √  19. √  20. × 21. √  22.√  23.×  24.√  25. √

三、填空题 

1、分析，综合，评价 2、利息备付率， 偿债备付率 3、净收益，制约资源的数量4、投资方向调节税、建设期利息5、内部收益率。6、动态、静态 7、投资回收期、净现值 8、国名经济评价、财务评价
四、名词解释
1、投资 ：
2、经营成本 ：

3、机会成本 ：是将一种具有多种用途的稀缺资源至于特定用途所放弃的最大收益。

4、现金流量 ：拟建项目在整个项目计算期内各个时点上实际所发生的现金流入、现金流出、以及流入与流出的差额。
5、项目资本：项目的发起人、股权投资人以获得财产权和控制权的方式投入的资金。

6、价值工程 ：通过研究产品或系统的功能和成本之间的关系、来改进产品或系统，以提高经济效益的现代管理技。

7、不确定性分析 ：对项目未来将要发生的情况加以掌握，分析这些不确定性因素在什么范围内变化，以及这些变化对方案的技术经济效果的影响程度如何。

五、简答题
1.

2.提高产品价值有哪些途径？

答：提高产品价值有以下五种途径：（1）功能不变，降低成本（2）成本不变，提高功能；（3）功能提高，成本降低；（4）成本略有提高，功能有更大提高；（5）功能略有下降，成本有更大下降。

3.在工程项目经济评价过程中应遵循哪些基本原则？ 

答：（1）技术与经济相结合的原则。（2）定性分析与定量分析相结合的原则。（3）财务分析与国民经济分析相结合的原则。（4）可比性原则。包括满足需要、消耗费用、时间、价格的可比。

4.如何理解资金等值？决定资金等值的三要素是哪些？

答：资金等值是指在时间因素作用下，在不同时期（时点）绝对值不等的资金具有相等的经济价值。决定资金等值的三个因素是：资金数额、资金发生的时刻、利率。

六、计算题
1.工程项目总成本费用9200万元，其中折旧费380万元，摊销费200万元，财务费用400万元，经营成本为多少？

答：经营成本=总成本费用-折旧费-摊销费-利息支出=9200-380-200-400

                =8220万元。

2.某产品价格为6元，单位可变成本为4元/件，生产该种产品的固定成本为4000元，试计算利润为1500元的产量。

答：知  R=TR-TC=1500元

    设此时的产量为Q*，则

    R=TR-TC=PQ*-F- CVQ*=1500

    即 6Q*-4000- 4Q*=1500

    解之，得Q*=2750件

    所以利润为1500元时的产量为2750件。

3.某厂原为人工搬运，每年搬运费8200元，现拟采用运输带，则需投资15000元，运转后每年支出人工费3300元，电力400元，杂项费300元，此运输带可用10年，无残值，若最低收益率为10%，问该厂是否安装此运输带取代人工搬运？

答：因为人工搬运与安装运输带所带来的效用一样，所以，应当比较两种方式的费用年值。

  人工搬运的费用年值为8200元，

       安装运输带的费用年值为 15000(A/P,0.1,10)+3300+400+300=6441.6元<8200元，

        故应当安装运输带取代人工搬运。

4.设备原始价值为50000元，使用年限为5年，无残值，分别按平均折旧法和双倍余额递减法计算各年的折旧额。

答：（1）平均年限法

年折旧率=（1-预计净残值）/折旧年限×100%=20%

年折旧额=固定资产原值×年折旧率=50000×20%=10000元。

（2）双倍余额递减法

年折旧率=2/N=40%，第一年折旧额=50000×40%=20000元，

第二年折旧额=（50000-20000）×40%=12000元，

第三年折旧额=（50000-20000-12000）×40%=7200元，

第四年折旧额=第五年折旧额=（50000-20000-12000-7200）/2=5400元。

5.新建一化工厂，如果设计能力为年产5000吨，预计每吨售价8000元，总固定成本为1000万元，单位产品可变成本为4000元。试通过盈亏平衡分析，对该方案作出评价。

答：   盈亏平衡点产量     Q*=F/（P-CV）

                    =1000×104/（8000-4000）

                    =2500吨

         即只要完成设计产能的一半即可盈亏平衡，方案可取。
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