工程经济学 
一、判断题
1.一次支付终值计算公式是F=P(1+i) n ，一次支付终值系数（F/P, i, n) 。 （       ）

2.名义利率是指计息周期利率乘以一年内的计息周期数所得的年利率。（       ）
3.对于一个系统而言，在某一时间点上，流出系统的货币称为现金流出。流入系统的货币称为现金流入，同一时点上的现金流入和流出的绝对值称为净现金流量。（       ）

4.工程经济分析的目的是，在有限的资源约束条件下对所采用的技术进行选择，对活动本身进行有效的计划、组织、协调和控制，以最大限度地提高工程经济活动的经济的效率，最终提高工程经济活动的经济效益。（       ）
5. 成本费用是指项目生产运营支出的各种费用。（        ）

6. 市场调查的主要内容是调查拟建项目同类产品的市场容量、价格及市场竞争力现状。（      ）
7. 设备及工器具购置费，包括设备的购置费、工器具购置费、现场制作非标准设备费、生产用家具购置费，但不包括相应的运杂费。（        ）

8. 建设期利息是指项目借款在建设期内发生并计入固定资产的利息。（        ）
9. 建设项目经济评价方法按照是否考虑时间因素分为静态评价方法和动态评价方法。（       ）

10. 独立型方案是指方案间互不干扰，即一个方案的选择不影响另一个方案的选择，在选择方案时可以任意组合，没有任何资源限制。（        ）

二、名词解释(
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因果分析预测法

5. 盈亏平衡分析
三、问答题
1. 项目不确定性的主要原因有哪些？

2. 设备磨损的类型有哪一些？详细说明

四、计算题

1.某厂需要一部机器，使用期为3年，方案一，购买新设备，价格为10000元，在3年使用结束时有预期残值1000元；方案二，同样机器可以每年花3000元租得，基准收益率为20%，问：哪个方案好？
2.某项目生产能力3万件/年，产品售价3000元/件，固定成本3000万元，每件产品成本1500元，成本与产量呈线性关系，求：（1）产量的盈亏平衡点；
                            （2）企业利润为1500万元时的产量。

一、判断题
1.一次支付终值计算公式是F=P(1+i) n ，一次支付终值系数（F/P, i, n) 。 （ √ ）

2.名义利率是指计息周期利率乘以一年内的计息周期数所得的年利率。（ √ ）
3.对于一个系统而言，在某一时间点上，流出系统的货币称为现金流出。流入系统的货币称为现金流入，同一时点上的现金流入和流出的绝对值称为净现金流量。（ × ）

4.工程经济分析的目的是，在有限的资源约束条件下对所采用的技术进行选择，对活动本身进行有效的计划、组织、协调和控制，以最大限度地提高工程经济活动的经济的效率，最终提高工程经济活动的经济效益。（ × ）
5. 成本费用是指项目生产运营支出的各种费用。（ √ ）

6. 市场调查的主要内容是调查拟建项目同类产品的市场容量、价格及市场竞争力现状。（ √ ）
7. 设备及工器具购置费，包括设备的购置费、工器具购置费、现场制作非标准设备费、生产用家具购置费，但不包括相应的运杂费。（  ）

8. 建设期利息是指项目借款在建设期内发生并计入固定资产的利息。（  ）
9. 建设项目经济评价方法按照是否考虑时间因素分为静态评价方法和动态评价方法。（  ）

10. 独立型方案是指方案间互不干扰，即一个方案的选择不影响另一个方案的选择，在选择方案时可以任意组合，没有任何资源限制。（  ）

二、名词解释
1. 固定成本
固定成本是指不随产品产量及销售量的增减发生变化的各项成本费用。一般包括折旧费、摊销费、修理费、工资及福利费（计件工资除外）和其他费用的，通常把运营期发生的全部利息也作为固定成本。

2. 增值税
增值税是对生产、销售商品或者提供劳务的纳税人实行抵扣原则，就其生产、经营过程中实际发生的增值额征税的税种。

直接融资
直接融资是指不通过金融中介机构，而由投资者对拟建项目的直接投资，以及项目法人在金融市场上通过发行（增发）股票、债券等直接筹集的资金。
4．因果分析预测法

5. 盈亏平衡分析
三、问答题
1. 项目不确定性的主要原因有哪些？

答：（1）项目数据的统计偏差，这是指由于原始统计上的误差、统计样本点的不足、公式或模型的套用不合理等造成的误差。
   （2）通货膨胀，由于有通货膨胀的存在，会产生物价的浮动，从而会影响项目评价中所用的价格。
   （3）技术进步，技术进步会引起新老产品和工艺的替代，这样根据原有技术条件和生产水平所估计出来的年销售收入等指标就会于实际发生偏差。
   （4）市场供求结构的变化。这种变化。会影响到产品的市场供求状况，进而对某些指标值产生影响。
   （5）其他外部影响因素，如政策的变化，新的法律法规的颁布，国际政治经济形势的变化等。
2. 设备磨损的类型有哪一些？详细说明

答：设备磨损的类型主要分为有形磨损和无形磨损。有形磨损分为第一种有形磨损和第二种有形磨损，无形磨损分为第一种无形磨损和第二种无形磨损。
    第一种有形磨损是指设备在使用过程中，在外力的作用下，零部件发生摩擦、振动和疲劳等现象，致使设备的实体产生磨损。
    第二种有形磨损是指设备在闲置过程中，由于自然力的作用及管理保养不善而产生的磨损。
    第一种无形磨损是指设备的技术结构和性能并没有变化，但由于技术进步，社会劳动生产率水平的提高，相同结构设备的再生产价值降低，致使原设备相对贬值。
    第二种无形磨损是由于科学技术的进步，不断创新出性能更完善，效率更高的设备，使原有设备相对陈旧落后，其经济效益降低而发生贬值。
四、计算题

1.某厂需要一部机器，使用期为3年，方案一，购买新设备，价格为10000元，在3年使用结束时有预期残值1000元；方案二，同样机器可以每年花3000元租得，基准收益率为20%，问：哪个方案好？
 解：比较费用年值：
方案一：A1=-10000×(A/P,20,3)+1000×(A/F,20,3)

        =-10000×0.4747+1000×0.2747
        =-4747+274.7

        =-4472.3（元）
方案二：A2=-3000（元）
因此，方案二好于方案一，选方案二

2.某项目生产能力3万件/年，产品售价3000元/件，固定成本3000万元，每件产品成本1500元，成本与产量呈线性关系，求（1）产量的盈亏平衡点，（2）企业利润为1500万元时的产量

解：（1）设盈亏平衡点为Q，则有：
     3000Q=3000×10000+1500Q

     Q=20000件，即为盈亏平衡点。
（2）设企业利润为50万元时的产量Q，则有：
     1500×10000=3000Q-（3000×10000+1500Q）
      Q=30000件，
     即企业利润为1500万元时的产量为30000件。
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