工程造价复习资料
一、填空题 
1.定额按其用途及编制阶段不同可分为好几种，其中编制设计概算可        或

         ，编制竣工结算可用         ，编制投资估算可用投资         。

2.定额按其用途及编制阶段不同可分为          、          、          ，其中施工定额用于编制        、预算定额用于编制        、概算定额用于编制设计概算。

3.定额按编制程序和用途不同可分          、          、          ，其中，施工定额用于             ，预算定额用于编制             ，概算定额用于编制        。

4.定额按生产要素可分        、        、        。施工定额的水平为平均先进，预算定额的水平为            ，概算定额的水平为           。

5.未封闭的凹阳台按水平投影面积的一般计算           。

6.场地平整指高度          内的就地填挖，它的定额工程量等于建筑物外墙外边线每边加2m所围成的面积，清单工程量等于              。

7.单位估价表的基价由        、        、        组成。

8.材料消耗定额中材料的消耗量是由            和            两部分组成。

二、判断题 
1. 施工图预算反映是企业个别成本(     )。

2. 施工定额的定额水平高于预算定额，因此，施工定额的人工消耗量大于预

算定额的人工消耗量(     )。

3. 同一建筑物的施工预算应大于施工图预算(     )。

4. 生产工人的工资应列入直接工程费(     )。

5. 湖南城市学院新区第一教学楼是一个单位工程(     )。

6. 项目经理的工资应列入直接工程费(     )。

7. 室外楼梯不应计算建筑面积(     )。

8. 计算利润的人工费基数中的人工工资单价指的是计算期的人工工资单价(     )。

9. 室外台阶不应计算建筑面积(     )。

10. 现浇混凝土天沟以长度计算定额工程量(     )。
三、单项选择题 
1. 根据我国现行的建设项目投资构成，建设投资中没有包括的费用是(     )。

A. 工程费用             B. 工程建设其他费用

C. 建设期利息           D. 预备费

2. 建设项目的造价是指项目总投资中的(     )。

A. 固定资产与流动资产投资之和

B. 建筑安装工程投资

C. 建筑安装工程费与设备费之和

D. 固定资产投资总额

3. 政府部门，行业协会，建设单位. 施工单位及咨询机构通过协调工作，共同完成工程造价控制任务，属于建设工程全面造价管理中的(     )。

A. 全过程造价管理

B. 全方位造价管理

C. 全寿命期造价管理

D. 全要素造价管理

4. 某项目购买一台国产设备，其购置费为1325万元，运杂费率为10. 6%，则该设备的原价为(     )万元。

A. 1198      B. 1160     C. 1506      D. 1484

5. 施工定额的编制应反映(     )。

A. 社会平均水平     B. 平均先进水平

C. 社会先进水平     D. 企业实际水平

6. 根据《招投标法》，对于依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于(     )日。

A. 10      B. 20     C. 30      D. 60

7. 对工程量清单概念表述不正确的是(     )。

A. 工程量清单是包括工程数量的明细清单

B. 工程量清单也包括工程数量相应的单价

C. 工程量清单由招标人提供

D. 工程量清单是招标文件的组成部分

8. 当初步设计达到一定深度，建筑结构比较明确时，编制建筑工程概算可以采用(     )。

A. 单位工程指标法     B. 概算指标法

C. 概算定额法     D. 类似工程概算法

9. 根据《招标投标法实施条例》，招标文件中要求中标人提交履约保证金的，保证金不得超过中标合同金额的(     )。

A. 2%     B. 5%C. 10%     D. 20%

10. 下列关于招标代理的叙述中，错误的是(     )。

A. 招标人有权自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜

B. 招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜

C. 任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构

D. 建设行政主管部门可以为招标人指定招标代理机构

11. 根据《合同法》,执行改府定价或政府指导价的合同时，对于逾期交付标的物的处置方式是(     )。

A. 遇价格上涨时,按原价格执行:价格下降时，按照新价格执行

B. 遇价格上涨时,按照新价格执行:价格下降时,按照原价格执行

C. 无论价格上涨或下降,均按新价格执行

D. 无论价格上涨或下降,均按照原价格执行丁

12. 为了实现工程造价的模拟计算和动态控制,可应用建筑信建槙(BIM)技术,在包含进度数据的建筑模型上加载费用数据而形成(     )模型。

A. 6D      B. 5D     C. 4D      D. 3D

13. 下列建设工程项目中，还不具备竣工验收条件的是(     )。

A. 工业项目经负荷试车，试生产期间能正常生产出合格产品形成生

产能力的

B. 非工业项目符合设计要求，能够正常使用的

C. 工业项目虽可使用，但少数设备短期不能安装，工程内容未全部

完成的

D. 工业项目已完成某些单项工程，但不能提前投料试车的

14. 可以进行竣工验收的工程最小单位是(     )。

A. 分部分项工程     B. 单位工程C. 单项工程     D. 工程项目

15. 竣工决算的计量单位是(     )。

A. 实物数量和货币指标

B. 建设费用和建设成果

C. 固定资产价值. 流动资产价值. 无形资产价值. 递延和其他资产价值

D. 建设工期和各种技术经济指标

16. 下列选项中，(     )不是关于投标的禁止性规定。

A. 投标人之间串通投标B. 投标人与招标人之间的串通投标

C. 招标者向投标者泄露标底D. 投标人以高于成本的报价竟标

17. 建设工程项目投资决策完成后，控制工程造价的关键在于(     )。

A. 工程设计     B. 工程招标C. 工程施工     D. 工程结算

18. 某公司2017年3月份新增一项固定资产，4月份安装调试完成，5月份投入使用。该项固定资产应从当年(     )月份开始计提折旧。

A. 3月份     B. 4月份C. 5月份     D. 6月份

19. 某投保建筑工程一切险(含第三者责任保险)的工程项目，在保险期限内出现下列情况，其中应由保险人负责赔偿损失的是(     )。

A. 两个施工班组工人打架致伤

B. 施工单位拆除临边防护未及时恢复导致工人摔伤

C. 工人上班时间突发疾病死亡

D. 企业提供的物料内突降冰雹受损

20. 对于一般工业与民用建筑工程而言，下列工程中，属于分部工程的是(     )。

A. 砌体工程     B. 幕墙工程C. 钢筋工程     D. 电梯工程

21. 在建设工程方案一定的前提下，工程费用会因工期的不同而不同，随着工期的缩短，工期费用的变化趋势是(     )。

A. 直接费增加，间接费减少

B. 直接费和间接费均增加

C. 直接费减少，间接费增加

 D. 直接费和间接费均减少

22. 根据《招标投标法》，下列关于招标投票的说法，正确的是(     )。

A. 招标分为公开招标. 邀请招标和议标三种方式

B. 联合体中标后，联合体各方应分别与招标人签订合同

C. 招标人不得修改已发出的招标文件

D. 投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应

23. 建设工程全要素造价管理的核心是(     )。

A. 工程参建各方建立完善的工程造价管理协同工作机制

B. 协调和平衡工期. 质量. 安全. 环保与成本之间的对立关系

C. 采取有效措施控制工程变更和索赔

D. 做好前期策划和方案设计，实现建设工程全寿命期成本最小化

24. 建筑产品的单件性特点决定了每项工程造价都必须(     )

A. 分布组合     B. 多层组合C. 多次计算     D. 单独计算

25. 根据《招标投标法实施条例》，投标人撤回已提交的投标文件，应当在(     )前，书面通知招标人。

A. 投标截止时间     B. 评标委员会开始评标

C. 评标委员会结束评标     D. 招标人发出中标通知书

26. 根据《建筑施工组织设计规范》，施工组织总设计应由(     )主持编制。

A. 总承包单位技术负责人     B. 施工项目负责人

C. 总承包单位法定代表人     D. 施工项目技术负责人

27. 编制土建工程概预算时，间接费等于某一基数乘以取费率，下述各项中，计算间接费的基数正确的一项是(     )。

A. 直接工程费     B. 直接费C. 其他直接费     D. 现场经费

28. 编制工程单价可以不需要(     )。

A．预算定额     B. 概算定额C. 概算指标     D. 人工单价

29. 在测定搅拌机工作时间时，由于工人上班进行准备工作，导致搅拌机晚工作20分钟，对该时间表述正确的是(     )。

A. 该时间属于停工时间，不应计入定额

B. 该时间属于不可避免的无负荷工作时间，应计入定额

C. 该时间属于不可避免的无负荷工作时间，不应计入定额

D. 该时间属于不可避免的中断时间，应计入定额

30. 编制建设工程造价最基本的过程有(     )。

A．工程量计算               B. 工程计价

C．工程量计算和工程计价     D. 都不是

四、简答题 
1. 什么是工程量清单？清单的构成和综合单价的构成。

2. 工程单价的种类有哪些？

3. 设计阶段造价控制的措施与方法

4. 单位建筑工程概算的编制方法。

5. 企业在投标报价时要考虑哪些因素的影响？

6. 国家对工程量计量的依据和范围有什么规定？

五、问答题 
1.工程价款动态结算的方法有哪些？

2.施工组织设计对工程造价是怎么样影响的？

标准答案：
填空题
1.定额按其用途及编制阶段不同可分为好几种，其中编制设计概算可用_概算定额_或_概算指标，编制竣工结算可用_预算定额，编制投资估算可用投资估算指标_。

2.定额按其用途及编制阶段不同可分为施工定额、预算定额、概算定额，其中施工定额用于编制施工预算、预算定额用于编制竣工决算、概算定额用于编制设计概算。

3.定额按编制程序和用途不同可分施工定额、预算定额、概算定额，其中，施工定额用于编制施工预算，预算定额用于编制施工图预算，概算定额用于编制设计概算。

4.定额按生产要素可分劳动定额、材料定额、机械定额。施工定额的水平为平均先进，预算定额的水平为社会平均，概算定额的水平为社会平均。

5.未封闭的凹阳台按水平投影面积的一般计算建筑面积。

6.场地平整指高度_正负3_㎝内的就地填挖，它的定额工程量等于建筑物外墙外边线每边加2m所围成的面积，清单工程量等于建筑物首层面积。

7.

8.

判断题
1-5错错错对错，6-10错错

单选题

1.C 2.D 3.B 4.A 5.B 6.B 7.B 8.C 9.D 10.D

11.A 12.B 13.D 14.B 15.A 16.D 17.A 18.D

19.D 20.D 21.A 22.D 23.B 24.D 25.A 26.

27. 28. 29. 30.

简答题
1. 什么是工程量清单？清单的构成和综合单价的构成。

工程量清单是表现拟建工程的分部分项工程项目、措施项目、其他项目名称和相应数量

的明细清单。

工程量清单由分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单组成。

综合单价是指完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使

用费、管理费和利润，并考虑风险因素。

2. 工程单价的种类有哪些？

工程单价是指单位假定建筑安装产品的不完全价格。

1） 基本直接费单价

2） 全费用单价

3） 完全单价（综合单价）

3. 设计阶段造价控制的措施与方法

（1） 方案的造价估算、设计概算和施工图预算的编制与审查。

（2） 设计方案的优化和比选

（3） 限制设计和标准化设计的推广

（4） 推行设计索赔及设计监理等制度，加强设计变更管理

4. 单位建筑工程概算的编制方法。

单位工程概算分建筑工程概算和设备及安装工程概算两大类。

建筑工程概算的编制方法有：

1） 概算定额法（要求初步设计达到一定深度，建筑结构比较明确时采用）

2） 概算指标法（适用于初步设计深度不够，不能准确地计算工程量时采用）

3） 类似工程预算法

设备安装工程概算的编制方法有：

1） 预算单价法（有详细的设备清单）

2） 扩大单价法（设备清单不完备）

3） 设备价值百分比法

4） 综合吨位指标法

5. 企业在投标报价时要考虑哪些因素的影响？

1） 技术装备能力和工人技术操作水平

2） 设计能力

3） 对招标项目的熟悉程度

4） 投标项目所带来的随后机会

5） 投标项目可能带来的出口机会

6） 投标项目可能带来的生产质量提高

7） 投标项目可能带来的成本降低机会

8） 投标项目的竞争程度

6. 

问答题
1.工程价款动态结算的方法有哪些？

工程价款动态结算是按合同中约定的办法对工程造价进行调整，一般有以下几种方法：

1）工程造价指数调整法

2）实际价格调整法

3）调价文件计算法

4）调值公式法

2.施工组织设计对工程造价是怎么样影响的？

1）施工方案是否合理是是否能够中标的重要条件之一，由于通过竞争形成的工程造价即中标价的最后确定受到施工方案的影响， 所以在一定程度上 （即在能否中标方面） 施工方案决定了工程造价

2）施工方案的设计决定着工程造价中的施工措施费用，措施费用是投标报价中最具有竞争性的费用，也是不需要计量（在招标文件中只列出项目，没有数量）的费用，其指出高低取决于施工方案的具体安排，所以在这一意义上，施工方案也决定着工程造价；

3）合理的施工方案能够适当缩短工期、降低费用支出，有利于企业降低成本、增加利润。



