  《建筑制图》复习资料A卷
一、填空题(每小题2分，共20分)
1.点A的Y坐标反映了该点对___________投影面的距离。
2.在建筑施工图中，标高单位以___________计。
3.在钢筋混凝土结构施工图中，20锰(Ⅱ级钢)用代号___________表示。
4.正平面的___________投影反映平面图形的实形。
5.侧垂线的___________两投影均反映直线的实长。
二、单项选择题(每小题2分，共20分)

1.工程上应用最广的图示方法为(            )投影图。
  A.轴测          B.透视         C.单面正          D.多面正
2.在建筑工程图中，实线型的线宽比(粗、中、细)分别取(            )。
  A.1.5b、1.0b、0.5b            B.1.2b、0.6b、0.3b

  C.1.0b、0.5b、0.25b            D.1.0b、0.5b、0.35b
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3.在总平面图中有用粗实线画出的图例                     ，其意为(          )。
   A.围墙    B.原有的建筑物    C.要拆除的建筑物    D.新建的建筑物
4.某直线对V面的倾角为30度，并反映在H投影中，该直线为(            )。
  A.水平线         B.正平线      C.侧平线        D.一般位置线
5.房屋施工图一般包括建筑施工图、结构施工图以及(            )。
  A.门窗施工图    B.设备施工图    C.装修详图     D.模板详图
三、过点A作平面ABC，ABC为：(a)水平面，(b)正平面，(c)铅垂面，(d)一般位置面。(每小题4分，共16分)
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四、补全视图中所缺的线条。(每小题5分，共10分)
五、补第三视图。(每小题7分，共14分)

1.补前视图                           2.补俯视图
[image: image4.png]o





六、已知平面ABC对H投影面的倾角为30度、所给AB为水平线，完成ABC的V面投影。(只作一解)。(10分)
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七、补全梁的断面1—1、3—3。(10分)
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《建筑制图》复习资料A卷
一、填空题(每小题1分，共10分)
 1.V   2.米[image: image7.png]


    3.○   4.V面    5.H、V  

二、单项选择题(每小题1分，共10分)

    1.D      2.D    3.D       4.A      5.B

三、过点A作平面ABC，ABC为：(a)水平面，(b)正平面，(c)铅垂面，(d)一般位置面。(每小题2分，共8分)
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四、补全视图中所缺的线条(每小题5分，共10分)
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五、补第三视图(每小题6分，共12分)

     1.前视图        2.俯视图
六、已知平面ABC对H投影面的倾角为30度、所给AB为水平线，完成ABC的V面投影。(只作一解)。(8分)


七、梁的断面1—1，3—3(12分)



