建筑制图CAD基础复习资料

选择题（共10题，共20分）

1.投影法中规定空间点选用字母时应（A）

A大写字母B小写字母C右上角加一撇的小写字母D右上角加两撇的小写字母

2.如果直线经过平面上的两个点，则直线与平面的关系是（B）

A直线必定在平面外B直线必定在平面内C直线垂直于平面D直线与平面成斜交

3.点在某一投影面上的投影是（A）

A点B平面C曲线D直线

4.一般制图的最后一个步骤是（D）

A绘制图样底稿B检查图样、修正错误C底稿加深D图纸整理

5.W面是指（B）

A水平投影面B侧立投影面C正立投影面D剖切投影面

6.在投影中心与投影面距离不变的情况下，形体距投影中心愈远，则影子(B）

A愈大B愈小C不变D无法确定

7.在制图中，把光线称为（B）

A投影中心B投影线C投影面D投影法

8.多面正投影图是（A）

A用平行投影的正投影法绘制的多面投影图

B用平行投影的正投影法绘制的单面投影图

C用中心投影法绘制的单面投影图

D是在物体的水平投影上加注某些特征面、线以及控制点的高度数值的单面正投影

9.点在直线上，点的正投影一定在该直线的正投影上，点、直线在平面上，点和直线的正投影一定在该平面的正投影上，这种性质称为正投影的（B）

A同素性B从属性C定比性D平行性

10.图纸上限定绘图区域的线框是指（B）

A图幅B图框C标题栏D会签栏

11.图 1 给出了物体的轴侧图，则物体侧面投影图正确的一项是（A）
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A                     B                  C                 D

12.在图 2 中，有一个投影面缺失投影线，此投影面为（B）
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A H 面  B V 面 C W 面 D 不能确定

13.在图 2 中，有一个投影面缺失投影线，缺失投影线的条数为（B）

A 1 条 B 2 条 C 3 条 D 4 条 

14.图 3 中直线 AB 和 BC 的夹角为（C）
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A 直角 B 锐角 C 钝角 D 不能确定

15. 图 3 中的物体应为（A）

A 棱台 B 棱锥 C 棱柱 D 圆锥 

16. 在图 4中，点 A 与点 B 是（A）重影点。
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A V 面 B H 面 C W 面 D 不是 

17.在图 4 中，点 A 在点 B 的（B）。

A 正下方 B 正前方 C 正右方 D 正左方

18.图 5 给出了物体的 V 面和 W 面投影，则 H 面投影应为（A）。
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A                                            B

C                                           D
19.如图 6 所示，直线 AB 和直线 BC 的位置关系是（A）
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A 垂直相交 B 普通相交 C 平行 D 交叉

20.图 6 中，直线 BC为（B）

A 侧锤线 B 水平线 C 正垂线 D 侧平线

二、填空题（2’*10）

1.投影法分     　      和                 两大类。

2.剖面图中经常采用的画法全剖面图、半剖面图、                 。    
3.尺寸由     　    、     　    、     　   、     　   四要素组成。

4.正等轴测图，轴向伸缩系数规定ｐ＝ｒ＝ｑ＝           。
5.三视图间的投影关系可以归纳为长对正，宽平齐，           九个字。
6.当各坡屋顶面与地面倾角都相等时，称为              。

三、试分析立体表面上各线段的空间位置。（15’）
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1）AB为                   线

2）AC为                   线

3）DB为                   线

4）CE为                   线

5）EF为                   线

三、判断点C是否在线段AB上。（15’）

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



C        线段AB上

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



C        线段AB上

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



C        线段AB上

四、按要求绘制点和直线的三视图（15’）

点B（15,10,15），点A在点B之后5mm，之上10mm，之右10mm，求点A的坐标，绘制直线AB的三视图。

五、补画第三面投影。（15’）
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六、根据轴测投影图，绘制三面投影图。（10’）


[image: image6.wmf]
七、根据三面投影图，画出正等轴测图。（10’）
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建筑制图主观题答案

二、填空题
1. 投影法分  中心投影  和  平行投影        两大类。

2. 剖面图中经常采用的画法全剖面图、半剖面图、  局部剖面图    。    
3. 尺寸由尺寸界线 、尺寸线 、  尺寸起止符号 、 尺寸数字　四要素组成。

4. 正等轴测图，轴向伸缩系数规定ｐ＝ｒ＝ｑ＝___1___​​​__。
5. 三视图间的投影关系可以归纳为长对正，宽平齐，  高相等  九个字。
6. 当各坡屋顶面与地面倾角都相等时，称为  平坡屋顶​　。

三、试分析立体表面上各线段的空间位置。
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1）AB为        侧垂            线

2）AC为        正平            线

3）DB为        铅垂           线

4）CE为         正垂          线

5）EF为    一般位置线          线

三、判断点C是否在线段AB上。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



C   在     线段AB上

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



C    不在    线段AB上

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



C   不在     线段AB上

四、按要求绘制点和直线的三视图

点B（15,10,15），点A在点B之后5mm，之上10mm，之右10mm，求点A的坐标，绘制直线AB的三视图。

A（5,5,25）
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五、补画第三面投影。
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六、根据轴测投影图，绘制三面投影图。
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七、根据三面投影图，画出正等轴测图。
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