
建筑学概论复习资料             
一、单项选择题
1．民用建筑包括居住建筑和公共建筑，下面属于居信建筑的是(        )。
A．幼儿园           B．疗养院            C．宿舍           D．旅馆

2．建筑耐久等级二级是指(        )。
A．100年   　　　　B．50-100年       　 C．25-50年     　 D．150年
3．当室内地面垫层为碎砖或灰土材料时，其水平防潮层的位置应设在(        )。
A．垫层高度范围内          B．室内地面以下－0.06m  

C．垫层标高以下            D．平齐或高于室内地面面层

4．根据基础埋置深度的不同，基础有深基础、浅基础和不埋基础之分。当基础埋置深度大于多少时称为深基础(        )。

A．0.5m     　　　 B．2.0m          　　C．4.0m       　　 D．5.0m

5．建筑高度大于(        )米的民用建筑为超高层建筑。
A．24m
  　　　　 B．50m         　　　C．100m 

　   D．120m
6．屋顶的坡度形成中材料找坡是指(        )来形成。

A．利用预制板的搁置           B．利用结构层　　　　

C．利用由毡的厚度 　          D．选用轻质材料找坡

7．温度缝又称伸缩缝，是将建筑物(        )断开。
Ⅰ.地基基础  Ⅱ.墙体  Ⅲ.楼板  Ⅳ.楼梯  Ⅴ.屋顶
A．ⅠⅡⅢ      　　 B．ⅠⅢⅤ     　　　 C．ⅡⅢⅣ    　　　　D．ⅡⅢⅤ

8．金属加工车间属于(        )。
A．洁净车间     　　B．冷加工车间   　　 C．热加工车间  　　　D．恒温恒湿车间

9．建筑物六大组成部分中处于非承重构件的是(        )。
A．楼梯         　　B．门窗          　 C．屋顶        　　　D．吊顶
10．走道宽度可根据人流股数并结合门的开启方向综合考虑，一般最小净宽取(        )。
A．550mm      　　B．900mm        　C．1100mm   　　　  D．1200mm

二、填空题
1．屋面排水坡度的表示方法有          、          和           。
2．建筑工程设计的内容包括：______________、_______________和______________。

3．钢筋混凝土框架按主要构件的组成可分为_________________框架系统、___________框架系统和_____________框架系统三种类型。
4．按传力情况的不同，基础可分为_______与________两种类型。
5．基础是位于建筑物最下部位的_____构件，承受着建筑物的全部荷载，并将这些荷载传给       　　　　　　　。

6．平屋顶防水屋面按其防水层的做法的不同可分为：___________、_____________、____________、__________。

7．基础的埋深_____________________。影响基础埋深的因素有地基土的性质、_________________、________________及与相邻建筑的关系。

三、名词解释
1．建筑形象： 

硬山顶：

举架：

四、简答题
1．简要回答建筑技术与建筑艺术之间的关系。
2．简要说明古罗马的建筑成就。

3．如何确定有吊车厂房柱顶标高？

五、论述题 
1.建筑空间的组织形式而言，可划分为哪几种关系？试举例并以图示关系论述。

建筑学概论复习资料标准答案

一 ：选择题

1-5   C  B  D  D  C  6-7  B  D  
二 ：填空题
1.角度法   斜率法 百分比法 2. 建筑设计、结构设计、设备设计3. 梁板柱、板柱剪、力墙
4. 柔性基础、刚性基础 5. 承重、地基6.  

7.
三：名词解释

1.建筑形象：建筑形象可以解释为建筑的观感或美观问题。构成建筑形象的基本手段如下:建筑有可供使用的空间，有和建筑空间相对存在的实体所表现出的形和线，有不同的色彩、质感和光影关系。运用这些手段时应该包括的基本原则有:比例、尺度、均衡、韵律、对比等。

2.硬山顶：两端山墙略高于屋面，山墙内各有一组梁架，只是中间多一根山柱，上面托着脊檩。所有的檩头和木构件都砌在山墙内，向内的一面露出墙面。屋顶后坡有不出檐的做法，椽子只架到檐檩上而不伸出。后墙一直砌到檐口将椽头封住，称为封护檐。

3.举架：举架是屋 顶坡面曲线的做法。这种曲线是由于檩子的高度逐层加大而形成的。檩子之间的水平距离基本都相同称为步架，各步架的高度都有一定的规定。如五檩举架为五举、七举(五举即举高为步架的5/ 10，余类推)，七檩举架为五举、七举、九举，九檩举架为五举、六五举、七五举、九举。

四：简答题
1. 答：建筑是一种技术工程，是为着某种使用上的目的，而需要通过物质材料和工程技术去实现的。所以它是人类社会的一-项物质产品。建筑的目的在于为人的各种活动提供良好的环境，人们不仅要求建筑物使用方便。同时也总是希望把房屋建造得尽可能美观- -些，就是说人对建筑有物质的要求，又有精神的要求。建筑正是以它的形体和它所构成的空间给人以精神上的感受，满足人们一定的审美要求，这就是建筑艺术的作用。建筑有实用的价值，建筑艺术正是以这种实用和技术为基础的，建筑艺术是人类艺术宝库中的一个独特的组成部分。建筑满足人们的物质需要，又满足人们的精神需要:它既是一种物质产品，又是一种艺术创作。

2.简要说明古罗马的建筑成就。

答:古罗马的建筑类型多样化:如宫殿、庙宇、凯旋门、纪念柱，此外还有规模宏大的浴室、剧场、跑马场和斗兽场。罗马人发明了由天然的火山灰、砂石和石灰构成的混凝土，以此构成

的拱券技术取得了很高的成就，如拱桥、输水道。万神庙拱顶直径达43m,卡瑞卡拉大浴室可容千人，充分显示了罗马工匠发券和筑拱的技术水平。在建筑艺术方面，罗马继承了希腊的柱式艺术，并把它和拱券结构结合，创造了券柱式。罗马的建筑物在艺术风格上显得更为华丽奢侈。

3. 答：
论述题

答：(1)并列关系:各空间的功能相同或近似，彼此没有直接的依存关系者，常采用并列式组织，如宿舍楼、教室楼、办公楼等多以走廊为交通联系，各宿舍、教室或办公室分布在走廊的两侧或一侧。

(2)序列关系:各空间在使用过程中，具有明确的先后顺序者，多采用序列关系，以便合理地组织人流。进行有序的活动。如候车楼、候机楼以及大型纪念性、展示性建筑等。

(3).主从关系:各空间在功能上既有相互依存又有明显的隶属关系，多采用这种方式。其各种从属空间多布置于主空间周围，如图书馆的大厅与各不同性质的阅览室和书库以及住宅中起居室与各卧室和餐室、厨房的关系等。

(4)综合关系:在实际建筑中，常常是要求以某一种形式为主同时兼有其它形式存在。如大型旅馆中，客房部分为并列关系，大厅及其周围的商店、餐饮、休息等为主从关系，厨房部分则可能表现为序列关系。又如单元住宅就各单元而言为并列关系。而各单元内部则表现为以起居室为中心的主从关系。
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