建筑工程安全管理复习资料
一 单选题 
1. 建设工程监理活动是指具有相应资质的工程监理企业，受建设单位的委托，承担其项目管理工作，并对承包单位履行( )的行为进行监督和管理. 
A. 建筑工程质量标准   B. 建设合同   

C. 工程建设强制性标准   D. 设计标准 
2. 安全生产必须把好”六关”，这”六关”包括(   ). 
A. 措施关、交底关、教育关、防护关、检查关、改进关 
B. 计划关、交底关、教育关、监控关、检查关、改进关 
C. 计划关、培训关、教育关、防护关、检查关、改进关 
D. 措施关、培训关、教育关、监控关、检查关、改进关 
3. 施工方的项目管理工作涉及(   )全过程. 
A. 设计前的准备阶段至保修期  B. 设计阶段至动用前准备阶段 
C. 设计前的准备阶段至动用前准备阶段  D. 设计阶段至保修期 
4. 在下列费用中，属于建筑安装工程间接费的是(   ). 
A. 施工单位搭设的临时设施费  B. 危险作业意外伤害保险费 
C. 生产工人劳动保护费  D. 已完工程和没备保护费 
5. 在冬期施工某一外形复杂的混凝土构件时，最适宜采用的模板体系是(   ) 
A. 木模板体系  B. 组合钢模板体系  C. 铝合金模板体系  D. 大模板体系 
6. 建设工程项目管理规划的编制应由(    )负责. 
A. 项目经理  B. 设计方  C. 施工方  D. 总承包方 
7. (      )包括人力资源管理、材料管理、机械设备管理、技术管理和资金管理. 
A. 资源管理  B. 项目资源管理  C. 工程资源管理  D. 项目管理 
8. 在工程项目施工中处于中心地位，对工程项目施工负有全面管理责任的是(    ). 
A. 项目总监理工程师  B. 项目总工程师 

 C. 施工方项目经理  D. 设计方项目经理 
9. 项目人力资源管理的目的是 (    ). 
A. 调动项目参与人的积极性  B. 建立广泛的人际关系 
C. 对项目参与人员进行绩效考核  D. 招聘或解聘员工 
10. 建设工程管理的核心任务是(    ). 
A. 目标控制  B. 提高建设项目生命周期价值 
C. 实现业主的建设目标和为工程的建设增值  D. 为工程的建设和使用增值 
11. 以下说法正确的是(    ). 
A. 项目管理的对象就是建设工程  B. 建设工程一定要有明确的目标 
C. 没有明确目标的建设工程不是项目管理的对象 
D. 无论目标是否明确，建设工程都是项目管理的对象 
12. PDCA循环中，检查阶段的主要任务是(    ). 
A. 明确并制定实现目标的行动方案 

B. 展开施工作业技术活动 
C. 对计划实施过程进行各种检查 
D. 对施工质量问题进行原因分析，采取必要措施予以纠正 
13. 下列测量仪器中，最适宜用于多点水平距离测量的是(    ) 
A. 水准仪  B. 经纬仪  C. 激光铅直仪  D. 全站仪 
14. (    )组织机构每一个部门只有一个指令源. 
A. 职能  B. 线性  C. 矩阵  D. 事业部 
15. 供货方的项目管理工作主要在(    )阶段进行. 
A. 设计  B. 设计前准备  C. 施工  D. 动用前准备 
16. 建筑工程施工质量验收最终要以书面形式给出的评定结论应为(    ). 
A. 合格或不合格  B. 优、良或不合格  C. 优、良、合格或不合格  D. 优良或不合格 
17. 项目职业健康安全技术措施计划应由(    )主持编制. 
A. 公司相关部门  B. 分公司相关部门  C. 项目经理  D. 项目技术负责人 
18. 工程承包商项目管理的主要任务不包括(    ). 
A. 制定施工组织设计和质量保证计划  B. 按施工计划组织施工 
C. 及时向业主报告项目的有关进度、质量及费用等方面的情况 
D. 按施工合同要求对工程进度、成本、质量进行过程控制 
19. 每一个工作部门可能有多个矛盾的指令源的组织机构是(    )组织机构. 
A. 职能  B. 线性  C. 矩阵  D. 事业部 
20. 关于建筑施工现场安全文明施工的说法，正确的是(    ) 
A. 场地四周围挡应连续设置  B. 现场组出入口可以不设置保安值班室 
C. 高层建筑消防水源可与生产水源共用管线  D. 在建工程审批后可以住人 
21. 开发方提供的项目管理服务属于(    )方的项目管理. 
A. 政府  B. 承包商  C. 业主  D. 工程师 
22. 当网络图巾某—非关键工作的持续时间拖延厶，且大于该工作的总时差TF时，网络计划总工期将(    ). 
A. 拖延△  B. 拖延△+TF  C. 拖延△一TF  D. 拖延TF一△ 
23. 在双代号时标网络计划中，关键路线是指(    ). 
A. 没有虚工作的线路  B. 由关键结点组成的线路 
C. 没有波形线的线路  D. 持续时间最长工作所在的线路 
24. 关于混凝土外加剂的说法，错误的是(    ) 
A. 掺入适当减水剂能改善混凝土的耐久性  

B. 高温季节大体积混凝土施工应掺速凝剂 
C. 掺入引气剂可提高混凝土的抗渗性和抗冻性  

D. 早强剂可加速混凝土早起强度增长 
25. 咨询工程师在项目实施阶段的主要工作有(    ). 
A. 根据业主委托开展项目中间评价工作  
B. 及时向业主报告项目的有关进度、质量及费用等方面的情况 
C. 为工程投产后的运营做好人员培训等准备工作  D. 施工许可证等项目批准手续 
26. 对采用自然通风的民用建筑工程，进行室内环境污染物浓度检测时，应在外门窗关闭至少(    )后进行. 
A. 1H  B. 5H  C. 12H  D. 24H 

27. 单代号搭接网络计划十描述前后工作之间逻辑关系的符号有(    )个. 
A. 2  B. 3  C. 4  D. 5 

28. 关于建筑防水工程的说法，正确的是(    ) 
A. 防水混凝土拌合物运输中坍塌度损失时，可现场加水弥补 
B. 水泥砂浆防水层适宜用于受持续振动的地下工程 
C. 卷材防水层上下两层卷材不得相互垂直铺贴 
D. 有机涂料防水层施工前应充分润湿基层 
29. 按照服务阶段对建设项目管理的类型进行划分的方法是从(    )的角度考虑的. 
A. 传统建设工程组织管理公司为建设工程管理服务 
B. 传统建设工程组织管理公司为业主服务 
C. 专业化建设项目管理公司为建设工程管理服务 
D. 专业化建设项目管理公司为业主服务 
30. 工程咨询评估中，主要是对企业投资项目借款偿还能力及违约风险等进行评估的类型是(    ). 
A. 企业委托的咨询评估  B. 项目核准机关委托的评估 
C. 政府投资管理部门委托的咨询评估  D. 金融机构委托的咨询评估 
31. 某分部工程双代号时标网络汁划如下图所示，其中工作C和I的最迟完成时间分别为第(    )天. 
A. 4和11  B. 4和9  C. 3和ll  D. 3和9 
32. 建筑市场各方主体的不良行为记录信息，在当地建筑市场诚信信息平台上统一公布的期限一般为(    ) 
A. 3个月至1年  B. 3个月至3年  C. 6个月至3年  D. 6个月至5年 
33. 当在软件工程的环境中考虑风险时，主要基于Charette提出的三个概念.以下选项中不属于这三个概念的是(10).项目风险关系着项目计划的成败，(11)
关系着软件的生存能力.在进行软件工程风险分析时，项目管理人员要进行四种风险评估活动，这四种活动是(12)，以及确定风险估计的正确性.(12)处填(   ). 
A. 建立表示风险概率的尺度，描述风险引起的后果，估计风险影响的大小 
B. 建立表示风险概率的尺度，描述风险引起的后果，确定产生风险的原因 
C. 确定产生风险的原因，描述风险引起的后果，估计风险影响的大小 
D. 建立表示风险概率的尺度，确定产生风险的原因，估计风险影响的大小 
34. 施工企业根据监理企业制订的旁站监理方案，在需要实施旁站监理的关键部位施工前(    )小时，应当书面通知监理企业派驻工地的项目监理机构. 
A. 24  B. 36  C. 48  D. 12 

35. 职业健康安全的条件和因素可能影响到的工作场所内的人员有(    ). 
A. 正式工人、临时工人、施工管理人员和监理人员 
B. 员工、临时工作人员、合同方人员、访问者和其他人员 
C. 承包商和工程监理在现场工作的所有工作人员 
D. 业主、监理工程师和承包商所有在现场的人员 
36. 与门窗工程相比，幕墙工程必须增加的安全和功能检测项目是(    ) 
A. 抗风压性能  B. 空气渗透性能  C. 雨水渗透性能  D. 平面变形性能 
37. 在正确合理的工程设计的前提下，建设工程质量不合格主要归结为(    ).
A. 投入的施工生产要素质量不合格以及工序操作质量不合格 
B. 工序操作质量不合格以及施工作业质量不合格 
C. 投入的施工生产要素质量不合格以及已完施工产品质量检验不合格 
D. 投入的施工生产要素质量不合格和施工作业质量不合格 
38. 室内防水施工过程包括:①细部附加层、②防水层、③结合层、④清理基层，正确的施工流程是(    ) 
A. ①②③④  B. ④①②③  C. ④③①②  D. ④②①③ 
39. 利用工程网络计划编制进度计划，必须(    ). 
A. 明确整个项目的承包形式  B. 确定项目经理部的组成人员 
C. 必须通过网络分析确定关键路线，以控制进度  D. 了解各个工序的资金使用情况 
40. 工程网络计划费用优化的目的是为了寻求(    ). 
A. 资源有限条件下的最短工期安排  B. 资源使用的合理安排 
C. 满足要求工期的计划安排  D. 工程总费用最低的工期安排 
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