班级：                               学号：                   姓名：            

函授（业余）教育  作业

课程名称：数字电子技术

一、填空题

1、逻辑代数中与普通代数相似的定律有      、       、        。摩根定律又称为         。
2、逻辑代数的三个重要规则是              、            、           。

二、判断题（正确打√，错误的打×）

1、一个RAM芯片有8条地址线，8条输出线，该芯片能存储二进制数码的个数为8×8个。（    ）

2、构成时序电路必须有计数器。（    ）
3、RAM断电之后，能够将存储内容保存下来。（    ）
4、用户对E2PROM编程后觉得不满意，可以改写。（    ）
5、 数字电路中用“1”和“0”分别表示两种状态,二者无大小之分。（    ）
三、选择题

1、可以有多个有效输入电平的编码器为（    ） 

A.优先编码器；   B.二一十进制编码器；   C.二进制编码器；   D.高有效编码器

2、动态CMOS存储单元存储信息是靠（    ）
A.电容；   B.存储器；   C.触发器；   D.与非门

3、在下列逻辑电路中，是时序逻辑电路的为     。（    ）
A.译码器      B.编码器      C.全加器     D.寄存器   

4、八路数据分配器，其地址输入端有    。（    ）
A.1个          B.8个        C.3个      D.4个    

5、断电之后，能够将存储内容保存下来的存储器是：（    ）
A.RAM   B.ROM   C.计数器    D.移位寄存器

6、当电源断掉后又接通，随机存取存储器RAM中的内容   。（    ）
A.全部改变 B.全部为1  C.不确定    D.保持不变

7、一个容量为512×1的静态RAM具有        。（    ）
A.9条地址线，1条数据线         B.1条地址线，9条数据线

C.512条地址线，9条数据线       D.9条地址线，5121条数据线

四、按要求解答下列问题

1、分析图1所示电路的逻辑功能。要求写出逻辑式，列出真值表，然后说明逻辑功能。
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2、试画出图2在四个 CP 脉冲作用下Q1 、 Q2的波形。(设各触发器初态为零)    
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3、试用图3所示8选1数据选择器实现函数Y = A⊕B⊕C 。 
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4、试分析下图4所示ROM电路的逻辑功能。要求写出标准与或式，列出真值表，并说明逻辑功能。
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函授（业余）教育  作业参考答案

课程名称：数字电子技术
一、填空题

1、交换律  分配律  结合律  反演定律

2、代入规则  对偶规则  反演规则

二、判断题

1、× 2、× 3、× 4、√  5、√

三、选择题

 1、A  2、A  3、D 4、C  5、B  6、C  7、A  

四、按要求解答下列问题
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1、

解：

为半加器 Y1为本位和 ，Y2为进位    

2、Q1 、 Q2的波形如图2a所示。
[image: image5]
3、根据真值表可得Y=m1+m2+m4+m7；逻辑图如图3a所示
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4、
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解：

该电路为全加器，Y1 为本位和，Y2为进位。    
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Y1 = A B C + A B C + A B C + A B C





Y2 = A B C + A B C + A B C + A B C
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