机械工程控制基础 复习资料
1、 选择题

1、 一个线性系统稳定与否取决于（    ）。

A．系统的结构和参数


  B．系统的输入

C．系统的干扰




  D．系统的初始状态

2、一个系统稳定的充要条件是（     ）。

A．系统的全部极点都在[S]平面的左半平面内

B．系统的全部极点都在[S]平面的上半平面内   

C．系统的全部极点都在[S]平面的右半平面内 

D．系统的全部极点都在[S]平面的下半平面内

3、系统的传递函数是在零初始条件下，其（     ）的拉氏变换之比。  

A．输入与输出        B．输出与输入  

C．输出与偏差        D．输出与误差 

4、某环节的传递函数为1/s，则该环节为（   ）。 

A．惯性环节




  B．积分环节 

C．微分环节          D．比例环节

5、关于线性系统时间响应，说法正确的是（   ）。

A.时间响应就是系统输出的稳态值B.由单位阶跃响应和单位脉冲响应组成   

C.可分为瞬态响应与稳态响应   D.以上选项都不对

6、关于反馈的说法正确的是（        ）。
A.反馈实质上就是信号的并联     B. 正反馈就是输入信号和反馈信号相加
C.反馈是一种输入信号           D.反馈是输出以不同方式对系统的作用
7、 关于线性系统说法正确的是（    ）。

A.都可以用传递函数表示         B.只能用传递函数表示
C.可以不用模型表示             D.都是稳定的
8、开环控制系统的控制信号取决于（   ）。

A.开环的实际输出             B.系统的实际输出与理想输出之差
C.输入与输出之差             D.输入信号
9、关于叠加原理,说法正确的是（    ）。

A. 对于作用于系统同一点的几个作用,才能用叠加原理求系统的总输出
B. 叠加原理只适用于线性定常系统
C. 叠加原理只适用于线性系统
D.叠加原理适用于所有系统
10、已知闭环系统传递函数方框图如下,则系统的传递函数为（    ）。
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11、对于控制系统,反馈一定存在于（    ）中。
A.开环系统                   B.线性定常系统
C. 闭环系统                  D.线性时变系统
12、传递函数为[image: image6.png]GGs)
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 的环节是（      ）。

A.惯性环节                   B.积分环节
C. 微分环节                  D. 比例环节
13、学习机械控制工程基础的目的之一是学会以（  ）的观点对待机械工程问题。
A. 动力学                    B. 静力学
C. 经济学                    D.生物学
14、对控制系统的首要要求是（      ）。

A.系统的经济性               B. 系统的准确性
C. 系统的稳定性              D. 系统的快速性
15、对于系统偏差，正确的说法是（      ）。

A.稳态偏差只取决于系统的结构和参数
B. 稳态偏差只取决于系统的输入和干扰
C.稳态偏差与系统的结构和参数，输入和干扰等有关
D .系统稳态误差始终为零
2、 填空题
1、按输出的变化规律分类，系统可分为_______系统、______系统和______系统。

2、最小相位系统是指系统的传递函数在复平面的右半平面内无_____和______的系统。

3、频率响应是系统对________输入的稳态响应，频率特性包括_______与________两种特性。
1、 名词解释
2、 瞬态响应
3、 闭环系统的开环传递函数
3、偏差信号

4、系统的相频特性

5、线性系统

6、稳态响应
四、简答题
1、何谓反馈？何谓负反馈？
2、 控制系统对单位阶跃输入的瞬态响应特征中，何谓延迟时间？何谓峰值时间？
3、 机械工程控制理论的研究对象是什么？控制工程主要研究并解决的问题是什么？
4、 何谓连续系统？何谓采样系统？
五、论述题
控制系统按输出的变化规律分类，可分为哪三类？这三类系统的特点分别是什么？并分别举例说明什么样的系统属于这三类系统？
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2、 填空题
1．恒值           随动            程序控制
2．极点           零点
3．正弦函数       幅频            相频
三、名词解释
1、瞬态响应：系统在某一输入信号的作用下，输出量从初始状态到稳定状态的响应过程称为瞬态响应。
2、闭环系统的开环传递函数：反馈信号与偏差信号之比。
3、偏差信号：输入信号与主反馈信号之差。
4、系统的相频特性：输出信号与输入信号的相位之差随频率的变化。
5、线性系统：如果系统的数学模型是线性的，这种系统称为线性系统。
6、稳态响应：在某一输入信号的作用后，时间趋于无穷大时系统的输出状态称为稳态响应。
四、简答题 

1、何谓反馈？何谓负反馈？
答：
（1）反馈是指输出量通过适当的测量装置将信号全部或是一部分返回输入端，使之与输入量进行比较。
（2）若反馈信号与输入信号方向相反，则称为负反馈。
2、控制系统对单位阶跃输入的瞬态响应特征中，何谓延迟时间？何谓峰值时间？
答：（1）延迟时间：响应曲线第一次达到稳态值的50%所需的时间。
（2）峰值时间：响应曲线超过其稳态值而达到第一个峰值所需的时间叫做峰值时间。
3、机械工程控制理论的研究对象是什么？控制工程主要研究并解决的问题是什么？
答：（1）机械工程控制理论的研究对象是机械工程系统中的动态特性。
（2）控制工程主要研究并解决的问题是：
①系统分析
②系统最优控制
③系统辨识
4、何谓连续系统？何谓采样系统？
答：
（1）连续系统：系统每个环节之间所传递的信息都是时间的连续信号。 
（2）采样系统：在系统中，计算机参与工作时，环节之间所传递的信息除了有连续信号外，还有离散信号。
五、论述题
控制系统按输出的变化规律分类，可分为哪三类？这三类系统的特点分别是什么？并分别举例说明什么样的系统属于这三类系统？
答：根据输出的变化规律分类，可分为：恒值系统、随动系统、程序控制系统。
（1）恒值系统  

在外界作用下，系统的输出能基本保持为常值的系统称为恒值系统。
如恒温、恒压及恒速系统。
（2）随动系统  

系统的输出能相应于输入在广阔范围里按任意规律变化的系统称为随动系统。
如仿形车床的液压仿形刀架，其中靠模为给定的系统输入，刀架仿形运动为系统的输出。
（3）程序控制系统  

在外界作用下，系统的输出按预定程序变化的系统称为程序控制系统。
如数控机床的进给系统。


