
《机电设备控制基础》复习资料
一、填空题（每空1分，共20分）
起重设备的基本参数有                   、                 、      

                   、                   、                    等。

机电设备按用途可以分为三类：即_______类、       类和民生类。

电器控制系统按照所使用的器件分            控制和           控制。
_______________简称PLC，广泛的应用于性能较为先进的机电设备控制系统 

   中。

5、金属切削机床是制造机器的机器，因此又被称为_______________。

6、车床的主运动和进给运动是形成被加工表面形状的必需运动，称为__________  

  运动。

二、选择题（每小题3分，共30分）
1、现代机电设备使用_____提供动力。

	
	A、人力、畜力
	B、蒸汽
	C、普通电动机
	D、控制电动机


2、下列哪一项不属于传统机电设备的功能实现部分      
	
	A、原动部分
	B、本体
	C、传动部分
	D、工作部分


3、下列对带传动的描述中，错误的一项是_____

	
	A、带传动利用传动带作为中间的挠性件，依靠传动带与带轮之间的摩擦力来传递运动

	
	B、常见的有平带传动、V带传动、圆带传动和同步带传动

	
	C、带传动可以把主动件的回转运动变成从动件的直线往复运动

	
	D、带传动具有传动平稳，无噪声的优点


4、数控的符号是_____

	
	A、CPU
	B、NC
	C、ROM
	D、MDI


5、数控钻、铣、镗、磨床均属于_____数控车床

	
	A、金属切削类
	B、金属成型类
	C、特种加工类
	D、其他类


6、载货电梯属于_____电梯

	
	A、超高速
	B、高速
	C、中速
	D、低速


7、下列对电梯主要参数的描述中，错误的一项是_____

	
	A、轿厢尺寸（mm）：宽×深×高
	B、额定载重量（Kg）：设计规定的电梯载重量

	
	C、额定速度（m/s）：1—5 m/s
	D、井道尺寸（mm）：宽×深


8、下列对传真机的描述中，错误的一项是_____

	
	A、传真机属于通信类设备

	
	B、传真机属于办公用机电类设备

	
	C、传真机按照用途可以分为相片传真机、报纸传真机气象传真机和文件传真机

	
	D、按传送机的传送色调可以分为黑白和彩色传真机


三、判断题（每小题1分，共10分）
1、电动机是根据电磁感应原理和电磁力原理工作的。                     （ ）
2、中央处理器（CPU）由处理器和存储器组成。                       （ ）
3、普通车床的主运动是指刀具的移动。                               （ ）
4、闭环控制系统是指不带反馈装置的控制系统。                       （ ）
5、柔性制造生产线是指生产线的结构材料质地柔软。                   （ ）
6、使用中起重设备的起重量可以超过额定重量20Kg。                   （ ）
7、TKZ1000 / 2.5—JX表示：直流乘客电梯，额定载重量1000 Kg，额定速度2.5  

  m/s，集选控制方式。                                               （ ）
四、名词解释（每小题5分，共15分）
数控机床：

2、传感器：
五、简答题（每小题5分，共15分）
直流电动机有哪些特点？

2、电梯的管理包括哪些内容？

六、论述题（每题10分，共10分）
 论述机电设备的发展历史及各个阶段的特点。
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   1、额定起重量、额定工作速度、起升范围和起升高度、跨度和幅度、生产率。

2、产业类、信息类  3、继电器接触器、电子及半导体

4、可编程控制器    5、母机      6、表面成形运动

选择题

   1、D 2、B 3、C 4、B 5、A 6、D 7、C 8、B

判断题

   1、√ 2、√ 3、× 4、× 5、× 6、× 7、√
名词解释

   1、数控机床：

    采用了数控技术的机床，或者说是装有数控系统的机床，称为数控机床。简称为CNC
2、传感器：

监测和传感装置在机电设备中的作用就相当于人的感官获得的五种感觉，即：视觉、听觉、、触觉、嗅觉、和味觉。机电设备中的监测与传感装置称为传感器，将检测到的吴丽新号转化为电信号的设备。

简答题

   1、直流电动机有哪些特点？

  （1）直流电动机调速范围大，速度变化较平滑，可以做到精确调速，而且调速方法比较简单，具有优良的调速性能。
  （2）直流电动机过载能力大，可承受频繁的冲击负载，能实现频繁的无级快速起动、制动和反转，以满足生产过程中各种不同的特殊运动要求。

   （3）直流电动机的主要缺点是结构复杂、维护工作量大、价格高。
2、电梯的管理包括哪些内容？

    (1)在新电梯交付使用后，首先确定专职或兼职的管理人员，以便协调处理电梯在使用过程出现的问题。

    (2)保管好控制电梯厅外自动开关门锁的钥匙、操纵箱上电梯工作状态转换开关的钥匙及机房门锁的钥匙等。

    (3)合理确定电梯司机及维修人员，并进行相应的技术培训，取得相应职业资格证书。

(4)认真收集和整理好电梯的有关技术资料，并登记建帐，妥善保管。

论述题

   论述机电设备的发展历史及各个阶段的特点。

    1、早期机械设备阶段：机械设备的动力源主要是人力畜力，传动机构和工作机构比较简单，控制部分主要有人脑完成。

    2、传统机械设备阶段：机电设备的动力源由普通的电动机来承担，工作机构的结构也比较复杂，尤其是机电设备的控制部分已经由功能多样的逻辑电路代替人脑来完成。
    3、现代机械设别阶段：现代机电设备是在传统机电设备的基础上，吸收了先进科学技术，在结构和工作原理上产生了质的飞跃，它是机械技术、微电子技术、信息处理技术、控制技术、软件工程技术等多种技术相互融合的产物。
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