模拟电子技术复习资料
一、单项选择题
1. D    2. D   3. A     4. C   5. A   

二、 填空题
1．（电压串联负反馈）

2．(9W)、（78.5%）

三、分析与简答题
1．不能正常放大，因为输入的信号通过VBB支路被短路了，信号不能顺利传送到输出端。

2．（1）电路起振时，R1的值应大于10 KΩ。
  （2）电路稳定工作时，R1值应等于10 KΩ。
四、计算分析题
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UCEQ = VCC―ICQ( Rc+Re )= 12-1.65×4 = 5.5(V)
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Ri≈rbe=1.1(kΩ)
Ro = Rc = 2 (kΩ)
2．

① 电压串联负反馈

②
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（1）当UI=+1V时，UO1=+12V          UO2=0V

（2）当UI=+5V时，UO1=-12V          UO2=+5V
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