液压与气动技术 复习资料
一．填空题（每空 1.5 分，共 27 分） 
1、液压传动是以流体为工作介质进行能量的        和       的一种传动形式。 
2、液压阀按照用途可分为         、          和          三大类。 
3、液压与气压传动系统由          、          、         和辅助元件四个部分组成。 
4、液压缸的作用是将           转变为直线运动或摆动的       是液压传动系统中的执行元件。 
5、液压泵是一种         装置，它将机械能转换为         是液压传动系统中的动力元件。 
6、溢流阀通常并接在液压泵的出口，用来保证液压系统的出口压力恒定时称为          ；用来限制系统压力的最大值称为           ；还可以在执行元件不工作时使液压泵           。 
7、液压阀按照用途可分为            、            和              三大类。 
二．判断题（每题 2分，共 12分） 

1、液压泵的理论流量与输出压力有关。 （ ） 

2、限压式变量叶片泵根据负载大小变化能自动调节输出流量（ ） 

3、液压马达输出转矩与机械效率有关，而与容积效率无关。 （ ） 

4、单杆式液压缸差动连接时，活塞的推力与活塞杆的截面积成比，而活塞的运动速度与活塞 杆的截面积成反比。 （ ） 

5、单向阀只允许油液朝某一方向流动，故不能作背压阀用。 （ ） 

6、溢流阀在工作中阀口常开的是作调压溢流阀用，阀口常闭的是作安全阀用。 （ ）

三、单项选择题（每题 3 分，共 30 分） 

1、选择液压用油首先要考虑的是（  ）问题。

A 液压系统的工作压力 B 运动速度

C 粘度问题 D 环境温度

2、广泛应用于龙门刨床、 拉床、液压机、工程机械、矿山冶金机械、船舶上液 压泵是（  ）。

A 齿轮泵 B 叶片泵

C 柱塞泵 D 螺杆泵

3、常用于送料和转位装置、液压机械手以及间歇进给机构等辅助运动的是（ ）

A 活塞式液压缸 B 摆动式液压缸

C 柱塞式液压缸 D 伸缩液压缸

4、当单杆活塞缸的（ ）时，活塞的运动速度最快。

A 压力油进入无杆腔 B 压力油进入有杆腔

C 左右两腔同时通入压力油（差动连接）

5.用定量泵和节流阀组成的进、回油路节流调速回路中，若使节流阀起调速作用，在液压系统中必须有 （  ） 。 

Ａ、与之并联的溢流阀； Ｂ、与之串并联溢流阀均可； 

Ｃ、有否溢流阀没关系； Ｄ、与之串联的溢流阀。

以下控制阀图形符号那一个是直动式溢流阀 (    ) 

[image: image1.png]g
LL]
A B C D




7、能够使油口 P 和 T 通，油口 A、B 封闭，液压泵卸载，液压缸两腔闭锁的滑阀中位机能是（    ）。 
A、O 型   B、H 型   C、Y 型   D、M 型

8、（    ）在常态时，阀口是常开的，进、出油口相通。 
A 溢流阀       B 减压阀       C 顺序阀 
9、应用最广的减压阀类型是（     ）。 
A 定值减压阀      B 定差减压阀      C 定比减压阀 
10、与溢流阀的图形符号和动作原理相同的是（    ）。 
A、内控外泄顺序阀   B、内控内泄顺序阀 

C、外控外泄顺序阀   D、外控内泄顺序阀 
四、问答题（每题 1分，共 10分） 
１、液压系统由哪四部分组成？各部分的作用是什么？ 
五、计算题（本题分Ａ、B 两题，Ａ题10分，B题11分） 
Ａ题：画出下列元件的职能符号 
	双向变量液压泵
	单杆双作用活塞杠
	单向阀
	卸荷阀

	
	
	
	


B题、如图所示的液压系统，可以实现快进－工进－快退－停止的工作循环要求 ：（1）说出图中标有序号的液压元件的名称。 
（2）写出电磁铁动作顺序表。
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复习资料参考答案
一．填空题（每空 1.5 分，共 27 分） 
1、液压传动是以流体为工作介质进行能量的 传递 和 控制 的一种传动形式。 
2、液压阀按照用途可分为 方向控制阀 、压力控制阀 和 流量控制阀 三大类。 
3、液压与气压传动系统由 能源装置 、 执行装置 、 控制装置 和辅助元件四 
个部分组成。 
4、液压缸的作用是将 压力能 转变为直线运动或摆动的 机械能 是液压传动 
系统中的执行元件。 
5、液压泵是一种 能源 装置，它将机械能转换为 压力能 是液压传动系统 
中的动力元件。 
6、溢流阀通常并接在液压泵的出口， 用来保证液压系统的出口压力恒定时称为 
定压阀 ；用来限制系统压力的最大值称为 安全阀 ；还可以在执行元件不工 
作时使液压泵 卸载 。 
7、
8、液压阀按照用途可分为 方向控制阀 、压力控制阀 和 流量控制阀 三大类。 
二．判断题（每题 2分，共 12分） 

1（×） 2、（ √ ） 3、（ √ ） 4、（√ ） 5、（ × ）6（ √ ）

三、单项选择题（每题 3 分，共 30 分） 
1-5、CCBCA  6-10、A  D  B  A  B

四、问答题（每题 1分，共 10分） 
１、液压系统由哪四部分组成？各部分的作用是什么？ 
答：能源装置：把机械能转换为流体压力能的装置 
执行装置：把流体的压力能装换位机械能输出 
控制装置： 对系统中流体的压力、 流量和流动方向进行控制或调解的装置， 以进行 
信号转换、逻辑运算和放大等功能的信号控制元件 
辅助元件：保证系统的正常工作所需的其它装置 
五、计算题（本题分 Ａ、 B 两题， Ａ题 10分，B 题 11分） 
A题、画出下列元件的职能符号 

	双向变量液压泵
	单杆双作用活塞杠
	单向阀
	卸荷阀
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B题、如图所示的液压系统，可以实现快进－工进－快退－停止的工作循环要求 
（1）说出图中标有序号的液压元件的名称。 
（2）写出电磁铁动作顺序表。
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解：（ 1）1－三位四通电磁换向阀， 2－调速阀， 3－二位三通电磁换向阀
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