液压与气压传动
一 单选题
对于双作用叶片泵，如果配油窗口的间距角小于两叶片间的夹角，会导致（ ）；又由于加工安装误差，难以在工艺上实现，配油窗口的间距角不可能等于两叶片间的夹角，所以配油窗口的间距夹角必须大于等于两叶片间的夹角。 

由于加工安装误差，难以在工艺上实现 
不能保证吸.压油腔之间的密封，使泵的容积效率太低 

C. 不能保证泵连续平稳的运动 
2. 将发动机输入的机械能转换为液体的压力能的液压元件是 

A. 液压泵           B. 液压马达            C. 液压缸         D. 控制阀 
3. 液压马达的总效率通常等于：（ ）。

A. 容积效率×机械效率            B. 容积效率×水力效率

C. 水力效率×机械效率            D. 容积效率×机械效率×水力效率 
4. 气动系统的空气压缩机后配置冷却器、分离器等元件，目的是为了（ ）。 

A. 提高气体压力     B. 降低气体粘性    C. 提高气体粘性      D. 去除水分和油分 
5. 液压泵的实际输出流量（ ）理论流量；液压马达的实际输入流量（ ）理论流量

A. 大于/小于        B. 小于/大于        C. 大于/大于         D. 小于/小于 
6. 有两个调整压力分别为5MPa和10MPa的溢流阀串联在液压泵的出口，泵的出口压力为15MPa；并联在液压泵的出口，泵的出口压力又为（ ）。 

A. 5MPa            B. 10MPa        C. 15MPa             D. 20MPa 
7. 泵常用的压力中，( )是随外负載变化而変化的。 

A. 泵的输出压力      B. 泵的最高压力      C. 泵的额定压力     D. 泵的输入压力 
8. 已知单活塞杆液压缸的活塞直径D为活塞直径d的两倍，差动连接的快进速度等于非差动连接前进速度的（ ） 

A. 1倍             B. 2倍                C. 3倍                 D. 4倍 
9. 低压液压设备的液压缸的紧固螺钉和压盖螺钉等应当每（ ）紧固一次。 

A. 一个月              B. 三个月              C. 半年                D. 一年 
10. 在差压式变量泵和节流阀组成的容积节流调速回路中，如果将负载阻力减小，其他条件保持不变，泵的出口压力将________________。

A. 增加              B. 减               C. 不变             D. 无法判断 
11. 一般中压系统油箱的有效容积为液压泵每分钟排油量的（ ）倍即可。

A. 1~2              B. 2~4                C. 3~5                  D. 5~7 
12. 在定量泵－变量马达的容积调速回路中，如果液压马达所驱动的负载转矩变小，若不考虑泄漏的影响，试判断泵的输出功率________________。 

A. 增大              B. 减小             C. 基本不变            D. 无法判断 
13. 在液压系统中，（ ）可作背压阀。 

A. 溢流阀            B. 减压阀           C. 液控顺序阀          D. 调速阀 
14. 溢流、减压阀、顺序都有直动式和（）两种不同的结构形式。 

A. 先导式           B. 差动式           C. 连动式            D. 乘积式 
15. 溢流一般是安装在( )的出口处，起稳压、安全等作用 

A. 液压缸              B. 液压泵             C. 换向阀           D. 油箱 
16. 通常直动式溢流阀只用于________________。 

A. 高压系统          B. 低压系统          C. 超高压系统          D. 都不对 
17. （ ）系统效率较高。 

A. 节流调速        B. 容积调速      C. 容积一节流调速    D. 改变电机转速调速 
18. 管路系统总的压力损失等于沿程压力损失及局部压力损失之（）。 

A. 差             B. 乘积                C. 和              D. 一
19. 流量控制阀使用来控制液压系统工作的流量，从而控制执行元件的( )。 

A. 运动方向       B. 运动速度       C. 压力大小        D. 流量大小 
20. 为保证负载变化时，节流阀的前后压力差不变，使通过节流阀的流量基本不变，将节流阀与________________并联组成旁通型调速阀。 

A. 减压阀           B. 定差减压阀          C. 溢流阀          D. 差压式溢流阀 
二 多选题 
有两个调整压力分别为5MPa和10MPa的溢流阀串联在液压泵的出口，泵的出口压力为（ ）；并联在液压泵的出口，泵的出口压力又为（ ）。 

A. 5MPa              B. 10MPa               C. 15MPa              D. 20MPa 
32. 双伸出杆液压缸，采用活塞杆固定安装，工作台的移动范围为缸筒有效行程的（ ）；采用缸筒固定安置，工作台的移动范围为活塞有效行程的（ ）。 

A. 1倍　             B. 2倍                C. 3倍                   D. 4倍 
33. 容积调速回路中，（ ）的调速方式为恒转矩调节；（ ）的调节为恒功率调节。

A. 变量泵—变量马达　        B. 变量泵—定量马达        C. 定量泵—变量马达 
34. 液压马达把________________转换成________________。

A. 液压能            B. 机械能            C. 势能              D. 动能 
35. 一水平放置的双伸出杆液压缸，采用三位四通电磁换向阀，要求阀处于中位时，液压泵卸荷，且液压缸浮动，其中位机能应选用（ ）；要求阀处于中位时，液压泵卸荷，且液压缸闭锁不动，其中位机能应选用（ ）。 

A. O型　           B. M型            C. Y型              D. H型 
36. 已知单活塞杠液压缸的活塞直径D为活塞杆直径d的两倍，差动连接的快进速度等于非差动连接前进速度的（ ）；差动连接的快进速度等于快退速度的（ ）。

A. 1倍　             B. 2倍              C. 3倍           D. 4倍 
37. 要求多路换向阀控制的多个执行元件实现两个以上执行机构的复合动作，多路换向阀的连接方式为（    ），多个执行元件实现顺序动作，多路换向阀的连接方式为________________。 

A. 串联油路            B. 并联油路            C. 串并联油路          D. 其他 
38. 流经固定平行平板缝隙的流量与缝隙值的（ ）和缝隙前后压力差的（ ）成正比。 

A. 一次方　           B. 1/2次方            C. 二次方            D. 三次方 
39. 在差压式变量泵和节流阀组成的容积节流调速回路中，如果将负载阻力减小，其他条件保持不变，泵的出口压力将（ ），节流阀两端压差将（ ）。

A. 增加              B. 减小              C. 不变            D. 无法判断 
40. 用同样定量泵，节流阀，溢流阀和液压缸组成下列几种节流调速回路，________________能够承受负值负载，（ ）的速度刚性最差，而回路效率最高。 

A. 进油节流调速回路           B. 回油节流调速回路        C. 旁路节流调速回路 
三 判断题 
41. 双作用叶片泵因两个吸油窗口、两个压油窗口是对称布置，因此作用在转子和定子上的液压径向力平衡，轴承承受径向力小、寿命长。 （  ）
42. 因电磁吸力有限，对液动力较大的大流量换向阀则应选用液动换向阀或电液换向阀。 （  ）
43. 滑阀为间隙密封，锥阀为线密封，后者不仅密封性能好而且开启时无死区。 （  ）
44. 雷诺数是判断层流和紊流的判据。 （  ）
45. 气液联动速度回路具有运动平稳、停止准确、能耗低等特点。 （  ）
46. 在密闭容器中，施加于静止液体上的压力将以等值同时传递到液体各\点。 （  ）
47. 节流阀和调速阀都是用来调节流量及稳定流量的流量控制阀。 （  ）
48. 双活塞杆液压缸也可以差动连接。 （  ）
49. 在液压系统中，液体压力在一瞬间突然升高，出现液压冲击。 （  ）
50. 单杆活塞式液压缸差动联接时，无杆腔压力必大于有杆腔压力。 （  ）
液压与气压传动复习资料参考答案
一 单选题 
1. 答案：B      2. 答案：A       3. 答案：A       4. 答案：D      5. 答案：B
  6. 答案：A      7. 答案：A       8. 答案：D       9. 答案：B      10. 答案：B
11. 答案：D     12. 答案：B      13. 答案：A      14. 答案：A     15. 答案：B
16. 答案：B     17. 答案：B      18. 答案：C      19. 答案：B     20. 答案：D
二 多选题
31. 答案：A,B           32. 答案：B,C            33. 答案：B,C
  34. 答案：A,B           35. 答案：B,D            36. 答案：C,D
  37. 答案：A,C           38. 答案：A,D            39. 答案：B,C

40. 答案：B,C
三 判断题
41. 答案：T      42. 答案：T      43. 答案：T      44. 答案：F    45. 答案：对
  46. 答案：T     47. 答案：F      48. 答案：F      49. 答案：T    50. 答案：F
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