                生产与运作管理复习资料
一、单项选择题
1、工作研究中，对新的工作方法的评价主要应(   C      )
A.从节约成本的角度进行评价
B.依据事先确定的目标和标准进行评价
C.从节省人力的角度进行评价
D.从节省设备、工具以及材料的角度进行评价
2、加工方法的改进可以表现为设备更新、加工工艺的改进和（B）的改进。
A.组织改进  B.生产流程   C.产品结构  D.员工技术
3、制定生产大纲需要多项输入，哪项输入来自企业外部？（    ）
A、现有库存水平     B、原材料供应能力    C、现有员工数量
D、现有设备能力     E、员工技术水平
4、在大多数的企业中存在的三个主要职能是：（   B    ）
A、制造、生产和运作          B、运作、营销和财务 C、运作、会计和营销
D、运作、制造和财务          E、彼此独立地存在
5、下述选项中，（　　　）不是工艺专业化的优点。
Ａ、产品制造线路有一定的弹性，比较灵活，能较好的适应产品品种变化的要求
Ｂ、有利于提高设备的利用率，个别设备一时出现故障或进行维修，对整个生产进程影响较小
Ｃ、有利于操作者提高操作技能
Ｄ、各生产单位间的协作、往来频繁，生产作业计划比较复杂
6、（　　C　）的主要任务是直接依据用户的订单，合理安排生产活动的每一个细节，使之紧密衔接，确保用户要求的质量、数量和交货期。
Ａ、中期生产作业计划      Ｂ、所有生产作业计划
Ｃ、短期生产作业计划      Ｄ、长期生产作业计划
7、属于生产技术准备过程的工作是：（     ）
A、机械企业的装配工作      B、维修     C、运输               D、标准化工作
8、在箭线式网络图中，既不消耗时间又不耗费资源的事项，称为(    B    )
 A、作业                          B、结点         C、箭线                          D、路线
9、长期生产计划的主要任务是进行产品决策、生产能力决策以及确立何种竞争优势的决策，是属于(     C  )
 A、战术层计划                    B、运作层计划       C、战略层计划                    D、作业层计划
10、设备的物质寿命，又称为设备的(   D       )
 A、技术寿命                      B、经济寿命    C、更新寿命                      D、自然寿命
11成组生产单元按零件组的（ B ）选择设置。
A.工艺路线    B.加工工艺   C.产品结构    D.车间大小
12.直接完成生产任务而消耗的时间被称为（ D）
A.休息时间    B.保管时间     C.培训时间    D.作业时间
13.提出“消除一切浪费”的是（  C ）生产技术
A.CRM    B.MRP    C.JIT    D.ERP
14.美国数学家维纳发表划时代著作《控制论》的时间是（B ）年。
A.1930   B.1940  C.1960    D.1950
15.成组技术中开创性编码系统被称为（  A ）
A.Opitz分类法则   B.田口编码   C.二进制编码   D.以上三个都不是
16.长期计划周期一般为（ A ）
A.两年以上 B.一年左右   C.半年  D.三个月
17.企业系统的（ B）是指企业经营活动是为了实现整体目的。
A.特殊性   B.整体性  C.盈利性  D.工艺性
18.完整描述大规模定制的是（A）。
A.托夫勒  B.欧文 C.派恩  D.安德森
19.生产运营等经济活动中的项目是指（A）
A.周期性的活动  B.经常发生的活动   C.一次性的活动  D.不经常发生的活动
20.周期性生产类型的期量标准主要包括生产间隔、生产周期、生产提前期和（B）
A.产量   B.批量   C.销量  D.质量。
二、多项选择题
1.影响库存控制决策的因素有(A, B, D, E)。
A. 需求特性    B. 自制和外购   C. 库存有效性
D. 订货提前期  E. 服务水平
2.在劳动定额的维护管理中，要把握劳动定额的两个特性，即（ AB ）
A.稳定性   B.变动性  C.持续性   D.平均性
3.成本控制一般可以从（ BD）两个角度考虑。
A.工艺设计   B.成本形成过程   C.组织简化   D.成本费用
4.执行企业生产物流计划的方法有（    ）。
A.内部经济合同    B.计划主导   C.定额承包      D.按需实施
5.影响企业选址的自然资源因素包括（ABCD）
A.土地资源     B.气候条件   C.水资源   D.物产资源 
6.以下属于生产中的直接成本的有( B, C, E)。
A . 厂房折旧成本    B. 人工成本   C. 材料成本       D. 设备折旧成本   E. 能源成本
7.一个项目的管理因素包括（    ）。
A.时间 B.成本 C.资源  D.质量
8.企业生产物料需求可分为（  ）。
A.市场需求  B.车间需求   C.独立需求  D.从属需求
9.生产计划的主要指标有（A,B,D,E）
A.品种    B.产量    C.在制品   D.质量  E.产值
10.劳动定额中影响定额的时间为(A, C, E )。
A. 休息和生理需要时间  B. 组织造成的停工时间
C. 作业时间   D. 组织造成的非生产工作时间
E. 组织性布置工作地时间

三、判断题
1.用收人利润顺序法确定品种，收入少、利润小的产品不应再生产。（   ）
2.MRP处理的是相关需求。（√）
3.派工（dispatching）属于通常所说的调度范围。（√ ）
[bookmark: _GoBack]4.最常用的排队模型假定到达率服从泊松分布。（）
5.物料清单文件包含提前期的信息。（×）
6.工作扩大化是让从事操作的工人也做一些计划和协调方面的工作。（× ）
7.通过改变生产率来处理非均匀需求，不是准时生产(JIT)思想。（×）
8.工作丰富化是让从事操作的工人也做一些计划和协调方面的工作。（  ）
9.设置库存的优点之一是对缩短响应用户需求的周期有利。（√）
10.虚拟企业就是由多个企业群体基于市场机遇而结成都的一种动态联盟。（√）

四、名词解释
1、生产运作战略：是企业职能战略极其重要的组成部分，它是指企业根据所选定的目标市场和产品特点来构造其生产运作系统时所遵循的指导思想，以及这种指导思想下的一系列决策规划、内容和程序。

2、工作研究：是在既定的条件下，运用系统分析的方法研究资源的更加合理利用，把作业中不合理、不经济、混乱的因素排除，寻求一种更加、更经济的工作方法以提高系统的生产率 。

3、设备的无形磨损：由于经济或科技进步的原因而使原有设备贬值所致的磨损称为设备的无形磨损

4、项目管理：是在与项目相对应的环境下，通过项目各方面的合作，把各种资源应用于项目，以实现项目的目标，使各方的需求和期望得到不同程度的满足的过程。

5、生产能力：是反映企业所拥有的加工能力的一个技术参数，它也可以反映企业的生产规模。总之，生产能力是反映企业生产可能性的一个重要指标。
五、简答题
1、制造业中不包含服务，服务业中不包含制造过程，对吗？为什么？
[答案]:不对。因为，服务已经成为产品竞争要素之一，服务已经成为制造业产品构成的一部分。而一般的服务业也是向顾客提供产品的，这些产品可能是自己制作的，如饭店、快餐店等。所以制造业中包含服务，服务业中也包含制造过程。

2、简述生产运作的总体策略。
[答案]:生产运作的总体策略包括：（1）自制或购买；（2）低成本和大批量；（3）多品种和小批量；（4）高质量；（5）混合策略。

3、简述工艺专业化原则的优点
答：对产品品种变化的适应能力强；
生产系统的可靠性较高；
工艺及设备管理较方便；
能充分利用生产设备和生产面积。

4、简述什么是生产能力
答：是指企业的设施在一定时期内，在先进合理的技术组织条件下，所能提供的一定种类产品或服务的最大数量。
企业的生产能力可分为三种：
设计能力——是企业在建厂时期按照当时的设计规划所能达到的生产能力。
查定能力——是在没有设计能力或虽有设计能力，但由于企业的产品方案、协作关系和技术组织条件发生了很大的变化，原有设计能力不能反映实际情况，由企业重新调查核定的生产能力。
现实能力(计划能力)——指企业在计划年度内实际可能达到的生产能力。

6、 论述题
1.论述什么是企业资源计划(ERP)以及企业资源计划的特点


2、试论全员生产维修制（TPM）的基本特征（五大支柱）

全员生产维修制（TPM）的基本特征（五大支柱）
（1）以提高设备综合效率为目标；
（2）建立以设备一生为对象的生产维修总系统：
（3）设备的计划、使用、保养等所有部门都参加；
（4）从最高领导到第一线工人全体成员参加；
（5）加强生产维修保养思想教育，开展班组自主活动，推广生产维修
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