精细有机合成复习资料
一、单项选择题
1.EDTA与金属离子形成配合物的鳌和比为（A ） 
A、1：1    B 、1：2  C、1：3    D 、1：4 
2. 在含有过量配位剂 L 的配合物 ML溶液中，C(M)=A mol/L ，加入等体积的水后，C(M)约等（ B ）。 
A、a    B 、a/2   C、2a   D 、2/a 
3. 金属指示剂 In 在滴定的 PH条件下，本身颜色必须（     ）。 
A、无色   B 、蓝色   C、深色   D 、与 Min 不同 
4. 二苯胺磺酸钠是滴定的常用指示剂。它是属（ C ） 。
A、自身指示剂       B 、特殊指示剂  C、氧化还原指示剂   D 、其他指示剂 
5. 碘量法中所需标准溶液中在保存中吸收了而发生下述反应：若用该滴定 I 2溶液则消耗的量将（ B ）。 
A、偏高  B、偏低   C、无影响 D、无法判断 
6.下列叙述中正确的是（     ） 
A、化学反应动力学是研究反应的快慢和限度的 
B、反应速率常数大小即是反应速率的大小 
C、反应级数越大反应速率越大 
D、活化能的大小不一定总能表示一个反应的快慢，但可表示反应速率常数受温度变化影响的大小
7.下列因素与均相成核速率无关的是（ A ）。 
A、陈放时间    B、相对过饱和度  C、物质的性质  D、溶液的浓度 
8. 干燥剂干燥适用于下列（ D ）的物质。 
A、受热易分解  B、挥发  C、能升华      D、三种都有
9.在萃取法操作中，要求分配比D （ B ）才可取得较好的萃取效率。 
A、等于 10    B、大于 10  C、小于 10    D、大于 1 
10.下列试剂能使 BaSO沉淀的溶解度增加的(   ) 
A、浓 HCl          B、1mol/L NaOH  C、1mol/L Na 2SO   D、1mol/L NH3〃H2O 
11.对显色反应产生影响的因素是下面哪一种 ( A )。 
A 、显色酸度   B、比色皿  C、测量波长    D、仪器精密度
12.在光度测定中，当显色剂有色，试液在测定条件下吸收又很小时，参比溶液应选下面哪一种 ( C ) 
A、蒸馏水    B、溶样用的酸 
C、试剂空白   D、将显色剂注于比色皿中 
13.物质的颜色是由于选择性地吸收了白光中的某些波长的光所致，硫酸铜呈现蓝色是由于它吸收了白光中的何种光波( C ) 。
A、蓝色光波  B、绿色光波 C、黄色光波  D、紫色光波
14.朗伯- 比耳定律说明，当一束单色光通过均匀的有色溶液时，有色溶液的吸光度与什么成正比 ( C ) 。
A、溶液的温度              B、溶液的酸度 
C、溶液的浓度和液层厚度的乘积 D、有色络合物的稳定性
15.属于紫外可见分光光度计波长范围是（  ）Nm。
A、200～1000   B、420～700 C、360～800    D、400～800 
16.分光光度法中不影响摩尔吸光系数的是（C ）。 
A、溶液温度    B、入射光波长  C、液层厚度    D、物质特性
17.显色反应是指（ D ）。 
A、将无机物转变为有机物     B、将物色混合物转变为有色混合物 
C、在无色物质中加入有色物质 D、将待测无色化合物转变为有色化合物
18.溶液在波长为 525nm处有最大吸收峰，吸光度是 0.70。测定条件不变，入射光波长改为 550nm，则吸光度将会（ B ）。 
A、增大  B 、减小  C、不变 D、不能确定
19.在酒精的水溶液中，分子间的作用力有（C ）。 
A、取向力、色散力   B、诱导力、氢键 C、A、B都有        D、A、B都没有 
20.原子的种类决定于原子的（ D ）。 
A、原子量大小     B、最外层电子数  C、核电荷数       D、核内质子数和中子数 
二、判断题
1.白光是由七种颜色的光复合而成， 因此两种光不可能成为互补色光。（ × ） 
2.将浓度不同的标准溶液，臵于相同厚度的吸收池中，分别测其吸光度。然后以溶液浓度 C 为横坐标，以相应的吸光度 A 为纵坐标，绘制 A－C 曲线图，即为标准曲线。（ √） 
3．由不同种元素组成的双原子分子都是极性分子。 （ √） 
4．极性分子之间仅存在着取向力、诱导力。 （ × ） 
5．色散力存在于所有分子之中。 （ √ ） 
6．离子晶体中存在着自由电子。 （ × ） 
7．在碱滴定酸时常用酚酞作为指示剂，酸滴定碱时常用甲基橙作为指示剂。 （     ） 
8．强酸（碱）滴定强碱（酸）的滴定曲线是以NAOH 的加入量为横坐标，以pH 为纵坐标绘制的曲线。（ √） 
9. 一元强碱滴定一元弱酸时，当强碱的浓度相同时突跃范围的大小与弱酸的强度有关。酸 愈强则滴定突跃范围也愈大。（ √）
10. 36.O3 和 O2 互为同位素。 （ × ） 
3、 填空题
1. 醛酮缩合中常用的酸催化剂 硫酸 。
2.偶极距主要影响溶质（分子或离子）周围的溶剂分子的定向作用。
3.硫酸酯是强酸形成的酯，主要用作烷基化试剂，而羧酸酯是弱酸形成的酯，主要用作酰基化试剂。
4.氨解反应属于 二级反应。
5.醇的氨解主要有三种工业方法，即气固相接触催化氨解 法、高压液相氨解法和气固相临氢接触催化胺化氢化 法。
6.AEO是 非离子 表面活性剂。
7.一些非离子表面活性剂洗涤剂液，其洗涤程度随表面活性剂的CMC增加而 增加。
8.不属于气溶胶剂化妆品常用的液化气的是 乙醇 。
9. 不同电解质对铁屑还原速率影响最大的 NH4C1 。
10.分析纯试剂常用的表述方法是        。
11.磺化能力最强的是 三氧化硫 。
12.磺化剂中，真正的磺化物质是 SO3 。
[bookmark: _GoBack]13.不属于硝化反应加料方法的是      。


四、名词解释
  1.卤化：在有机化合物分子中引入卤原子，形成碳—卤键，得到含卤化合物的反应被称为卤化反应。根据引入卤原子的不同，卤化反应可分为氯化、溴化、碘化和氟化。
  2.磺化：向有机分子中引入磺酸基团（—SO3H）的反应称磺化或者硫酸盐化反应。
  3.硝化：在硝酸等硝化剂的作用下，有机物分子中的氢原子被硝基（—NO2）取代的反应叫硝化反应。
  4.烷基化：烷基化反应指的是在有机化合物分子中的碳、硅、氮、磷、氧或硫原子上引入烃基的反应的总称。引入的烃基可以是烷基、烯基、炔基和芳基，也可以是有取代基的烃基，其中以在有机物分子中引入烷基最为重要。
 5.酰化：在有机化合物中的碳、氮、氧、硫等原子上引入脂肪族或芳香族酰基的反应称为酰化反应。

五、简答题
 1.简述磺化反应在有机合成中应用和重要意义？
答：（1）有机化合物分子中引入硫酸基后，可使其具有乳化、润湿、发泡等多种表面活性，所以广泛应用与表面活性剂的合成。
（2）磺化还可以赋予有机化合物水溶性和酸性，在工业上常用一改进染料、指示剂等的溶解度和提高酸性。
（3）选择性磺化常用来分离异构体。
（4）引入磺酸基可得到一系列中间产物
（5）磺化反应还应用与磷酸型离子交换树脂的制备，香料合成等多种精细化工产品的生产。

2. 什么是碱性？什么是亲核性？二者之间的关系如何？
  答：（1）碱性指得质子的能力。
（2） 亲核性指对碳正离子的亲和性的大小。
（3） 亲核心与可极化度有关，当可极化度影响不明显，碱性起主要作用时，碱性越 强，亲核性越强。

3.请比较空气的气固相接触催化氧化和液相氧化法的优缺点。
   答：（1）气固相接触催化氧化 
优点：不消耗化学氧化剂；氧化完全，后处理简单；不需要耐腐蚀设备。
         缺点：对原料和产物热稳定性要求高；催化剂筛选难。
（2） 空气液相氧化
 优点：不消耗价格较贵的化学氧化剂；反应温度较低，选择性好。

4.观察目标分子对有机合成的设计有何启示？
   答：（1）目标分子的化学性质对有机合成设计的启示；
（2）目标分子的特殊结构对有机合成设计的启示；
        (3）目标分子的生源合成途径对有机合成设计的启示。

5.手型拆分方法可归纳为哪几类？
  答：手性拆分方法可归纳为三大类：1.利用物理性质如溶解度、吸附力等的差异所建立的方法有结晶法、层析法等；2.利用反应速度差异的动力学拆分法；3.利用酶的高度特异性催化反应的酶拆分法。

6、 计算题
1.  28.1g(26mL)氯苯（分子量为112，纯度为99.5%）与113g混酸（组成为S=67%,N=30%,H=3%）反应，经分离得到二硝基氯苯（分子量为202，纯度为98%）

 [image: IMG_256]



image1.png
#: (1) fkb 113+281=4.02

0.240
*100% = 07X 100 96 0%

(4) @R (DVS)

113x67° 7571

R T b o i
(5) ERHESR
FNA= ) x100% = 27 x100% = 5283%

2x1x63+864 514





