计算机绘图复习资料
一、填空题
1．激活鸟瞰视图窗口的命令是           。
2．Auto CAD 的命令输入方式，通常有           、            和            3 种。
3．在命令执行过程按Esc键，将       ，输入U命令将       ，输入REDO命令将       。
4．利用选项对话框中           ，可设置绘图区背景颜色。
5．在执行拉伸命令时应该使用的选择对象的方式是         。
6．在使用阵列命令时,如需使阵列后的图形向右上角排列,则行间距为        (正或负值)，列间距为       (正或负值)。
7．图层的属性主要有         、         、         。	
8．在“新建标注样式”对话框“公差”选项卡中设置的公差标注方式有对称、         、
           、           。
9．         拥有共同的基准位置，          用于多段尺寸串联，尺寸线在一条直线上。
10．         命令用于一个指定块的多重插入。
二、选择题
1．图案命令文件的扩展名为（    ）。
A．SCR	B．SHP  	C．SHX 	D． PAT
2．断开命令为（    ）。
A．offset 	B．break 	C．trim 	D．stretch
3．创建块的命令是（    ）。
A． insert 	B． block 	C．wblock 	D．attdef
4．单行文本输入的命令是（    ）。
A．A				B．MTEXT 			C．TEXT 			D．POINT
5．AutoCAD 允许在以下哪种模式下打印图形？（    ）
A．模型空间 	B．图纸空间 	C．布局 	D．以上都是
6．当浮动视口的比例设置为 2：1，在模型空间长度为 100mm 的直线，在该浮动视口长度是（    ）。
A．200mm 	B．50mm	C．100mm 	D．150mm
7．绘图平面的旋转可以通过哪种方法实现？（    ）
A．旋转UCS 图标 	B．旋转UCS 	C．旋转WCS 	D．旋转命令
8．绘图输出，选用（    ）命令。 
A．Point	B．Pedit	C．Plot	D．Pline
9．要标出某一尺寸±0.6O,应在Text后输入（    ）特殊字符。
A．%%D0.6%%P 	B．%%P0.6%%D 	C．0.6%%D 	D．%%P 0.6
10．将文字对齐在第一个字符的文字单元的左上角， 则应选择的文字对齐方式是（    ）。
A．右上 	B．左上 	C．中上 	D．左中
11．设置文字的“倾斜角度”是指（    ）。
A．文字本身的倾斜角度 	B．文字行的倾斜角度 	
C．文字反向 		D．无意义
12．对图样进行尺寸标注时，下列中不正确的做法是（    ）。
A．建立独立的标注层 	B．建立用于尺寸标注的文字类型 	
C．设置标注的样式 		D．不必用捕捉标注测量点进行标注
13．对于缩放命令，可以执行（    ）次“上一个”。
A．4 	B．6 	C．8 	D．10
14．利用“新建标注样式”对话框，在“主单位”选项卡中设置十进制小数分隔符。下列中无效的分隔符是（    ）。
A．句点（.） 	B．分号(;) 	C．斜线( / ) 	D．逗点(,)
15．在绘图过程中，按（    ）功能键，可打开或关闭正交模式。
A．F8	 B．F3 	C．F6 	D．F7
	
C．可以修改图层上图形元素 	D.不能编辑图层上图形元素
三、判断题
1.绘制剖面线的最外层方式对边界内部所有实体都绘制阴影线。（    ）
2.用SANP命令生成的栅格是可见的。（    ）
3.当使用布局样板创建了一个布局，新布局具有布局样板中的浮动视口。（    ）
4.当你在填充图案中减小比例因子时，你能看见更多填充线。 （    ）
5.所有在AutoCAD 中生成的直线或曲线对象具有相同的特性。（    ）
6.F7功能键等效于GRID ON/OFF命令。（    ）
7.AutoCAD系统使用的世界坐标和用户坐标都是固定的。（    ）
8．在绘制完TRACE线后，若要更改空心或实心时，先重设置FILL状态，再用REDRAW命令即可重新生成。（    ）
9.可以关闭当前层。（    ）
[bookmark: _GoBack]四、简答题
1．Auto CAD数据的输入方法有哪些？
2．在进行图案填充时，关联图案与不关联图案的区别在哪里？
3．怎样删除用多边形形命令绘制的正六边形的一条边？
4．怎样得到一个偏移的实体，使之通过一个指定的点？
5．在图样中怎样编辑单行和多行文字？
五、问答题
1.比较GRID命令与SNAP命令。
2.对图形的修改命令主要有哪些？各自的功能是什么？
































计算机绘图复习资料
一：填空题
1． Dsviewer  
2．  命令行窗口 、  下拉菜单  和  工具栏   
3．  结束  ，  放弃 ，  重做 
4．  显示选项卡  
5．  窗交  
6．  正  ，  正  
7．  线型  、  线宽  、  颜色  	
8． 极限偏差 、  极限尺寸  、  基本尺寸  
9．  基线标注  ，  连续标注  
10．  Minsert  
二：选择题
1-5、D B B C D      6-10、A D C B B 
11-15、A D D C A    
三、判断题
1-5、× × √ √ ×   6-9、√ × × √ 
四、简答题
1．Auto CAD数据的输入方法有哪些？
答：数值的输入、坐标的输入、距离的输入、角度的输入。

2．在进行图案填充时，关联图案与不关联图案的区别在哪里？
答：关联图案的图形当图形边界变化时， 填充的线条会跟随着其大小变化； 不关联图案的图形当图形边界变化时，填充的线条不会跟随着其大小变化。

3．怎样删除用多边形形命令绘制的正六边形的一条边？
答：首先对该多边形进行“分解”将其分解为若干段线，然后利用“删除”命令删除其中的一条边。

4．怎样得到一个偏移的实体，使之通过一个指定的点？
答：单击“偏移”命令，在命令行输入“ T”，回车，接着偏移的对象，再接着命令行会提示“指定通过点”，在绘图区选中要通过的点，即可。

5．在图样中怎样编辑单行和多行文字？
答：

五、问答题
1．比较GRID命令与SNAP命令。
答：GRID命令用于在屏幕上设置栅格。在世界坐标系中，栅格点布满图限之内的范围。但事实上，栅格点仅仅是一种视觉辅助工具，并不是图形的一部分，所以在绘图输出时并不输出栅格点。用户可以随时显示或隐藏栅格，并可以改变栅格点间的距离。
SNAP命令用于设置栅格捕捉。栅格捕捉能控制光标移动的间距。栅格捕捉的特性与栅格的特性类似，但它是不可见的。因此，实际上SNAP命令提供了一个不可见的栅格。栅格捕捉间距与栅格间距一般是不相等的，但可以设置为相等的。

2．对图形的修改命令主要有哪些？各自的功能是什么？
答：

