计算机绘图试卷复习资料
一、填空题

1. 用户可以利用功能键____________来实现文本窗口和图形窗口之间的切换。

2. 书写单行文本选用____________命令。
3. 常见的自由曲线有三次参数曲线、Bezier曲线、____________和____________。
4. 绘图仪属于图形____________设备，显示器属于图形____________设备。
5. 常用的几何造型方法为线框造型、曲面造型、实体造型、____________和____________。
6. 图形中可见轮廓线使用____________线表示，不可见轮廓线使用____________线表示。圆的中心线、圆柱的轴线用____________，后者表示____________。
7. 夹点是布局在实体上的控制点，这些点以____________的形式显示出来，当夹点出现后可以直接对实体进行____________、____________、____________、____________等操作。
8. AutoCAD中图层可以想象乘____________。通常把一幅图的____________画在不同的图层上，而完整的图形则是____________。各个图层具有____________的坐标系、绘图界限和显示时的缩放倍数。
9. CAD的软件可分为系统软件、支撑软件和___________软件三个层次。
10. 按___________健可强制制止AutoCAD命令的执行。
二、单项选择题

1.绘图输出，选用（      ）命令。

A、Point     B、Pedit   C、Plot    D、Pline

2.图案命令文件的扩展名为（      ）。

A、SCR    B、SHP   C、SHX   D、DAT

3.断开命令为（      ）。

A、offset   B、break    C、trim   D、stretch

4.创建块的命令是（    ）。

A、insert   B、block   C、wblock  D、attsef

5.单行文本输入的命令是（    ）。

A、 A     B、MTEXT    C、TEXT    D、POINT

6.以下不属于CAD系统的总体结构型式的是（     ）。

A、单机式系统      B、集中式系统    C、CAD工作站系统   D、混合式系统

7.绘制直线时，选择或确定第二点后，会出现（     ）。

A、屏幕上什么也没有出现    B、要求输入直线宽度

C、绘制线段并终止命令      D、绘制一条线段并同事要求输入下一点

8.下列不属于AutoCAD绘制正多边形方法的是（     ）。

A、边长方式    B内接于圆    C、起点、端点、角度   D、外切于圆

9.新建图形文件的方法是（     ）。

A、从草图开始     B、使用样板文件   C、使用向导   D、以上都可以

10.下列（     ）不能在草图设置对话框中修改。

A、捕捉    B、栅格    C、极轴追踪   D、界限

11.要重复输入一个命令，可在命令行出现“命令：” 提示符后，按( B ) 。  

A、F1 键   B、空格或回车键 C、鼠标左键 D、Ctrl+F1 键  

12.在系统提示“指定下一点：”时，输入“@50.0,35”，输入点的坐标为( B )。  

A、绝对直角坐标 B、相对直角坐标 C、绝对极坐标 D、相对极坐标  

13.在确定选择集时，要选择绘制的全部图形对象，可采用( A )选择对象方式。  

A、“ALL”方式    B、“W”方式   C、“L”方式     D、“P”方式  

14在绘图过程中，按( A )功能键，可打开或关闭正交模式。  

A、F8      B、F3           C、F6      D、F7  

15.用夹点方式编辑图形时，不能直接完成( D )操作。 

A、镜像    B、比例缩放     C、复制    D、阵列

16.世界坐标系原点的位置，将（      ）。

A、始终在绘图区域的左下角    B、由UCS命令设定

C、由LIMITS命令对绘图界限的设置来确定

D、由ZOOM命令设定

17.在点的坐标输入中，实现相对坐标输入的方法为（       ）。

A、设置用户坐标系    B、不能使用相对坐标

C、直接输入坐标数据   D、在坐标数据前加@符号

18.在AutCAD中，用户坐标系是（       ）。

A、禁止使用的      

B、由用户根据需要设定，数量不限

C、和世界坐标系完全相同   

D、用户只能设定一个

19.对一条点划线执行OFFSET命令，偏移出的直线将是（      ）。

A、实线     

B、点划线    

C、由当前图层的线型确定  

D、根据此前执行OFFSET命令所设定的线型确定

20.对于正在操作的命令要想终止它，需（      ）。

A、按Ctrl+C键      

B、按Esc键

C、单击标准工具条上的Undo按钮

D、按空格键   

三、判断题

1.用PEDIT命令可以将多条LINE线变为一条PLINE线。（   ）

2.在编辑命令文件中，回车没有任何意义。（    ）

3.BEZIER、B-Spline和NURBS曲线都是不规则曲线。（    ）

4.线框造型具有多义性。（     ）

5.POLYGON命令用于画3~1024的多边形。（    ）

6.F7功能键等效于GRID  ON/OFF命令。（     ）。

7.AutoCAD系统使用的世界坐标和用户坐标都是固定的。（    ）

8.可以关闭当前层。（     ）

9.形文件、命令文件都只能在MS-DOC编辑器中进行编辑。（     ）

10.绘制部面线的最外层方式对边界内部所有实体都绘制阴影线。（   ）

四、简答题

1. 完整的尺寸标注有哪几部分组成？

2.B-Spline曲线的行者性质有哪些？
3.NEW命令、OPEN命令的功能有哪些？
4.什么是目标捕捉？请写出目标捕捉操作中的4种类型，并分别解释它们的含义。

5.请简述块插入后快与图层的关系？
五、论述题

1.论述CAD的概念？

2.计算机网络功能有哪些？

3.比较GRID命令与SNAP命令。
计算机绘图试卷复习资料答案
一、填空题

1.F2

2.TEXT

3.B-SPline   曲线和NURBS曲线

4.输出   输出

5.特征造型   分维造型

6.粗实线    中粗虚   细点划

7.小方格   拉伸  平移   旋转  镜像、

8.没有厚度的透明图片    不同颜色线型和内容的图形   所有图层的叠加  统一

9.应用软件

10.Esc
二、单项选择题

1.C   2.D   3.B  4.B   5.C  6.D  7.D  8.C  9.D  10.D   11.B  12.B  13.A  14.A  15.D   16.C   17.D   18.B  19.B  20.B
三、判断题

1.T   2.F  3.T  4.T  5.T  6.T  7.F  8.T  9.F  10.F

四、简答题

1. 答：
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2.答：
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3.答：
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4.答：
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5.答：
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五、论述题

1.答：
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2.答：
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3.答：
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