  计算机绘图复习资料
一、填空题

1．用户可以利用功能键            来实现文本窗口和图形窗口之间的切换。

2. 书写单行文本选用               命令。

3. 常见的自由曲线有三次参数曲线：Bezier曲线、             和   

             。

4．绘图仪属于图形        设备，显示器属于图形        设备。

5．常用的几何造型方法为线框造型、曲面造型、实体造型、        、                       和              。

6．          、         和Bresenham等方法是生成直线常用的方法。

7．利用夹点功能可以执行移动、        、          、          、拉伸、镜像命令
8. 绘制剖面线的3种方式是           、           和忽略方式
二、选择题

1．不属于自动型CAD系统的是系统

A 自动设计型     B 信息检索型    C 人机对话型   D 逐步逼近型

2．新建图形文件的方法是（      ）。
A 从草图开始    B 使用样板文件     C 使用向导   D 以上都可以

3．从键盘输入透明命令，需要在命令前加（      ）。
A 空格      B ′    C @        D *

4．下列不属于AutoCAD绘制正多边形方法的是（      ）。
A 边长方式    B 内接于圆  C 起点、端点、角度    D 外切于圆

5．AutoCAD绘制圆弧的默认方式（      ）。
A 逆时针     B 顺时针    C 指定    D 不确定

6．关于AutoCAD中文字注写，不正确的是（      ）。
A 可注写单行文字        B 可注写多行文字

C 可从WORD中导入文字   D 可从文本文件中导入文字

7.要动态地改变一条线段的长度，以下操作中正确的是（      ）。
A．执行修剪命令          B．执行分解命令

C．执行延伸命令          D．执行拉长命令的动态选项

8． 在其他命令执行时可输入执行的命令称为（      ）。
A．编辑命令   B．执行命令  C．透明命令  D．绘图命令
9. 要标出某一尺寸±0.6O,应在Text后输入（      ）特殊字符。

A、%%D0.6%%P    B、%%P0.6%%D      C、0.6%%D     D、%%P 0.6

10. 图案命令文件的扩展名为（      ）。
A、SCR          B、SHP          C、SHX       D、PAT

三、多选题

1、运行 AutoCAD 软件应基于（      ）操作平台。 

A、Windows 95  B、Windows NT  C、Windows2000  D、Windows98 

2、下列命令中哪些不是绘图命令（      ）。
A．复制  B．多段线  C．拉伸 D．阵列  E．填充  F．倒角
3、AutoCAD2002“今日”对话框的“打开图形”选项卡用于打开已有图形，在该选项卡”的选择开始方式“下拉列表框中有以下几个选项（      ）。
A  最近使用的文件        B  历史记录（按日期）

C  历史记录（按文件名）  D  历史记录（按位置）

4、 AutoCAD 帮助系统提供了使用 AutoCAD 的完整信息。下面选项说法正确的是（      ）。
A  右边的框显示所选择的主题和详细信息

B  左边的框帮助用户定位要查找的信息

C  左边的框显示所查找主题的详细信息

D  左框上面的选项卡提供查找所需主题的方法

5、可以利用以下的哪些方法来调用命令（      ）。
A  在命令提示区输入命令        B  单击工具栏上的按扭

C  选择下拉菜单中的菜单项      D  在图形窗口单击鼠标左键

6.在 AutoCAD 中以下哪些方法能激活命令（      ）。
A．打开 NEW 对话框来激活命令 B．通过下拉菜单激活命令

C．通过工具栏来激活命令 D．在命令行键入命令名称来激活命令

7． 做镜像复制时，镜像线可以是（      ）。
A．水平或垂直的             B ．镜像线可以是倾斜的

C．镜像后不能保留原来的实体 D ．镜像后可以保留原来的实体
8、夹点编辑模式可分为（      ）。
A、Stretch模式 B、Move模式 C、Rotate模式  D、Mirror模式

9、高级复制主要可分为下面哪几类（      ）。
A  夹点复制   B 连续复制   C 利用剪贴坂复制   D 粘贴对象

10、下面关于样条曲线的说法哪些是对的（      ）。
A  可以是二维曲线或三维曲线

B  是按照给定的某些数据点 (控制点 )拟合生成的光滑曲线，

C  样条曲线最少应有 (三)个顶点

D  在机械图样中常用来绘制波浪线、凸轮曲线等

四、判断题 

1．用PEDIT命令可以将多条LINE线变为一条PLINE线。（    ）

2．在编辑命令文件中，回车没有任何意义。（    ）

3．BEZIER、B-Spline和NURBS曲线都是不规则曲线。（    ）

4．线框造型具有多义性。（    ）

5．POLYGON命令用于画3~1024的多边形。（    ）

6．F7功能键等效于GRID ON/OFF命令。（    ）

7.复制命令产生对象的拷贝，而保持原对象不变。 T

8．用户坐标系统有助于建立自己的坐标系统。 T
9.目标捕捉的作用是十字光标可以强制性地定位在已存在实体的特征点或特定位置上。（    ）

10. 在打开正交模式的同时可以使用角度跟踪功能。（    ）

五、简答题

1．计算机绘图系统由几部分组成，它们分别包括那些基本内容？

2． 什么是计算机集成制造系统？

3．选取对象的方法有哪些？详细叙述这些方法的区别？
六、绘图分析题 

[image: image1.png]


说明下列图形的的绘图步骤。

计算机绘图复习资料答案
一、填空题 
1．F2     2. TEXT    3． B-Spline曲线、NURBS曲线     4．输出、输出。

5．特征造型、分维造型   6．逐点比较法、数值微分法     7. 删除、 缩放 、 旋转  

8.标准方式、最外层方式

二、选择题
1-5、C D B C A     6-10、C D C B D

三、多选题：

1、ABCD   2、ACDF  3、ABCD   4、ABD   5、ABC 

6、BCD   7、ABD  8、ABCD   9、ACD   10、ABCD 

四、判断题（每小题1.5分，共15分）
1．√ 2．×3．√ 4．√  5．√  6. √   7．× 8．× 9.√   10．×
五、简答题

1．计算机绘图系统由几部分组成，它们分别包括那些基本内容？

答：计算机绘图系统由硬件和软件两部分组成。硬件包括主机、大容量外存贮器、图形输入和图形输出设备，其中图形显示器、打印机、绘图机和键盘为微机绘图所需外部设备的基本配置。软件包括系统软件 (如： Windows 系统 )、支撑软件、应用软件 (如： AutoCAD) 。

2．什么是计算机集成制造系统？

答：计算机集成制造系统是随着计算机辅助设计与制造的发展而产生的。 它是在信息技术自动化技术与制造的基础上，通过计算机技术把分散在产品设计制造过程中各种孤立的自动化子系统有机地集成起来，形成适用于多品种、小批量生产，实现整体效益的集成化和智能化制造系统。

3． 选取对象的方法有哪些？详细叙述这些方法的区别？

答：选取对象的方法有拾取选择、窗口方式选择、窗交方式选拾取选择是直接点击要选择的对象上就可以选取；窗口方式选择对象时只有被窗口

完全包围的对象会被选择上；窗交方式选择对象时被窗口完全包围的对象和被窗口

交叉到的对象都会被选择上。直接从右向左选择构造选择集是窗交。
六、绘图分析题
答：（1）建立图层、文字样式、标注样式等。 （2）绘制基准线。（3）绘制图形内

圆及圆弧， 并进行修剪。（4）绘制外围部分的圆 （弧）和直线，并进行修剪。（5）

使用圆角命令绘制外部弧线。 （6）对图形进行标注。
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