计算机绘图复习资料
一、填空题
2．Auto CAD 的命令输入方式，通常有           、            和            3 种。
3．在命令执行过程按Esc键，将       ，输入U命令将       ，输入REDO命令将       。
4．利用选项对话框中           ，可设置绘图区背景颜色。
5．在执行拉伸命令时应该使用的选择对象的方式是         。
6．在使用阵列命令时,如需使阵列后的图形向右上角排列,则行间距为        (正或负值)，列间距为       (正或负值)。
7．图层的属性主要有         、         、         。	
8．在“新建标注样式”对话框“公差”选项卡中设置的公差标注方式有对称、         、
           、           。
9．         拥有共同的基准位置，          用于多段尺寸串联，尺寸线在一条直线上。
二、选择题
1．图案命令文件的扩展名为（    ）。
A．SCR	B．SHP  	C．SHX 	D． PAT
2．断开命令为（    ）。
A．offset 	B．break 	C．trim 	D．stretch
3．创建块的命令是（    ）。
A． insert 	B． block 	C．wblock 	D．attdef
4．单行文本输入的命令是（    ）。
A．A				B．MTEXT 			C．TEXT 			D．POINT
6．当浮动视口的比例设置为 2：1，在模型空间长度为 100mm 的直线，在该浮动视口长度是（    ）。
A．200mm 	B．50mm	C．100mm 	D．150mm
7．绘图平面的旋转可以通过哪种方法实现？（    ）
A．旋转UCS 图标 	B．旋转UCS 	C．旋转WCS 	D．旋转命令
8．绘图输出，选用（    ）命令。 
A．Point	B．Pedit	C．Plot	D．Pline
9．要标出某一尺寸±0.6O,应在Text后输入（    ）特殊字符。
A．%%D0.6%%P 	B．%%P0.6%%D 	C．0.6%%D 	D．%%P 0.6
11．设置文字的“倾斜角度”是指（    ）。
A．文字本身的倾斜角度 	B．文字行的倾斜角度 	
C．文字反向 		D．无意义
12．对图样进行尺寸标注时，下列中不正确的做法是（    ）。
A．建立独立的标注层 	B．建立用于尺寸标注的文字类型 	
C．设置标注的样式 		D．不必用捕捉标注测量点进行标注
13．对于缩放命令，可以执行（    ）次“上一个”。
A．4 	B．6 	C．8 	D．10
15．在绘图过程中，按（    ）功能键，可打开或关闭正交模式。
A．F8	 B．F3 	C．F6 	D．F7
16．用夹点方式编辑图形时，不能直接完成（    ）操作。
A．镜像 	B．比例缩放 	C．复制 	D．阵列
17．用矩形命令不能绘制（    ）图形。
A．圆角矩形 	B．直角矩形 	
C．带线宽矩形 	D．一侧圆角另一侧直角矩形
19．在打开“图层特性管理器”对话框后，想要显示详细信息应单击按钮（    ）。
A．新建 	B．当前 	C．显示细节 	D．恢复状态

三、判断题
1.绘制剖面线的最外层方式对边界内部所有实体都绘制阴影线。（    ）
2.用SANP命令生成的栅格是可见的。（    ）
3.当使用布局样板创建了一个布局，新布局具有布局样板中的浮动视口。（    ）
4.当你在填充图案中减小比例因子时，你能看见更多填充线。 （    ）
6.F7功能键等效于GRID ON/OFF命令。（    ）
7.AutoCAD系统使用的世界坐标和用户坐标都是固定的。（    ）
8．在绘制完TRACE线后，若要更改空心或实心时，先重设置FILL状态，再用REDRAW命令即可重新生成。（    ）
四、简答题
1．Auto CAD数据的输入方法有哪些？
2．在进行图案填充时，关联图案与不关联图案的区别在哪里？
3．怎样删除用多边形形命令绘制的正六边形的一条边？
4．怎样得到一个偏移的实体，使之通过一个指定的点？
五、问答题
1.比较GRID命令与SNAP命令。
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计算机绘图复习资料
一：填空题
2．  命令行窗口 、  下拉菜单  和  工具栏   
3．  结束  ，  放弃 ，  重做 
4．  显示选项卡  
5．  窗交  
6．  正  ，  正  
7．  线型  、  线宽  、  颜色  	
8． 极限偏差 、  极限尺寸  、  基本尺寸  
9．  基线标注  ，  连续标注  

二：选择题
1.D  2.B   3.B   4.C   5.   6.A  7.D   8.C   9.B   10. 
11.A  12.D  13.D    15.A   16.D  17.D   19.C  
三、判断题
1.× 2.× 3.√ 4.√   6.√  7.×  8.×    
四、简答题
1．Auto CAD数据的输入方法有哪些？
答：数值的输入、坐标的输入、距离的输入、角度的输入。

2．在进行图案填充时，关联图案与不关联图案的区别在哪里？
答：关联图案的图形当图形边界变化时， 填充的线条会跟随着其大小变化； 不关联图案的图形当图形边界变化时，填充的线条不会跟随着其大小变化。

3．怎样删除用多边形形命令绘制的正六边形的一条边？
答：首先对该多边形进行“分解”将其分解为若干段线，然后利用“删除”命令删除其中的一条边。

4．怎样得到一个偏移的实体，使之通过一个指定的点？
答：单击“偏移”命令，在命令行输入“ T”，回车，接着偏移的对象，再接着命令行会提示“指定通过点”，在绘图区选中要通过的点，即可。


五、问答题
1．比较GRID命令与SNAP命令。
答：GRID命令用于在屏幕上设置栅格。在世界坐标系中，栅格点布满图限之内的范围。但事实上，栅格点仅仅是一种视觉辅助工具，并不是图形的一部分，所以在绘图输出时并不输出栅格点。用户可以随时显示或隐藏栅格，并可以改变栅格点间的距离。
SNAP命令用于设置栅格捕捉。栅格捕捉能控制光标移动的间距。栅格捕捉的特性与栅格的特性类似，但它是不可见的。因此，实际上SNAP命令提供了一个不可见的栅格。栅格捕捉间距与栅格间距一般是不相等的，但可以设置为相等的。


