《计算机网络技术与应用》复习资料
一 单选题 
1. 学校内的一个计算机网络系统，属于（ ） 
	A. PAN 

	B. LAN 

	C. MAN 

	D. WAN 


2. 快速以太网的介质访问控制方法是（ ） 
	A. CSMA/CD 

	B. 令牌总线 

	C. 令牌环 

	D. 100VG-AnyLan 


3. 以假身份建立连接的攻击属于( ) 
	A. 伪造连接初始化 

	B. 拒绝服务攻击 

	C. 拒绝报文服务 

	D. 更改报文流 


4. 关于WWW服务，以下哪种说法是错误的？ （ ）
	A. WWW服务采用的主要传输协议是HTTP 

	B. WWW服务以超文本方式组织网络多媒体信息 

	C. 用户访问Web服务器可以使用统一的图形用户界面 

	D. 用户访问Web服务器不需要知道服务器的URL地址 


5. 网桥是在（ ）上实现不同网络的互连设备
	A. 数据链路层 

	B. 网络层 

	C. 对话层 

	D. 物理层 


6. 在OSI的七层参考模型中，工作在第三层上的网间连接设备是（ ） 
	A. 集线器 

	B. 路由器 

	C. 交换机 

	D. 网关 


7. 下面说法错误的是（ ） 
	A. Linux操作系统部分符合UNIX标准，可以将Linux上完成的程序经过重新修改后移植到UNIX主机上运行 

	B. Linux操作系统是免费软件，可以通过网络下载 

	C. Linux操作系统不限制应用程序可用内存的大小 

	D. Linux操作系统支持多用户，在同一时间可以有多个用户使用主机 


8. Internet 的基本结构与技术起源于（ ）
	A. DECnet 

	B. ARPANET 

	C. NOVELL 

	D. UNIX 


9. 异步传输模式的英文缩写是( ) 
	A. LLC 

	B. SDH 

	C. BPS 

	D. ATM 


10. UNIX系统中，存放对各种外围设备进行访问的特别文件的目录是( ) 
	A. ／etc 

	B. ／dev 

	C. ／include 

	D. ／bin 


11. 传输信号的通道被称为( ) 
	A. 数据 

	B. 带宽 

	C. 信道 

	D. 控制器 


12. ADSL技术主要解决的问题是 
	A. 宽带传输 

	B. 宽带接入 

	C. 宽带交换 

	D. 多媒体技术 


13. 使用 traceroute 命令测试网络可以 
	A. 检验链路协议是否运行正常 

	B. 检验目标网路是否在路由表中 

	C. 检验应用程序是否正常 

	D. 显示分组到达目标经过的各个路由器 


14. 异步传输模式（ATM）实际上是两种交换技术的结合，这两种交换技术是
（ ） 
	A. 电路交换与分组交换 

	B. 分组交换与帧交换 

	C. 分组交换与报文交换 

	D. 电路交换与报文交换 


15. 在OSI的七层参考模型中，工作在第二层上的网间连接设备是（ ） 
	A. 集线器 

	B. 路由器 

	C. 交换机 

	D. 网关 


16. 计算机网络按网络环境不同可分为( ) 
	A. 有线网、无线网 

	B. 集中式、分布式 

	C. 部门网络、企业网络、校园网络 

	D. 公用网、专用网 


17. 以太网媒体访问控制技术CSMA/CD的机制是 
	A. 争用带宽 

	B. 预约带宽 

	C. 循环使用带宽 

	D. 按优先级分配带宽 


18. 以下哪一项最好的描述了CRC的特征 
	A. 逐个检查每一个字符 

	B. 能检查出99%以上的差错 

	C. 检查不出有偶数个位出错的差错 

	D. 不如校验和方法可靠 


19. 网络操作系统不具备的特征是( ) 
	A. 与硬件无关 

	B. 多用户支持 

	C. 多种客户端支持 

	D. 无目录服务 


20. X.25网络是（ ）
	A. 分组交换网 

	B. 专用线路网 

	C. 线路交换网 

	D. 局域网 


二 判断题 

1. 文件系统的主要目的是实现对文件的按名存取 （  ）

2. 计算机与打印机之间的通信属于单工通信。 （  ）

3. FDDI网络通常在物理拓扑上采用星型结构，而逻辑结构是环型。 （  ）

4. IP 协议提供的是无连接的数据报服务。 （  ）
三 填空题 
1. 域名系统DNS是一个（ _________ ）系统。 

2. 与网际协议IP配套使用的四个协议是：（ _________ ）、（ _________ ）、（ _________ ）、（ _________ ）。 

3. 常用的有线传输介质有3种：（ _________ ）、（ _________ ）、（ _________ ）。 

4. 信号调制常用的三种方法是（ _________ ）、（ _________ ）、（ _________ ）。 
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