
                         计算机网络复习资料   
一、填空题

1．计算机网络的要素：至少两台计算机，（        ）或（       ）通信介质。

2．计算机网络体系结构的应用层是（         ）和（         ）的接口，其任务是向用户提供各种直接的服务。

3．TCP/IP协议是（         ）协议，它规定了互联网上计算机之间互相通信的方法。

4．电子邮件地址liliyang@263.net中的liliyang是（         ）。

5．最早实现网际互联的网络是（           ）和（           ）。

6．局域网中常用的有线通信介质有（           ）和（          ）等。

7.ISP指的是（           ）。
8．因特网中最基本的IP地址分为A、B、C三类，C类地址的网络号占（       ）个字节。
9.局域网使用的三种典型拓扑结构是星型、（           ）和（            ）。
二、选择题

1．最先出现的计算机网络是（     ）。

A．ARPANET      B．Ethernet       C．BITNET        D．Internet

2．计算机网络的主要目的是实现（     ）。

A．数据通信     B．资源共享       C．远程登录      D．分布式处理t

3．调制解调器的功能是实现（     ）。

A．数字信号的编码                 B．数字信号的整形

C．模拟信号的放大                 D．数字信号与模拟信号的转换

4．目前，Internet上约有（     ）个IP地址。

A．14万         B．40亿          C．50亿          D．32万

5．下列顶级域名地址中，表示商业网站的是（      ）。

A．.gov          B．.com          C．.net           D．.org

6．Windows98系统内置的浏览器软件是（     ）。

A．Internet Explorer              B．Outlook Express      

C．Netmeeting                     D．Communicator

7．发送或接收电子邮件的首要条件是应该有一个电子邮件地址，它的正确形式是（     ）。

A．用户名@域名                    B．用户名#域名

C．用户名/域名                    D．用户名.域名

8．以下四项中，合法的E-mail地址是（     ）。

A．Wang-em.hxing.com.cn           B．em.hxing.com.cn-wang

C．em.hxing.com.cn@wang           D．wang@em.hxing.com.cn

9．在端到端之间提供可靠数据传输的是计算机网络体系结构中（     ）层。

A．网络层        B．数据链路层    C．传输层         D．会话层

10．因特网提供的服务中，使用最频繁的是（     ）。

A．BBS讨论      B．远程登录       C．E-mail         D．WWW浏览

11．Word中，以只读方式打开的Word文件，若进行了某些修改后，应用“文件”菜单中的（    ）命令保存。

A. 保存

   B. 退出


   C. 另存为


D. 关闭

12．在Word 的编辑状态打开了一个文档，对文档没作任何修改，随后单击Word主窗口标题栏右侧的“关闭”按钮或者执行“文件”菜单中的“退出”命令，则（     ）。

A. 仅文档窗口被关闭





B. 文档和Word主窗口全被关闭

C. 仅Word主窗口被关





D. 文档和Word主窗口全未被关闭

13．在Word中建立的文档文件，不能用Windows中的记事本打开，这是因为（    ）。

A. 文件是以.doc为扩展名
       

B. 文件中含有汉字

C. 文件中含有特殊控制字符      

D. 文件中的西文有全角和半角之分

14．在Word中，若要取消调出的菜单命令列表，可按（    ）快捷键。

A. Ctrl+C


B. Esc


C. Ctrl+Z

D. Pause

15．Word 提供生成基本表格的方法是（    ）。

A. 利用“插入表格”按钮

   

B. 利用“插入表格”命令

C. 利用“绘制表格”工具

   

D. 以上三项


16．计算机网络的最大优点是（    ）。

A. 进行可视化通信    
       B. 资源共享    


C. 发送电子邮件     
           D. 使用更多的软件

17．计算机网络的主要目标是（    ）。

A. 分布处理                     B. 提高计算机的可靠性

C. 将多台计算机连接起来         D. 实现资源的共享

18．在FrontPage中选种超链接源后，创建超链接的操作是（    ）。

A. 执行“编辑”菜单中的“任务”命令



B. 执行“插入”菜单中的“超链接”命令

C. 执行“插入”菜单中的“书签”命令



D. 在链接源上右击

19．对于“书签式超链接”的说法中正确的是（    ）。

A. 制作者可以为网页中的某些位置命名     


B. 不允许超链接转到同一网页中其他位置

C. 允许从一网页跳转到另一网页的任意位置 


D. 只能在本网页内跳转

20．在FrontPage中，设置“样式”的操作是（    ）。

A. 在“图象”工具栏中设置
     

B. 在“编辑”菜单中设置

C. 在“格式”菜单中设置


  

D. 在“表格”菜单中设置

三、判断题

1．世界是最大的广域网是因特网。（     ）

2．连入Internet的所有计算机都有一个独一无二的IP地址。（     ）

3．FTP是远程登录协议。（      ）

4．一台主机的域名由它所属名级域的域名和分配给主机的名字共同构成。（     ）

5．域名的书写方法是：顶级域名放在最左面，分配给该主机的名字放在最右面，各级名字之间用“.”隔开。（     ）

6．用户通过浏览器可以使用因特网提供的全部服务。（     ）

7．局域网是指在较小的地理范围内（一般小10公里）由计算机、通信线路和网络和网络连接设备组成的网络。（     ）

8．IP地址是由32位二进制码组成的。（     ）

9．IE浏览器不能保存访问过的网站。（     ）

10．浏览网页时，网页中的图片可以保存到本地硬盘中。（     ）

四、名词解释

1．计算机网络：

2．Internet：

3．E-mail地址：

4．文件传输服务：

5．ISP：

6.远程登录服务
5、 简答题

1.试分析计算机的主要特点有哪些？

2.操作系统可以大致分为哪几类？

3.分析远程登录服务的基本过程。
4.利用邮件客户端程序处理电子邮件的主要优势有哪些？

6、 论述题

1.试说明家庭上网所需的计算机软/硬件设备，连接的方式及实现连接的步骤。
计算机网络复习资料答案
      一、填空题：
      1．有线，无线                      2．网络系统，人
      3．传输控制协议/网际协议           4．用户名
      5．ARPANET，MILNET             6．双绞线，同轴电缆

      7. Internet服务提供商               8. 3

      9. 环型、总线型        

              10.
      二、选择题：
      1．A  2．B  3．  4．B  5．B  
      6．A  7．A  8．D  9．  10．D
      三、判断题：
      1．对  2．错  3．  4．对  5．错  
      6．错  7．对  8．对  9．  10．对
      四、名词解释：
      1．计算机网络：将地理位置不同并具有独立工作功能的多个计算机系统通过通信线路连接在一起，并按照网络协议实现相互通信和网络资源共享的整个系统，就叫做计算机网络。
      2．Internet：Internet是“国际多媒体信息互联网络”的简称，中文译名为“因特网”、“国际互联网”；它是覆盖全球的最大范围的广域网，是未来信息高速公路的雏形，拥有巨大的世界性的丰富信息资源。3．E-mail地址：因特网在网上的电子邮件服务器上给用户开辟了一块存储空间，用以帮助用户接收和发送电子邮件及实现邮件和文件的存储；E-mail地址是确定这块存储空间位置的唯一标识。
      4．文件传输服务：提供了一种实时的文件传输环境，可以通过FTP服务连接远程主机，进行文件的下载和上传。
      5．ISP：

      6．远程登录服务：通过远程登录程序进入远程的计算机系统。只要拥有计算机的帐号，就可以通过远程登录来使用该计算机。

五、简答题

1、主要包含以下五个特点：运算速度快、计算精度高、记忆能力强、具有逻辑判断能力和自动运行能力、可靠性高、通用性强。

2、（1）批处理操作系统 （2）分时操作系统（3）实时操作系统（4）分布式操作系统（5）网络操作系统（6）嵌入式操作系统（7）多媒体操作系统

3、

4、有以下一些优势：

1) 更高效，不用每次都要登录Web站点，不用经过多次单击和等待。

2) 可以对信件更好地管理，特别在每天有大量邮件往来的情况下。

3) 比Web收发性能更稳定，特别是当处理大邮件时。

4) 可以定时收信，及时查看信息。

5) 可以脱机查看和处理邮件，不过这点越来越不重要了。

6) 可以同时对多个邮件服务器的邮件进行收发和管理。
    六、论述题：
    1、答：  1．软/硬件设备：
          硬件：一台计算机，一部电话（用于通信线路的连接），一个调制解调器（用于数字信号和模拟信号的转换）；
      软件：调制解调器的驱动程序，Windows 98操作系统；网页浏览器（IE），电子邮件管理器（Outlook Express）等。
      2．连接方式：
      用户通过调制解调器接入电话网，再通过ISP网络服务提供商所提供的专用网络设备和网络接口接入Internet。
      3．连接步骤：
         ⑴ 选择ISP服务提供商，申请上网帐号：包括用户名（用户帐号）及用户口令。
      ⑵ 安装调制解调器：将调制解调器连接到计算机上，并安装调制解调器驱动程序。
      ⑶ 设置拨号网络，建立连接：通过“我的电脑”——拨号网络——建立连接——输入对方计算机名称——……完成。
      ⑷ 拨号上网：双击已建立的连接，输入帐号及口令，开始拨号连接
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