丽水学院
计算机辅助设计（新试卷A）

课程名称：计算机辅助设计

1.(单选题) 计算机辅助制造应具有的主要特性是(   ) (本题1.0分)
A.适应性、灵活性、高效率等          
B.准确性、耐久性等  
C.系统性、继承性等                  
D.知识性、趣味性等 
答案：A.
解析：无.

2.(单选题) 计算机辅助制造进行的内容有(  ) (本题1.0分)
A.进行过程控制及数控加工    
B.CAD    
C.工程分析    
D.机床调整 
答案：A.
解析：无.

3.(单选题) 计算机集成制造简称为 (   ) (本题1.0分)
A.CAM       
B.CMS       
C.CIMS    
D.CIM 
答案：D.
解析：无.

4.(单选题) 在三维几何实体的实现模式中,有一种方法其基本思想是:在计算机内部存储若干基本体素,基本体素通过集合运算(布尔运算)生成复杂的三维几何实体,该5方法是(  )(本题1.0分)
A.CSG法
B.B-rep法          
C.光线投影法        
D.扫描表示法 
答案：A.
解析：无.

5.(单选题) 微型计算机在CAD和CAM中得到日益广泛应用是在(    ) (本题1.0分)
A.40年代开始    
B.50年代和60年代     
C.70年代和80年代以后     
D.90年代以后
答案：C.
解析：无.

6.(单选题) 计算机辅助制造是指(  )。 (本题1.0分)
A.计算机在机械制造方面的应用   
B.计算机在机械产品设计方面的应用 
C.计算机在多品种、小批量生产方面的应用
D.计算机在产品制造方面有关应用的统称 
答案：D.
解析：无.

7.(单选题)计算机辅助教育的英文缩写为( )(本题1.0分)
A.CAI
B.CBE
C.CMI
D.CAL
答案：B.
解析：无.

8.(单选题)20世纪90年代以后,计算机辅助教学的理论基础主要是( )(本题1.0分)
A.建构主义学习理论
B.认知主义学习理论
C.行为主义学习理论
D.人本主义学习理论
答案：A.
解析：无.

9.(单选题)世界上第一个计算机辅助教学系统由IBM公司于( )年开发成功。(本题1.0分)
A.1946
B.1950
C.1956
D.1958
答案：D.
解析：无.

10.(单选题)计算机辅助教学发展的初期阶段运用的是( )学习理论。(本题1.0分)
A.行为主义
B.认知主义
C.建构主义
D.人本主义
答案：A.
解析：无.

11.(单选题)下列不属于计算机辅助测验的功能的是( )(本题1.0分)
A.计算机出卷
B.计算机阅卷
C.计算机对测验结果进行分析
D.计算机呈现教学信息
答案：D.
解析：无.

12.(单选题)CAM 的硬件与一般计算机系统硬件最大区别是， CAM 硬件包括了    。(本题1.0分)
A.计算机
B.输入设备
C.外存储器
D.数控机床
答案：D.
解析：无.

13.(单选题)计算机技术中常用的术语CAE 是指______。(本题1.0分)
A.计算机辅助设计
B.计算机辅助制造
C.计算机辅助工程
D.计算机辅助执行
答案：C.
解析：无.

14.(单选题)第二代电子计算机的主要元件是______。(本题1.0分)
A.继电器
B.晶体管
C.电子管
D.大规模集成电路
答案：B.
解析：无.

15.(单选题)计算机配置的内存的容量为128MB，其中的128MB是指______。(本题1.0分)
A.128×1000×1000×8个字节
B.128×1000×1000个字节
C.128×1024×1024个字节
D.128×1024×1024×8个字节
答案：D.
解析：无.

16.(单选题)计算机安全不包括_______。(本题1.0分)
A.实体安全
B.操作员的身体安全
C.系统安全
D.信息安全
答案：B.
解析：无.

17.(单选题)有些计算机病毒每感染一个EXE文件就会演变成为另一种病毒，这种特性称为计算机病毒的_____。(本题1.0分)
A.激发性
B.传播性
C.衍生性
D.隐蔽性
答案：C.
解析：无.

18.(单选题)通过计算机进行数据收集、存储和查询属于计算机应用中的______。(本题1.0分)
A.人工智能
B.数值计算
C.数据处理
D.实时控制
答案：C.
解析：无.

19.(单选题)微型计算机的主频很大程度上决定了计算机的运行速度，它是指____。(本题1.0分)
A.计算机的运行速度快慢
B.微处理器时钟工作频率
C.单位时间的存取数量
D.基本指令操作次数
答案：B.
解析：无.

20.(单选题)微型计算机普遍采用的西文字符编码是( )。(本题1.0分)
A.原码
B.补码
C.ASCII码
D.汉字编码
答案：C.
解析：无.

21.(单选题)一个完整的计算机系统是由( )组成。(本题1.0分)
A.主机和显示器
B.微处理器和软件组成
C.硬件系统和应用软件组成
D.硬件系统和软件系统组成
答案：D.
解析：无.

22.(单选题)世界上第一台电子计算机的逻辑元件是( )。(本题1.0分)
A.电子管
B.晶体管
C.继电器
D.集成电路
答案：A.
解析：无.

23.(单选题)通常用MIPS为单位来衡量计算机的性能,它指的是计算机的( )。(本题1.0分)
A.传输速率
B.存储容量
C.字长
D.运算速度
答案：D.
解析：无.

24.(单选题)有关计算机软件,下列说法错误的是( )。(本题1.0分)
A.操作系统的种类繁多,依其功能和特性分为批处理操作系统、分时操作系统和实时操作系统等;依同时管理用户数的多少分为单用户操作系统和多用户操作系统
B.操作系统提供了一个软件运行的环境,是最重要的系统软件
C.Microsoft Office软件是Windows环境下的办公软件,但它并不能用于其他操作系统环境
D.操作系统的功能主要是管理,即管理计算机的所有软件资源
答案：D.
解析：无.

25.(单选题)关于计算机病毒的叙述中,正确的选项是( )。(本题1.0分)
A.计算机病毒只感染.exe或.com文件
B.计算机病毒可以通过读写优盘、光盘或Internet网络进行传播
C.计算机病毒是通过电力网进行传播的
D.计算机病毒是由于磁盘表面不清洁而造成的
答案：B.
解析：无.

26.(单选题)下列有关预防计算机病毒的做法或想法,错误的叙述是( )。(本题1.0分)
A.在开机工作时,特别是在联网浏览时,一要打开个人防火墙,二要打开杀毒软件的实时监控
B.打开朋友发送的电子邮件绝对不会有问题
C.要定期备份重要的数据文件
D.要定期用杀病毒软件对计算机系统进行检测
答案：B.
解析：无.

27.(单选题)微型计算机中运算器的主要功能是进行( )。(本题1.0分)
A.算术运算
B.分析指令并进行译码
C.初等函数运算
D.算术运算和逻辑运算
答案：D.
解析：无.

28.(单选题) CAD内容包括(  )、辅助计算、辅助选择和辅助分析。   (本题1.0分)
A.辅助管理   
B.辅助制造   
C.辅助绘图          
D.辅助加工 
答案：C.
解析：无.

29.(单选题) 基本图形资源软件是一种 (   ) (本题1.0分)
A.系统软件         
B.支撑软件 
C.绘图软件         
D.专用应用软件 
答案：B.
解析：无.

30.(单选题) 二维图形变换是指对点、线、面进行相关操作,以完成( )的改变。 (本题1.0分)
A.几何位置     
B.尺寸       
C.形状        
D.包括前三项  
答案：D.
解析：无.

31.(多选题)属于 ProE 中的草绘特征的是( )。(本题2.0分)
A.拉伸
B.旋转
C.拔模特征
D.草绘孔
答案：AB.
解析：无.

32.(多选题)AutoCAD 中,使用鼠标框选图形对象时, ( )可以选中对象(本题2.0分)
A.从左向右部分框住对象
B.从右向左部分框住对象
C.从左向右全部框住对象
D.从右向左全部框住对象
答案：BCD.
解析：无.

33.(多选题)AutoCAD 中,阵列命令有以下几种复制形式: ( )(本题2.0分)
A.矩形阵列
B.环形阵列
C.三角阵列
D.样条阵列
答案：AB.
解析：无.

34.(多选题)AutoCAD 中,当图层被锁定时,仍然可以把该图层: ( )(本题2.0分)
A.可以创建新的图形对象
B.设置为当前层
C.该图层上的图形对象仍可以作为辅助绘图时的捕捉对象
D.可以作为 [ 修剪 ] 和[ 延伸 ] 命令的目标对象
答案：ABCD.
解析：无.

35.(多选题)AutoCAD 中,对外部块的正确描述是( )。(本题2.0分)
A.用 WBLOCK 命令建立外部块
B.外部块的文件扩展名为 DWG
C.外部块用 INSERT命令可插入到当前图形文件中
D.外部块只能插入到 0 层
答案：ABC.
解析：无.

36.(多选题)AutoCAD 中,编辑块属性的途径有: ( )(本题2.0分)
A.单击属性定义进行属性编辑
B.双击包含属性的块进行属性编辑
C.应用块属性管理器编辑属性
D.只可以用命令进行编辑属性
答案：ABC.
解析：无.

37.(多选题)AutoCAD 中,可以利用以下的哪些方法来调用命令: ( )(本题2.0分)
A.在命令提示区输入命令
B.单击工具栏上的按扭
C.选择下拉菜单中的菜单项
D.在图形窗口单击鼠标左键
答案：ABC.
解析：无.

38.(多选题)AutoCAD 中下列说法正确的有( )。(本题2.0分)
A.绘图界限不能改变
B.绘图界限必须在开始画图时确定
C.绘图界限可以随时改变
D.不能在绘图界限以外绘图
答案：CD.
解析：无.

39.(多选题)ProE 中的约束“ = ”可用来指定( )(本题2.0分)
A.相同半径
B.相同长度
C.相同角度
D.相同曲率
答案：ABD.
解析：无.

40.(多选题)ProE 中以下述说正确的有哪些( )(本题2.0分)
A.完成装配体创建后可任意更改零件文件的文件名
B.使用匹配或对齐约束时,可对偏距输入负值
C.爆炸图不能保存
D.可以在装配环境下创建零部件
答案：BD.
解析：无.
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