
遥感原理与应用复习资料
单项选择题
1. 到达地面的太阳辐射与地面目标相互作用后能量可分为三部分，不包括下面哪种辐射（

）。
A.反射



B.吸收



C.透射



D.发射
2. NDVI= (Ch2 - Ch1)/(Ch2 + Ch1)指的是（

）。
A.比值植被指数
B.差值植被指数
C.差比值植被指数
  D.归一化差值植被指数
3. 大气窗口是指（      ）。


A.没有云的天空区域

            B.电磁波能穿过大气层的局部天空区域



C.电磁波能穿过大气的电磁波谱段

D.没有障碍物阻挡的天空区域




4. 图像灰度量化用6比特编码时，量化等级为（      ）。


A.32个



B.64个



C.128个


D.256个
5. 图像融合前必须先进行（      ）。



A.图像配准




B.图像增强



C.图像分类



6. 大气对太阳辐射的影响是多方面的，下列（     ）影响并不改变太阳辐射的强度。
A.大气对太阳辐射的散射


B.大气对太阳辐射的吸收



C.大气对太阳辐射的折射
        D.云层对太阳辐射的反射




7.黑体辐射是在特定温度及特定波长由理想放射物放射出来的辐射，其特点（     ）。
A.
吸收率为0


B.反射率为0

C.发射率为0

D.透射率为1


8. 遥感图像目视解译方法中，利用遥感影像解译标志和解译者的经验,直接确定目标地物属性的，是下面哪种方法（      ）。
A.直接判读法


B.对比分析法


C.信息复合法

D.综合分析法


9.计算植被指数NDVl，主要使用以红波段和下面哪个波段（      ）。
 

A.紫外波段


  B.蓝色波段
  

  C.近红外波段

  D.绿波段
10.以下不是高光谱遥感特点的有（      ）。
  

A.它与多光谱遥感含义相同
。 B.它可以将可见光和红外波段分割成相对更连续的光谱段。 

C.它需要面对海量数据处理问题
。  D.它每个通道的波长范围比多光谱遥感要小得多。
11.探测植被分布，适合的摄影方式为（      ）。 
 

A.近紫外摄影
 

  B.可见光摄影

   C.近红外摄影
 
 D.多光谱摄影 


12. 下面关于遥感卫星的说法正确的是（      ）。  

A.1999年美国发射IKNOS，空间分辨率提高到1米。
  

B.加拿大发射RADARSAT卫星是世界上第一个携带SAR的遥感卫星。
   

C. 1986年法国发射SPOT-1，它的各波段图像的分辨率是10米。    

D. 1999年10月14日中国成功发射资源卫星1号, 它是我国独立研发的陆地资源卫星。
判断题
1.虽然物体对光具有确定的反射、吸收和透射能力，但是,物体的颜色不是固定不变的，随着光源的颜色不同而变化。（     ）
2.在水平航摄像片上，地平面上大小相同的物体位于高海拔时影像大,位于低海拔时影像小。











                      （     ）
3.由于物体对光具有确定的反射、吸收和透射能力，所以，物体的颜色是固定不变的。







                                          （     ）                                                                          

4.依据植物的反射波谱特性推测，在SPOT卫星HRV3影像上,长势越好的植物色调越深，长势越差的植物色调越浅。
（     ）
5.图像的空间分辨率是指像素所代表的地而范围的大小或地面物体能分辨的最小单元。











                          （     ）
6.辐射能量与波长成正比，即辐射的波长越长，其辐射能量越多。（     ）
7.在多波段遥感彩色合成影像上，如果所有地物的颜色和实际地物颜色一致，则这副彩色合成影像是真彩色合成。
（     ）
8. 黑体辐射的总能量与其绝对温度的4次方成正比，峰值波长则与绝对温度成反比，随着温度的降低，最大辐射波长向长波方向移动。 (    )


9. 减色法合成颜色时，等量三原色合成的颜色是灰色，随着三原色浓度的增加，混合色的明度增大，逐渐变为白色。(    )


10. 扫描影像上像元对应的地面线度随扫描角的增大而逐渐变大。因此,地面上大小相同的物体在影像上位于中心轴线时大，位于两边时小。(    )

填空题
1.维恩位移定律表明绝对黑体的峰值波长与  (1)           的积是常数。当绝对黑体的温度增高时，它的辐射峰值波长向  (2)         方向移动。


2.物体表面状况不同，反射率也不同。物体的反射状况可分为三种，即  (3)      、  (4)          、  (5)           。


3.特征变换在遥感图像分类中的作用是减少  (6)         的相关性，突出 (7)        。
4.传感器按工作的波段可分为  (8)        、   (9)          和  (10)         。


5.数字量与模拟量的本质区别在于，模拟量是(11)     变量，而数字量是(12)      变量。
6.侧视雷达的分辨率可分为距离分辨率和(13)         ，前者(14)        于飞行的方向，后者平行于飞行方向。
7. 1999年，我国第一颗地球资源遥感卫星--（15）           在太原卫星发射中心发射成功。
8. 遥感图像信息提取中使用的景物特征有（16）         、（17）         、（18）        。9. 几何畸变的原因主要有：传感器成像几何形态影响，传感器外方位元素变化畸变，地球自转和（19）         的影响。
名词解释
1. 距离分辨力：

2. 图像融合

3. 监督分类


4. 空间分辨率与波谱分辨率

5. 瑞利散射

6. 大气窗口

简答题
1. 遥感图像处理软件的基本功能有哪些？

遥感原理与应用参考答案：
一．单项选择题
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二．判断题
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三．填空题
1. (1)温度；            (2)短波。
2. (3)漫反射；          (4)镜面反射；             (5)异向性反射
3. 
4. (8)可见光传感器；    (9)红外传感器；          (10)微波传感器
5. (11)连续；           (12)离散
6. (13)方位分辨率；     (14)垂直
7. （15）中巴地球资源卫星
8. （16）谱特征； （17）空间特征； （18）时间特征
9. （19）曲率
10. （20）航天遥感； （21）航空遥感；（22）地面遥感
四. 名词解释
参考答案
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2. 、
3、包括利用训练样本建立判别函数的“学习”过程和把待分像元代入判别函数进行判别的过程。
4.前者指像元代表的地面范围的大小；后者是传感器在接收目标地物辐射的波谱时，能分辨的最小波长间隔。




5. 是指当大气中的粒子直径比波长小得多的时候所发生的大气散射现象。
6. 通常把太阳光透过大气层时透过率较高的光谱段称为大气窗口。（太阳光从宇宙空间到达地球表面须穿过地球的大气层。太阳光在穿过大气层时，会受到大气层对太阳光的吸收和散射影响，因而使透过大气层的太阳光能量受到衰）
7. 
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8. 像平面坐标系用以表示像点在像平面上的位置，通常采用右手坐标系，x，y轴的选择按需要而定．在解析和数字摄影测量中，常根据框标来确定像平面坐标系，称为像框标坐标系。
五. 问答题
参考答案
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2.答：
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六、论述题

答：
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