
农业信息技术复习资料 
名词解释

1.信息传递技术:

2.信息控制技术:

3物联网：

4.农业信息技术：

5.农田气候：

6.高光谱遥感：

7.地理信息系统：

8.地理信息：

9.地理数据：

10. 农业专家系统：

二、填空题

1.现代传感技术包括传感器技术、              、遥测技术和              。

2.             概念是美国前副总统           提出来的。 

3.农业信息技术包括农业数据库与管理信息系统、            、农业遥感监测、全球定位系统、              、              、作物模拟模型、              、农业智能控制技术等。 

4常用传感器有热敏传感器、          、湿敏传感器、           、             、电化学传感器和生物传感器等。 

5.数据管理技术经历了人工管理、              和数据库系统三个阶段。

6.两实体间的联系可分为               、一对多联系、多对多联系。

7.常用的数据模型有层次模型、               和             。

三、简答题：

1. 作物智能栽培学的主要研究内容有哪些？

2.数据采集管理系统的典型结构由哪几部分组成？

3.根据植被的光谱反射率特性，光谱被分为哪几个阶段？

4.列举5个常见的GIS工具软件的名称。 

5.专家系统的基本构成包含哪几个部分？

6.精确农业的关键技术有哪些？

7. 农田气候中主要采集哪些信息？

8.遥感估产的主要内容有哪些？

四、论述题

1.简述地理信息系统的构成。
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名词解释

1.信息传递技术:信息传递技术也称通信技术，是传导神经网络功能的延伸，包括数字程控交换技术，综合业务数字通信网、光纤通讯、数字移动通信、卫星通讯、信息高速公路等，用于迅速、准确、有效地传递信息。 

2.信息控制技术:信息控制技术的功能是根据输入的指令信息（决策信息）对外部事物的运动状态和方式实施干预，是效应器官功能的扩展延伸。主要包括显现技术、人机接口技术、遥控技术、自动控制技术、机器人技术等。 

3物联网：指通过射频识别、红外感应、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备，按约定的协议，把任何物品与互联网连接起来，进行信息交换的通信，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。 

4.农业信息技术：指利用信息技术对农业生产、经营管理、战略决策过程中的自然、经济和社会信息进行采集、存贮、传递、处理和分析，为农业研究者、生产者、经营者和管理者提供资料查询、技术咨询、辅助决策和自动调控等多项服务的技术的总称。

5.农田气候：农田气候一般指距农田地面几米内的空间气候，是各种动物、植物和微生物赖以生存的空间气候。 

6.高光谱遥感：是指将遥感成像技术和光谱分析技术结合，利用几百乃至上千个小于10nm电磁波波段从地表目标物体获取连续光谱曲线，从而形成图像和光谱合一的高精度遥感方法。 

7.地理信息系统：是以地理空间数据库为基础，在计算机软硬件的支持下，运用系统工程和信息科学的理论，实现空间数据的采集、管理、处理、分析、建模和显示等功能，以提供管理、决策等所需信息的技术系统。 

8.地理信息：是以地理空间数据库为基础，在计算机软硬件的支持下，运用系统工程和信息科学的理论，实现空间数据的采集、管理、处理、分析、建模和显示等功能，以提供管理、决策等所需信息的技术系统。 

9.地理数据：是指表征地理圈或地理环境固有要素或物质的数量、质量、分布特征、联系和规律的数字、文字、图像和图形等的总称，是各种地理特征和现象间关系的符号化表示 

10. 农业专家系统：

答：农业专家系统 是把专家系统知识应用于农业领域的一项计算机技术，是农业信息技术中的一项重要技术。它是运用人工智能的专家系统技术，结合农业特点发展起来的一门高新技术。

填空题

1.雷达技术、传感器技术。2.数字地球、戈尔3地理信息系统、农业决策支持系统、农业专家系统、、农业信息网络4光敏传感器、压力传感器、位移传感器、5.文件系统6.一对一联系7网状模型和关系模型。

简答题：

1. 作物智能栽培学的主要研究内容有哪些？

答：1、作物生产数据库及信息系统 

2、作物生长预测与检测系统 3、作物管理决策支持系统 4、作物空间信息系统 5、虚拟作物和虚拟农业 6、精确农业支持系统 7、作物智能教学系统 8、网络服务系统  

2.数据采集管理系统的典型结构由哪几部分组成？

答：（一）信号调理器（二）数据采集器 

（三）计算机I/O接口 （四）数模转换器 （五）应用软件与监控程序  

3.根据植被的光谱反射率特性，光谱被分为哪几个阶段？

答：1、400-700nm可见波段 

2、700-800nm波段 3、780-1350nm波段 4、1350-2500nm波段  

4.列举5个常见的GIS工具软件的名称。 

答：ESRI、Intergraph、MapInfo、TITAN  GIS、MAP、MIPS、USEMAP、MapGIS、GeoStar、CityStar、SuperMap GIS  

5.专家系统的基本构成包含哪几个部分？

答：1、人机接口 

2、知识获取机构 

3、知识库及其管理系统 4、推理机 

5、数据库及其管理系统 6、解释机构  

6.精确农业的关键技术有哪些？

答：（一）全球定位系统GPS （二）地理信息系统GIS （三）遥感RS 

（四）收获机械产量计量与产量分布图生产技术 （五）田间变量信息采集与处理技术 （六）作物生产管理决策支持系统 （七）变量控制技术 （八）智能化变量农作机械

7. 农田气候中主要采集哪些信息？

答：（1）土壤热通量信息采集（2）空气温度信息采集（3）空气湿度信息采集（4）太阳辐射信息采集。（5）日照时数信息采集。（6）风速与风向信息采集。（7）降雨信息采集。（8）气压信息采集。（9）蒸发信息采集。 

完成空气温度、空气湿度、光辐射、地面风速以及土壤热通量等气候信息的采集。

8.遥感估产的主要内容有哪些？

答：估算播种面积、监测作物长势、预测农作物的产量是农业生产管理的重要内容。遥感估产具有宏观、动态、快速、准确等优点，可以在短时间内连续获取大范围农作物产量信息，是农业遥感监测的重点领域。

论述题

简述地理信息系统的构成。 

完整的GIS 主要由四个部分构成，即硬件系统、软件系统、地理空间数据和人员。 

硬件系统构成：GIS 硬件系统构成一般包括计算机与一些外围设备，主要实现地理空间数据输入、存储、处理和输出等。

2、软件系统：软件系统指GIS 运行所必需的各种程序，通常包括： (1)计算机系统软件。通常包括操作系统、汇编程序、编译程序、诊断程序、库程序以及各种维护使用手册、程序说明等。 

3、三、地理空间数据：1.信息与数据2.地理信息与地理数据3.地理空间数据 

4、系统开发、管理和使用人员：人是GIS 中的重要构成因素，GIS 不同于一幅地图，而是一个动态的地理模型，仅有系统软硬件和数据还构不成完整的地理信息系统，需要人进行系统组织、管理、维护和数据更新、系统扩充完善、应用程序开发，并灵活采用地理分析模型提取多种信息，为研究和决策服务。
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