工程经济学试题复习资料
选择题(每题3分，共30分）
若计息周期为月，利率为5‰，则年名义利率为(     )
A.5‰           B.6‰          C.5%       D.6%

从利润中扣除的税金为(     )
A．所得税       B．印花税     C．增值税  D．土地使用税

两项等额的资金，由于时间价值的存在，发生在前的资金的价值(     )发生在后的资金的价值。
A．高于         B．低于        C．等于     D．无法确定

在(     )情况下，年有效利率大于名义利率。
A．计息期大于一年时      B．计息周期等于一年时

C．计息期小于一年时     D．任何时侯

在计算净现值时i一般采用(     )
A．银行存款利率 B．银行贷款利率 C．投资利润率 D．基准收益率

现金、各种存款属于(     )

A.固定资产       B.流动资产     C.递延资产     D.无形资产

在一定生产规模限度内，随产量增减成正比变化的是(     )

A.固定成本  B.单位固定成本 C.变动成本 D.单位变动成本

从税种税目区分，下面那个与其他不同(     )

A. 增值税  B.营业税 C.所得税  D.消费税

当两个方案产量相同时，技术方案的静态差额投资回收期时指(     )

A. 投资增加额与经营成本节约额之比B. 经营成本节约额与投资增加额之比

C.经营成本增加额与投资节约额之比  D.投资节约额与经营成本增加额之比

10.在技术方案的整个寿命期内的不同时间点上的净现金流量，按基准折现率折算为基准年限的现值之和，称为(     )

A.净现值     B.年度费用    C.内部收益率     D. 年费用现值

计算题（共50分,计算题结果保留两位小数即可）

某企业第一年初向银行贷款１００万元，年利率为8％，该企业从第二年末开始还款。如每年还款一次，每年还款额相等，且在第八次还款后偿还完全部贷款，则每年的还款额应为多少?相关系数见下表（10分）

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	(p/f,8%,n)
	0.9259
	0.8573
	0.7938
	0.7350
	0.6806
	0.6302
	0.5835
	0.5403

	(f/p,8%,n)
	1.0800
	1.1664
	1.2597
	1.3605
	1.4693
	1.5869
	1.7138
	1.8509

	(p/a,8%,n)
	0.9259
	1.7833
	2.5771
	3.3121
	3.9927
	4.6229
	5.2064
	5.7466

	
	9
	10
	
	
	
	
	
	

	
	0.5002
	0.4632
	
	
	
	
	
	

	
	1.9990
	2.1589
	
	
	
	
	
	

	
	6.2469
	6.7101
	
	
	
	
	
	


某企业长期需要一种水泵。现有两种型号的水泵可选，两种水泵均可满足生产需要，有关数据见下表，其余指标均相同。基准收益率为7%，用净年值NAV分析应选择哪种型号的水泵（10分）

（A/p,7%,12）=0.1259    （A/f,7%,12）=0.0559   （p/a,7%,12）=7.943   （f/a,7%,12）=17.888

 （A/p,7%,6）=0.2098    （A/f,7%,6）=0.1398    （p/a,7%,6）=4.767    （f/a,7%,6）=7.153

	
	水泵A
	水泵B

	价格（元）
	7000
	5000

	残值 （元）
	1500
	1000

	使用期 （年）
	12
	6


3、写出下图现金流量图的复利系数，年利率为i  （10分）

     0        1        2       3     ……       n-1      n(年)


                                      ……

B        B       B        B      ……     B        B 

4、预投资一个5年的项目，初始投资1000万元，一年后再投入800万元，第二年末到第五年每年收入500万元，项目期末收残值700万元。求该项目的内部收益率。（10分）

（f/p,8%,5）=1.4775    (f/p,9%,5)=1.5513   （p/f,12%,1）=0.8929 (p/a,12%,3)=2.4018    (p/a,12%,4)=3.0373   (p/f,12%,5 )=0.5674 （p/f,15%,1）=0.8696   (p/a,15%,3)=2.2832   (p/a,15%,4)=2.8550   (p/f,15%,5 )=0.4972 

5、某设备原值50000元，寿命5年，残值800元，用年数总和法求年折旧额。（10分）

问答题（共20分）
请说明在财务分析中总成本费用和经营成本的关系，并说明为什么在财务分析时不用总成本费用表示现金流出（20分）
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	d
	a
	
	c
	
	b
	
	c
	a
	


计算题

1  由100(1+8%)=a(p/a,8%,8) 得a=18.8

2、
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5、

	年次
	尚可使用年数
	原值-残值
	折旧率
	折旧额

	1
	5
	49200
	5/15
	16400

	2
	4
	49200
	4/15
	13120

	3
	3
	49200
	3/15
	9840

	4
	2
	49200
	2/15
	6560

	5
	1
	49200
	1/15
	3280


问答题

：

总成本费用=经营成本+折旧+摊销+利息

投资是一次性支出被计入现金流出，则折旧、摊销不能计做现金流出，否则会发生重复计算；其次，经营成本不包括利息支出，是因为在全部投资现金流量表中以全部投资作为计算基础，利息支出不再作为现金流出；而自由资金现金流量表将利息支出单列
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