
 浙江农林大学继续教育学院考试卷（A卷）
教学点（分院）： 台州市路桥区育华学校        
课程名称：  软件工程   层次：  专升本   学习形式： 函授  
考试方式：闭卷
             （2020学年  第5学期  ）
注意事项：1、本试卷满分100分。

考试时间 120分钟。
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单项选择题

1．在下列工具与环境中（   ）属于较早期的CASE。
A．基于信息工程CASE      B．人工智能CASE

 C．结构的基于图形CASE    D．集成的CASE环境

2．Putnam成本估算模型是一个（   ）模型。

   A．静态单变量      B．动态单变量     C．静态多变量      D．动态多变量

3．在McCall软件质量度量模型中，（   ）属于面向软件产品修改。

   A．可靠性          B．可重用性       C．适应性          D．可移植性

4．ISO的软件质量评价模型由3层组成，其中用于评价设计质量的准则是（   ）

   A．SQIC            B．SQMC           C．SQRC            D．SQDC

5．软件复杂性度量的参数包括（    ）

   A．效率            B．规模           C．完整性          D．容错性

6．对象实现了数据和操作的结合，使数据和操作（    ）于对象的统一体中。

   A．结合            B．隐藏           C．封装            D．抽象

7．软件调试技术包括（   ）

   A．边界值分析      B．演绎法         C．循环覆盖        D．集成测试

8．瀑布模型的存在问题是（    ）

   A．用户容易参与开发  B．缺乏灵活性C．用户与开发者易沟通D．适用可变需求

9．软件测试方法中的静态测试方法之一为（    ）

   A．计算机辅助静态分析   B．黑盒法 C．路径覆盖   D．边界值分析

10．软件生命周期中所花费用最多的阶段是（    ）

   A．详细设计         B．软件编码       C．软件测试        D．软件维护

11．第一个体现结构化编程思想的程序设计语言是（    ）

   A．FORTRAN语言     B．Pascal语言    C．C语言      　　D．PL/1语言

12．程序的三种基本控制结构是（    ）

   A．过程、子程序和分程序  B．顺序、选择和重复  

C．递归、堆栈和队列  D．调用、返回和转移

13．在详细设计阶段，经常采用的工具有（    ）

    A．PAD              B．SA            C．SC               D．DFD

14．详细设计的结果基本决定了最终程序的（    ）

    A．代码的规模        B．运行速度       C．质量             D．可维护性

15．需求分析中开发人员要从用户那里了解（    ）

    A．软件做什么     B．用户使用界面   C．输入的信息       D．软件的规模

16．结构化程序设计主要强调的是（    ）

A． 程序的规模 B． 程序的效率C． 程序设计语言的先进性 D．  程序易读性

17．IDEF。图反映系统（    ）

A．怎么做           B．对谁做           C．何时做          D．做什么

18．经济可行性研究的范围包括（    ）

    A．资源有效性       B．管理制度         C．效益分析        D．开发风险

19．可行性分析是在系统开发的早期所做的一项重要的论证工作，它是决定该系统是否开    发的决策依据，因必须给出（    ）的回答。

     A．确定            B．行或不行         C．正确            D．无二义

20．需求分析阶段的任务是确定（     ）

A．   软件开发方法B．   软件开发工具C． 软件开发费  D．软件系统的功能

二、填空题

1．在软件开发过程中要产生大量的信息，要进行大量的修改，                    能协调软件开发，并使混乱减到最低程度。

2．规定功能的软件，在一定程度上对自身错误的作用（软件错误）具有屏蔽能力，则称此软件具有               的软件。

3．McCall提出的软件质量模型包括      个软件质量特性。

4．软件可维护性度量的七个质量特性是可理解性、可测试性、可修改性、可靠性、           、  可使用性和效率。

5．为了便于对照检查，测试用例应由输入数据和预期的           两部分组成。

6．程序设计语言的心理特性主要表现在            、简洁性、传统性、局部性和顺序性。

7．软件结构是以        为基础而组成的一种控制层次结构。

8．在结构化分析中，用于描述加工逻辑的主要工具有三种，即：结构化语言、判定表、              。

9．结构化语言是介于自然语言和            之间的一种半形式语言。

10．若年利率为i，不计复利，n年后可得钱数为F，则现在的价值P=               。

三、名词解释题  

1．软件生存周期模型    

2．数据字典（DD） 

3．内聚性
4．JSP方法
5．多态性
四、简答题

1．简述容错技术的四种主要手段，并解释。
2．以G.J.Myers的观点，简述对软件测试的目的。
3．就程序设计语言的工程特性而言，对程序编码有哪些要求？
4．模块的内聚性包括哪些类型？
五、应用题 

1．请使用PAD图和PDL语言描述在数组A（1）～A（10）中找最大数的算法。

　　　
2．根据下列条件使用等价划分法设计测试用例。

    某一8位微机，其十六进制常数定义为：以0x或0X开头的数是十六进制整数，其值的范围是-7f～7f（表示十六进制的大小写字母不加区别），如0X13,0X6A,-0X3c。
3．某电器集团公司下属的厂包括技术科、生产科等基层单位。现在想建立一个计算机辅助企业管理系统，其中：

　　　　生产科的任务是：

（1）根据销售公司转来的内部合同（产品型号、规格、数量、交获日期）制定车间月生产计划。

（2）根据车间实际生产日报表、周报表调整月生产计划
（3）以月生产计划为以及，制定产品设计（结构、工艺）及产品组装月计划。

（4）将产品的组装计划传达到各科，将组装月计划分解为周计划，下达给车间

　　　　技术科的任务是：

（1）根据生产科转来的组装计划进行产品结构设计，产生产品装配图给生产科，产生外购需求计划给供应科，并产生产品自制物料清单。

（2）根据组装计划进行产品工艺设计，根据产品自制物料清单产生工艺流程图给零件厂。 试写出以上系统中生产科和技术科处理的软件结构图。

　　　　
软件工程复习资料

一、单项选择题 。 
1.C    2．   3．C   4．D   5．    6．C  7．B   8．B   9．A   10．D 

11．B   12．B  13．A  14．C   15．A  16．D   17．D  18.C  19．B  20．D 

二、填空题

1．软件配置管理  2．容错功能  3． 11   4．可移植性  5．      6．歧义性
7．模块   8．判定树   9．形式语言   10． F/(1+(n*i)。

三、名词解释题  

1．描述软件开发过程中各种活动如何执行的模型
2．数据字典是用来定义数据流图中的各个成分的具体含义的。它以一种准确的、无二义性的说明方式为系统的分析、设计及维护提供了有关元素的一致的定义和详细的描述。
3． 

4． JSP方法是面向数据结构的设计方法，其定义了一组以数据结构为指导的映射过程，它根据输入，输出的数据结构，按一定的规则映射成软件的过程描述，即程序结构。
5． 指相同的操作或函数、过程可作用于多种类型的对象上并获得不同结果。或（不同的对象，收到同一消息可以产生不同的结果。）
四、简答题 

1． 答： 结构冗余：包括静态冗余、动态冗余和混合冗余。
信息冗余：为检测或纠正信息在运算或传输中的错误，须外加一部分信息。

时间冗余：指重复执行指令或程序来消除瞬时错误带来的影响。

冗余附加技术：指为实现上述冗余技术所需的资源和技术。
2．答：  软件测试是（1）为了发现错误而执行程序的过程；（2）一个好的用例能够发现至今尚未发现的错误的测试。（3）一个成功的测试是发现至今尚未发现的错误的测试。
3． 答： 就程序设计语言的工程特性而言，对程序编码有如下要求：
（1）可移植性 （2）开发工具的可利用性  （3）软件的可重用性   （4）可维护性

4． 答： 模块的内聚性包括：
（1）偶然内聚（2）逻辑内聚（3）时间内聚（4）通信内聚（5）顺序内聚（6）功能内聚
五、应用题 

1．请使用PAD图和PDL语言描述在数组A（1）～A（10）中找最大数的算法。

　　　　解：PDL语言：

　　　　N=1

　　　　WHILE N<=10 DO

　　　　IF A（N）<=A（N+1） MAX =A（N+1）;

　　　　ELSE MAX =A（N） ENDIF;

　　　　N=N+1;

　　　　ENDWHILE;

　　　　PAD图：
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2．根据下列条件使用等价划分法设计测试用例。

3． 

　　　　解：
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学院：            专业班级：                姓名：             学号：              
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