
19级三维CAD（高起专）复习资料
一、填空题（本大题共5小题，每空1分，共10分）

1、文字标注包括            文字和          文字。

2、渲染环境是指在渲染对象时进行的             和           设置。

3、漫游和飞行用户可以通过           和          来控制视图显示，并创建导航动画。

4、编辑实体的边的种类：             、            、着色边 。

5、动态块是通过                或               定义的块。在图形中使用动态块，用户可以随时对组成块的对象进行              。

6、三维基本实体的种类包括： 多段体 、长方体、 楔体 、 圆柱体 、 圆锥体 、球体、 圆环体 、 棱锥面。

7、布尔运算中只留重复的一部分的运算是 交集运算 。从一个图形中去掉与另一个图形重复部分的运算是 差集运算 。

8、缩放对象时，如果比例因子在 0～1之间，则 缩小 对象；如果比例因子大于 1，则 放大 对象。

9、使用 拉伸 命令可以将二维对象沿着 Z轴或者某个方向拉伸生成实体。

10、插入块的方法包括： 直接插入块 、 以拖动方式插入块 、 和 多重插入块 。

二、选择题（本大题共20小题，每小题2分，共40分。）

1、要将图形中的所有尺寸都为原有尺寸的 2 倍，应设定以下 （   ） 

A、文字高度    B、使用全局比例 C、测量单位比例   D、换算单位 

2、一个完整的尺寸由几部分组成（   ）

A、 尺寸线、文本、箭头 B、 尺寸线、尺寸界线、文本、标记

C、 基线、尺寸界线、文本、箭头 D、 尺寸线、尺寸界线、文本、箭头 

3、在命令行中输入“Z”后，再输入选项 “A” ，作用是（    ）

A． 在图形窗口显示所有的图形对象和绘图界限范围。

B． 恢复前一个视图 

C． 显示所有在绘图界限范围内的图形对 象       

D． 显示绘图界限范围   

4、下面的各选项都可以绘制圆弧， 除了 （    ）项不行

 起点、圆心、终点     B． 起点、圆心、方向 

C. 圆心、起点、长度       D． 起点、终点、半径   

5、对于未闭合的对象，　（　　）进行图案填充 

A、 可以               B、不可以  
6、修剪命令（Trim）可以修剪多余对象，但下面的　（　　）不能被修剪。 

A.圆弧、圆、椭圆弧　   B．直线　 

C.多线 　              D．射线、构造线和样条曲线  

7、AutoCAD 默认的单位是 （    ）

A.厘米    B、分米      C、米     D、毫米 

8、AutoCAD 默认扩展名是 （   ）
A、 dwt  B、 dwg      C、 bak    D、 dxf
9、默认情况下，命令提示行显示为几行 （     ）
A、3     B、5         C、2     D、8   
10、在CAD 中，以下哪个命令可用来绘制横平竖直的直线 （    ）
A、 栅格   B、捕捉   C 、正交   D、对象捕捉

11、画多段线时，用 （    ）选项可以改变线宽 

A、宽度    B、方向   C、半径    D、长度

12、想要标注倾斜直线的实际长度， 应该选用 （　　）

A、线性标注 　B、对齐标注 　C、 快速标注 　D、基线标注  

13、轨迹线的英文命令和样条曲线的英文命令依次分别为（      ）

A. trace和slod    B. spline和trace   

 C. arc和spline    D. trace 和 spline

14、在AutoCAD 2007中，可以对实体的面执行（      ）等操作。
　　A．拉伸面        B．旋转面  　C．偏移面      D．倾斜面

15、布尔运算中的三种运算为交集、并集和差集，以下选项哪个为并集的英文命令（   ）

A.  union      B. Intersect      C.  subtract       D. unite

16、渲染对象中不包括（     ）。

A.设置光源    B.设置材质    C.设置贴图     D.设置颜色

17、在尺寸标注种类中，（     ）在标注之前需要指定一个线性标注。

A.快速标注     B.基线标注     C.坐标标注      D.形位公差标注

18、使用三维对齐命令时需要指定（     ）个源点和（     ）个目标点（    ）。
　　A．4和3       
B．3和3    　C．4和4       D．6和3

19、创建暴风影音视频的种类包括（     ）种。
　　A．1        B．2          C．3        D．4

20、在AutoCAD中，三维空间与二维空间中的栅格显示依次分别为 （     ）。

A．网格、网格点                B．网格点、网格点

C．网格点、网格                D．网格、网格

21 、 绘制矿山制图时，怎么在 CAD中打开扫描仪扫描的图像？（     ）

A．插入菜单——光栅图像 B．视图菜单——光栅图像

C．文件菜单——光栅图像 D．窗口菜单——光栅图像

22 、 在 AutoCAD 2006 中，用于打开／关闭“动态输入”的功能健是 ?（     ）

A．F9 B ．F8 C．11 D．F12 

23 、 在 CAD中多文档的设计环境允许？ （     ）

A．同时打开多个文档，但只能在一个文档上工作

B．同时打开多个文档，在多个文档上同时工作

C．只能打开一个文档，但可以在多个文档上同时工作

D．不能在多文档之间复制、粘贴

24 、 在 CAD中命令 spl 是（     ）

A．样条曲线 B ．直线 C．射线 D．构造线

25 、 在 CAD中标注是 ___颜色的（     ）

A．红色 B．蓝色 C．白色 D．黄色

三、判断题（本大题共10小题，每小题1分，共10分。）

1、三维面与三维网格是一样的。                            （     ）

2、命令行的作用是提示和显示。                             （     ）

3、命令行中的信息查看方法：F2或“视图”/“显示”/“文本窗口”（打开“Auto CAD 文本窗口”）。                                           （    ）

4、使用直线工具和多段线工具都可以绘制矩形，都是一图元实体。        （    ）

5、多线的比例用于控制多线的线段间距，组成多线的平行线的个数可以是多(  ）

6、在打开图形文件很大的图形时，用户可以单击“打开”按钮右边的下三角按钮　，在弹出的下拉列表中选择“局部打开”命令。             （     ）
7、绘制直线时，如果要绘制两条首尾相连的直线，则需点四点才行。（     ）

8、标题栏只由Auto CAD 的程序图标、软件名称、当前打开的文件名组(    )
9、特殊点一定要在执行绘图命令和编辑命令等后才能捕捉。    （      ）
10、两点法绘制圆是指通过指定两个点，并以两点间的距离为半径绘制圆。 （    ）

11 、在 CAD中，全屏的快捷键是 Ctrl+0 

12、使用扫描仪时，可以不用安装直接使用 

13、所有的图层都能被删除。 

14、AutoCAD中锁定的图层在任何情况下都可以进行编辑、删除 

15、缩放命令“ zoom”和缩放命令“ scale ”都可以调整对象的大小，可以互换使用。 

四、快捷键（本大题共10小题，每空1分，共10分）

新   建:                                保存:                    

多重插入块:                             偏移:                              

三维旋转:                               延伸:                   

创建块属性：                            重生成:                         

创建表格:                               编辑文字:                

粘贴:                               绘制弧形:                

五、简答题（本大题共5小题，每小题6分，。共30分。）

夹点的状态包括哪几种？夹点的编辑模式又有哪几种？
2、改变对象位置的种类包括哪几种？
3、列出六种三维实体种类。
4、选择对象的方法有几种？各自细分又是那些？

5、列出具有复制功能的编辑工具。要求：至少四个工具。

6、鸟瞰视图的用途是什么？作用又是什么？

7 、为何用点的等分时，没有出现点？

8 、比较 ERASE，OOPS命令与 UNDO，REDO命令在功能上的区别。

9 使用多段线（ PLINE）命令绘制的折线和用直线（ LINE）命令绘制的折线段完全等效吗？两者有何区别？

三维CAD（高起专）复习资料参考答案
一、填空题

1.标注单行 、标注多行2、雾化 、深度3、键盘 、 鼠标
4、压印边 、  复制边5、自定义夹点 、自定义特性 、修改  。

二、选择题

	题号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	答案
	B
	D
	 
	 
	B
	C
	D
	B
	C
	C

	题号
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	答案
	A
	B
	 
	ABCD
	A
	D
	B
	B
	C
	A

	题号
	21
	22
	23
	24
	25
	
	
	
	
	

	答案
	A
	D
	B
	A
	C
	
	
	
	
	


判断题1、  2、 3、对4、错5、对6、对7、错8、错9、对 10、错

11、对  12、错  13、错  14、错  15、错

四、快捷键

新   建:   Ctrl+N               保存:           
多重插入块:   minsert                    偏移:     offset            

三维旋转:     3drotate                    延伸:     extend 

创建块属性：attdef                        重生成:   regen         

创建表格:    table                    编辑文字:  ddedit  

粘贴:      Ctrl+V                      绘制弧形:      A     
五、简答题

（共30分）

夹点的状态包括哪几种？夹点的编辑模式又有哪几种？
夹点的状态包括：热态、冷态、温态

夹点的编辑模式：移动、拉伸、旋转、复制、比例缩放、镜像

2、改变对象位置的种类包括哪几种？

3、列出六种三维实体种类）

多段体、球体、长方体、圆柱体、楔体、圆锥、棱锥面

4、选择对象的方法有几种？各自细分又是那些？直接拾取、矩形框拾取（左拖、右拖）、不规则区域选择（栏选、圈交、圈围）、快速选择

5、列出具有复制功能的编辑工具。要求：至少四个工具。
镜像、偏移、阵列、复制、旋转时复制

6、鸟瞰视图的用途是什么？作用又是什么？

用途：用来在分开的窗口上显示图形

作用：（ 1）用鸟瞰视图缩放视图 （2）在鸟瞰视图下实时

平移和缩放

7 、为何用点的等分时，没有出现点？

正确答案：答：这是因为点的样式不对，默认的点样式就是一个点，与线重合在一起，当然看不见。

8 、比较 ERASE，OOPS命令与 UNDO，REDO命令在功能上的区别。

正确答案：答： ERASE命令是将当前图形中指定的已有图形对象删除；而 UNDO命令则是取消上一步所执行的命令。 OOPS命令是恢复由上一个 ERASE 命令删除的对象；而 REDO命令则是恢复上一步用UNDO所取消的命令。

9 使用多段线（ PLINE）命令绘制的折线和用直线（ LINE）命令绘制的折线段完全等效吗？两者有何区别？

正确答案：答：不完全等效。区别在于用多段线 （PLINE）命令绘制的折线段是一个图形对象，而用直线（LINE）命令绘制的折线段则是由构成折线的多条直线组成的多个图形对象。


