19级结构力学 专升本复习资料
一、填空题

1. 结构的类型多种多样，就几何特征区分，有________ 、 _______和 _______三类。

2. 拱结构的特点是：_______________________________________ 。

3.桁架中内力为零的杆件称为_____________。

4. 在工程中。静定结构的典型结构型式为__      _ 、___  ___ 、___   ___ 、_  ____ 和_________ 。

5.对于其他形式的力或力系所作的功，也常用两个因子的乘积来表示，其中与力相应的因子称为 _______，而另一个与位移相应的因子称为 _________。

6.超静定结构最基本的计算方法有两种，即______ 和_______ 。_________ 法是派生出来的方法。

7.  __________ 是计算承受水平结点荷载的多跨多层刚架的常用近似方法。

8. 梁的内力包络图有 ________________和_____________ 。

9.为了分析方便，通常将位于影响线顶点的集中荷载称为_____________ 。

10.土木工程中常采用板壳作为屋盖和楼盖承重结构，水池等构筑物也属于_________ 结构。

11.利用虚位移原理计算          ，实质上是用           。   

12分析平面杆件体系的几何组成常用的规律是         、           和           。  

13静定多跨梁包括           和            。    

14平面内一根链杆自由运动时的自由度等于            。     

15静定结构的静力特征是            都可由静力平衡条件求得确定且唯一的答案。

判断题

1．图a所示结构的M图如图b所示。EI＝常数。(    )
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2．图示梁AB在所示荷载作用下的M图面积为[image: image2.png]ol £



。（       ）
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3．简支梁跨中C截面弯矩影响线的物理意义是荷载P＝1作用在截面C的弯矩图形。

    (         )

4．对于超静止梁，塑性铰的数目不一定等于结构的超静定次数。(       )

5．在温度变化与支座移动因素作用下，静定与超静定结构都有内力。    (       )

6．同一结构选不同的力法基本体系，所得到的力法方程代表的位移条件相同。    (       )

7．支座移动刘超静定结构的极限荷载没有影响。(        )

8．位移法典型方程的物理意义足反映原结构的位移条件。(        )

9．力矩分配沾中的分配系数、传递系数与荷载无关。(         )

10．用力法解超静定结构时，可以取超静定结构为基本体系。    (        )

11、从几何组成分析上来看，超静定结构和静定结构的区别是有无多余约束。    （    ） 

12、在具有一个自由度的体系上加上一个二元体时，所得新体系的自由度为1。   （   ）  

13、力法和位移法中的基本结构为超静定结构。                              （   ） 

14、桁架结构中所有结点都为刚结点。                                      （   ）  

15、位移计算时,虚拟单位广义力的原则是使外力功的值恰好等于所求位移。 （   )   

16、除荷载外，其他因素例如温度变化、支座位移等会使超静定结构产生位移，因而也就有可能使静定结构产生内力 。                                     （     ）   

三、单项选择题

  1．用力法计算超静定结构时，其墓本未知量为(      )。

    A. 杆端弯矩    B．结点角位移     C．结点线位移   D. 多余未知力

  2．用位移法求解图示结构时，基本未知量的个数是(       )
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   A．8         B．10          C．11       D．12

3．已如图示结构力矩分配系数，则杆端弯矩[image: image5.png]


为(        )  。

  [image: image6.png]coE o»

D.

.~ 16kN « m

—8kN + m
—10kN » m
6kN + m



 [image: image7.png]El=# %




4．简支梁的剪力影响线为两条(       )。

A. 相交直线         B．平行直线         C. 折线          D．抛物线

5．根据影响线的定义，图示悬臂梁C截面的弯矩影响线在C点的纵标为(       )。

 A．  0              B．一3m           C，  —2m        D．一1m

                [image: image8.png]



6．下图所示体系的动力自由度为(       )。

A．  1              B．  2              C．  3            D．  4

                   [image: image9.png]



7．静定结构的影响线的形状特征是(       )

  A. 直线段组成     B．曲线段组成    C. 直线曲线混合   D．变形体虚位移图
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(      )

A．重力在弹性力内考虑了          B．重力与其它力相比，可略去不计

C. 以重力作用时的静平衡位置为y坐标零点

D. 重力是静力，不在动平衡方程中考虑

9．位移法典型方程实质上是(      )

   A. 平衡方程      B．位移条件    C. 物理关系      D. 位移互等定理

10．图示等截面梁的截面极限弯矩M。＝120kN.m，则其极限荷载为(        )。

A．120kN       B，100kNC.       C. 80kN         D．40kN
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 11. 刚结点在结构发生变形时的主要特征是（   ）。 

各杆可以绕结点结心自由转动；      B.不变形；  

各杆之间的夹角可任意改变；       D.各杆之间的夹角保持不变。 

12.用单位荷载法求两截面的相对转角时，所设单位荷载应是（   ）。  

A.一对大小相等方向相反的集中荷载； B.集中荷载； 

C.弯矩；  D.一对大小相等方向相反的力偶。  

13. 一般在绘制影响线时，所施加的荷载是一个（  ）。  

A.集中力偶；  B.指向不变的单位移动集中力； C.单位力偶； D.集中力。  

14. 对称结构在对称荷载作用下，其（    ）。  

A.弯矩图和轴力图对称，剪力图反对称，变形与位移对称； 

B.弯矩图和轴力图对称，剪力图对称；变形与位移反对称；

C.弯矩图和轴力图对称，剪力图对称，变形与位移对称；  

D.弯矩图和轴力图对称，剪力图反对称，变形与位移反对称。

 四、计算机题

1. 用力法计算，并绘图示结构的M图。EI＝常数。
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2. 用位移法求解此刚架。各杆EI相同，等于常数。(只要求求出各系数和自由项，列出位移法方程)
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结构力学复习资料

一、填空题

1、 

杆轴为曲线，而且在竖向荷载作用下支座将产生水平肥力3.零杆4.梁、桁架、拱、刚架和组合结构  5.广义力   广义位移  6.力法、位移法 、力矩分配法  7.

8.反弯点法    9.弯矩包络图  剪力包络图  10、  
11利用虚位移原理计算未知力，实质上是用几何方法解决平衡问题。   12分析平面杆件体系的几何组成常用的规律是两刚片法则、三刚片法则和二元体法则。  13静定多跨梁包括基本部分和附属部分。    14平面内一根链杆自由运动时的自由度等于3。 

判断题1．√  2．X  3．X  4．√  5．X  6. X    7.√    8．   9．  10．

11、 √√XX√X

三、选择题

 1．  2．  3．  4．B  5．A    6．B    7，A   8．C   9．A  10．C    11、D D BA
四、计算机题

    1.
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2.    参考答案：只有一个结点角位移。建立基本结构如图所示。

    位移法方程：
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