嘉兴学院继续教育学院
环境专业（专升本）函授班2022学年第2学期
《工程力学》期末试题
年级：2022级         考试形式：大作业        姓名：         学号：       
答题要求：
1.请在各题“答”字后面直接编辑作答。
2.如遇电脑无法完成的作图、公式等，则在白纸上作答，并拍照插入至所在题目下方！
3.按试题要求作答，答题内容必须本人手动输入，严禁网上资料复制粘贴，否则后果自负！
一.是非题（每题2分，共20分）（请在每小题后面的括号打“√”号或“×”号,并把答案填入下面答案填写处）
1. 在力的作用下，体内任意两点距离不变的物体称为刚体。（  ）                                                
2. 只要作用于刚体上的三个力汇交于一点，该刚体一定平衡。（  ） 
3. 平面汇交力系，其力的多边形自行封闭，该力系也一定平衡。 （  ） 
4. 平面任意力系简化时，力系的主矩一定与简化中心的选择无关。 （  ）
5. 根据各向同性假设，可以认为材料的弹性常数在各方向都相同。 （  ）
6.刚度是构件抵抗破坏的能力。  （  ）
7. 截面对某个轴的静矩等于零，则该轴一定通过该截面的形心。（  ）
8. 梁为纯弯曲变形时，其横截面上即有弯矩也有剪力。 （  ） 
9. 弯曲变形中，某个截面上仅作用集中力，则该截面左侧和右侧的弯矩不相等。 （  ）
10.受压杆件两端的约束越强，其临界力越大。  （  ）
答：
1.（     ） 2.（     ） 3.（     ） 4.（     ）  5.（      ）
6.（     ） 7.（     ） 8.（     ） 9.（     ） 10. （     ）
                                                                                
二.单项选择题（每题3分，共15分）（将每题的答案填入下面答案填写处）
[image: ]1、如图所示，已知、及，则、在x轴（向右为正）上的投影分别为（       ）。
A  ，； 	
B  ，；
C  ，；	        
D  ，。
[image: ]2、选择图中拉伸曲线中三个强度指标的正确名称为：(       )。 
A、①强度极限，②弹性极限，③屈服极限
B、①强度极限，②屈服极限，③比例极限
C、①屈服极限，②比例极限，③强度极限
D、①屈服极限，②强度极限，③比例极限
 
3、扭转切应力公式适用于哪种杆件： (       )。
A、矩形截面                B、任意实心截面
C、任意材料的圆截面        D、线弹性材料的圆截面
4、如图所示的牛腿柱受到屋架、吊车和自重的荷载作用，则该牛腿柱属于下列那种变形（      ）。屋架传来的压力
吊车传来的压力
自重
牛腿柱

A. 轴向压缩变形；             
B. 轴向拉伸变形；
C. 压弯组合变形；                 
D. 拉弯组合变形。



[image: ]
5、图9示三根压杆，横截面面积及材料各不相同，
但它们的(       )相同。
A. 等效长度；             B. 长度因数；
C. 长细比；                 D. 临界压力。


答：
1.（       ） 2.（      ） 3.（      ） 4.（     ）  5.（      ）

三、作图题（每题10分，共20分）
1、做出下杆中的轴力图

[image: ]
[bookmark: _GoBack]答：










2、已知MB=468 N·m，MA=1168 N·m，MC=350N·m，MD=350 N·m，试做出BD杆的扭矩图。
[image: ]

答：







四、计算题（15 分）
  	已知：AC=2 m，CB=1 m，P=10 kN。求支座A和D处的约束力。
[image: 03-16-1]P

答：








五、计算题（15分）
1、图示结构，杆1：圆形截面，直径d=16 mm，许用应力，杆2：方形截面，边长a=100 mm，。求在B点处所能承受的悬挂重物重力G的极限值。（15分）
 
答：












 六、计算题（15分）
倒T形截面悬臂铸铁梁受力及横截面尺寸如图所示。已知材料的容许应力=40Mpa，= 80MPa，试校核梁的强度()。 
答：
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