CAD/CAM复习资料及答案
一、单项选择题

1. 下列各项中 ，不属于 CAM 工作范畴的内容是 ( C )。 

A. 生产过程管理              B.加工控制 

C.应力 、应变分析            D.质量控制

2. 当前应用得最普遍的一种 CAD 型式是 ( D )。 

A. 检索型 CAD                B.自动型 CAD 

C.人工型 CAD                 D.交互型 CAD 

3. 在CAD/CAM 系统中 ，( C )是加接 CAD、 CAM 的纽带 。 

A. CAE          B.CAG        C.CAPP        D.CAQ 

4. 交互型 CAD 系统 ( B )。 

A. 不需要设计人员干预 

B. 需要设计人员干预 

C. 不需要 CAM 干预 

D.需要 CAM 干预 

5. 计算机辅助制造进行的内容有 ( A )。 

A. 进行过程控制及数控加工      B.CAD 

C.工程分析                     D.机床调整 

6. 计算机辅助制造应具有的主要特性是 ( A )。 

A. 适应性 、灵活性 、 高效率等 

B. 准确性 、耐久性等 

C. 系统性 、继承性等 

D.知识性 、趣味性等

7.在CAD/CAM 系统中 ，CAM 是指 （ B ）。 

A. 计算机辅助设计              B. 计算机辅助制造 

C. 计算机辅助工程              D. 计算机辅助工艺过程设计 

8.ERP是（ B ）的缩写 

A. 物料需求计划 B. 企业资源计划 C. 制造资源计划 D. 集成制造技术 

9.下列说法那项是错误的 （ C ） 

A. 文件的操作主要表现在两个方面 ，一个是查找 ，一个是排序 。 

B. 数据结构分为物理结构和逻辑结构 。 

C. CAD/CAM 系统实际上就是软件 。 

D. 将隐藏线和隐藏面消除的过程就叫消隐 。 

10.CAD/CAM 系统主要研究对象描述 、系统分析 、方案的优化 、计算分析工艺设计仿真模拟 、NC 编程以 及图形处理等 。它 （ B ） 

A. 输入的是设计要求 ，输出的是设计方案 

B. 输入的是设计要求 ，输出的是制造加工信息 。 

C. 输入的是设计要求 ，输出的是图纸 。 

D. 输入的是设计要求 ，输出的是工艺流程 。 

11.建模技术将显示世界中的产品及相关信息转换为计算机内部能够 处理 、存储和管理的 （ B ）表达方法 。 

A. 自动化            B. 数字化          C. 智能化            D. 系统化 

12.CAD/CAM 系统中软件分为几大类 ,他们是 ：（ B ）
A. 系统软件 、功能软件 、应用软件 

B. 系统软件 、 支撑软件 、应用软件 。 

C. CAD/CAM 软件 、WINDOWS 软件 、企业自行开发软件 

D. 以上都不是 。 

13.关于窗口和视区下面说法正确的是 ： ( C ) 

A. 窗口中的数据可以在视区中直接使用 

B. 窗口就是视区 

C. 窗口决定要显示图形的区域 

D. 视区决定要显示图形的区域 

14.三坐标测量机与普通侧头测量比有好多优点 ，以下哪一条说法是错误的 ( D ) 。 

A. 测量精度高                  B. 测量软件功能强 

C. 是专用的测量设备            D. 可实现序中测量和续前找正

15.近一、二十年，机械工业取得巨大进步的特点是采用了（ D ）

A. 劳动密集型生产力 B.流水生产线 C.大量生产力 D.电子技术及其控制技术 

16.计算机辅助制造应具有的主要特性是（ A ）

A. 适应性、灵活性、高效率等 B.准确性、耐久性等 C.系统性、继承性等 D. 知识性、趣味性等 

17.用有限元法求解问题时，决定单元信息数据量的因素之一是 （A ）

A. 单元的数目 B.单元的编号 C.单元的重量 D.单元的位置 

18.适用于零件有较强相似性的 CAPP 系统是 （C ）

A. 创成式 B.综合式 C.派生式 D.人工智能与专家系统 

19.指出下面哪一种 CAPP 系统是采用零件相似性原理及成组技术原理的（ B ） 

A. 创成式 B.派生式 C.综合式 D.人工智能与专家系统 

20.当前在 CAD 系统使用中（A ）

A. 一般需要设计人员构思方案 

B.一般需要 CNC 系统构思方案 

C.一般需要 CAM 系统构思方案 

D.系统自己可以构思方案

二、多项选择题

1.在 CAD 系统中处理设计资料的方法有 （ A B C D ） 

A. 将有关数据编制在程序中 

B. 将有关数据拟合成公式 ， 然后编成程序 

C. 将有关数据存放在数据文件中 

D. 利用数据库管理有关数据 

2. 在机械 CAD 的设计计算或分析中 ，常用的计算方法有 （ A B D） 

A. 线性方程组求解                 B. 数值积分 

C. 最小二乘拟合                   D. 方程求根 

3.CAD 系统中表示物体模型信息的建模方式有 ：（ A C D ）。 

A. 线框建模                       B. 特征建模 

C. 实体建模                       D. 表面建模 

4.线框模型的数据结构是 （ C ）两张表结构 。 

A. 边表和面表 B. 点表和面表 C. 边表和点表 D. 面表和体表 

5.表面模型提供的信息有 ：（ A B C ）。 

A. 点表 B. 边表 C. 面表 D. 体表

6. CAD 系统中 ，实体建模的方法有 ：（ A B C D ）等。 

A. 单元分解表示模式 B. 构造实体几何表示模式 C. 扫描变换表示模式 D.边界表示模式 

7.在特征建模中 ，常用的特征分类有 （ A B C D ） 

A. 形状特征 B. 精度特征 C. 技术特征 C. 材料特征 

8. CAD 技术起源于一种人机对话系统 ， 该系统为 （ A D ）技术的发展奠定了基础 。 

A. 交互式图形生成 B. 专家系统 C. 工程数据库 D. 显示 

9. 一般的 CAD 软件系统应该包含以下层次 （ A C D ）。 

A. 应用软件 B. 硬件 C. 系统软件 D. 应用支撑软件

10.数据文件在计算机存贮设备中的组织安排方式主要有（ABCDE）.

A、顺序文件   B、直接存取文件   C、索引文件   D、索引顺序文件   E、变长记录文件
三、填空题

1． 数值程序化的方法有数（组形式存储数据）和用（公式计算数据） ，数表程序化的方法有(屏幕直观输出法)、(数组存储法)和公式计算法 。 

2．质量信息的采集方法有(手工采集) 、(半自动采集)和(自动采集)。 

3．CAPP 中零件信息的描述方法有成组(代码描述法) 、(型面特征描述法) 从 CAD 系统直接输入零件信息。 

4．区分图形可见与不可见的就是图形裁剪技术,一般地,认为(窗口内)的是可见的,落在(窗口外)是不可见的。 

5．数据结构包括(数据的物理结构)和(数据的逻辑结构)。 

6.CAD/CAM 系统的硬件有网络 ，（计算机） ，（绘图仪） ， （打印机）。 

7.CAD/CAM 系统的关键技术有 （数据库技术） ，（）CAD 人机交互技术和接口技术），（特征建模技术）。 

8.机械设计中的数表 ，按是否为函数 ， 数表可分为 （列表函数表） ， （简单数表两大类）。 

9.数表按照数据与相关因素的个数可分为 （一元数表） ，（二元数表） ，（多元数表 ）。
10.对图线的处理方法有将（线图转化为相应的数表） ，（对鼠标中没有的结点值采用插值法求得） 、 （将线图公式化）。

四、名词解释

1.CAD（计算机辅助设计）
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2. 广义CAM
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3. 狭义CAM
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4. 计算机系统软件
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5. 支撑软件
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5、 简答题

1. CAD 技术发展迅速的原因是什么 ？

答：（1）技术基础 ： 计算机硬件和软件技术的迅速发展 ，为 CAD 技术的发展提供了可能性 。 （2）CAD 的作用 ：能够提高设计效率 、提高设计质量 、实现数据共享 、实现智能设计 。 CAD 技术的发展几乎推动了一切领域的设计革命 ，彻底改变了传统的手工设计绘图方式 ，极大地 提高了产品开发的速度和设计精度 ，使科技人员的智慧和能力得到了延伸 。

2. CAD 技术今后的发展趋势是什么 ？ 

答：将工程数据库与 CAD 紧密结合 、开发新的实用造型系统 、实现工程计算机网络化 、 向智能化方向 发展 、 提供更多方面的实用软件 、实现产品数据标准化 、广泛使用微型计算机系统 。

3. 一般的 CAD 软件系统应该包含哪几个层次的软件 ？

答：各层次软件的作用是什么 ？ 一般的 CAD 软件系统应该包含三个层次的软件 ： （1） 系统软件 ：主要用于计算机管理 、维护 、控制及运行 ，及计算机程序的编译和执行 。 （2） 支撑软件 ：在系统软件基础上所开发的满足共性需要的一些通用性实用程序和软件开发的基础环境。（3）应用软件 ：在系统软件 、支撑软件的基础上，针对某一应用领域的需要研制的软件 。通常由用户 结合设计工作的需要自行开发。

4. 什么是 CAD？与传统的设计过程相比 ，它有什么不同的特征 ？ 

答：使设计人员在计算机的辅助下对有关产品的大量资料进行检索 ，根据性能要求及有关数据 、公式 进行建模和工程分析 ，然后将图形显示出来 ，设计人员通过交互式图形显示系统对设计方案或图形作 必要的干预和修改 ，设计结果以图纸及数据形式输出的过程 。 传统的设计过程主要靠人来进行概念设计 、工程计算分析和绘制图形等 。采用 CAD 后，充分利用 了计算机速度快 、精度高 、存储量大等特点 ，由计算机来完成几何造型 、工程计算分析和绘制图形等 工作 ， 而人利用自己的智慧 ，充分发挥创造能力 ，进行产品的创新 。即人与计算机发挥各自的特长 ， 能力互补 、巧妙结合 ， 达到最佳合作效果。

5. 简述线框建模有何优缺点 ？ 

答：线框建模的优点是形象直观 ， 数据量少 ，占内存小 ，算法简单 ，变换模型非常方便 ，可用于绘制 透视图 、 轴测图和三视图 。但是 ， 因线框模型仅定义了不连续的几何信息 （ 顶点和棱边 ）， 几何描述 能力差 ， 只提供了轮廓的框架 ，缺乏面和内部的信息 ，一般很难对图形作出惟一解释 ， 不能产生剖视 图，不能进行消隐处理 ， 也不能计算物体的质量 、体积等特性参数 。
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