商品图片处理复习资料
一、判断题

1、提供清晰、真实、多方位的商品图片是商品拍摄必须要做到的事情。（     ）

2、相机的f值越大则光圈越大。（     ）

3、升高三脚架必须按照“先粗后细”的原则。（     ）

4、相机的图标是设置相机的微距拍摄功能。（     ）

5、在设置拍摄图像尺寸和图像质量时，将图像尺寸选择大些、图像质量选择高一点，可以很好的方便后期裁减细节图。（      ）

6.光圈F值越大，光圈越大。（     ）
7.全面了解商品除了了解商品的外观、包装、材质、工艺、功能外，还要了解商品的特性。（    ）
8.优秀网店商品照片一定要画面色彩还原正确。（     ）

9、ISO数值越高，照片上的噪点就越大。（      ）

10、Tv模式是快门速度先决曝光模式。（       ）

二、填空题

1、光圈的主要作用是控制       和        。光圈越大，曝光量       ，景深      ；光圈越小，曝量       ，景深        。F值越小，表示光圈          。

2、AV模式是          优先式曝光模式。

3、            是商品拍摄中最常用到的光源，它是一种便携式的强光源。

4、            是拍摄时用于固定相机，保持相机曝光时稳定性的辅助摄影器材。

5、“不管在任何光源下都能将白色物体还原为白色”是利用了相机的           功能。

6、光圈大小通常用       值表示。曝光值在相机中用       来表示。

7、不同的情况下需要使用不同的测光方式，常用的三种基本的测光方式有          、
          和          。

三、选择题
1、利用光影魔术手的画笔工具，可以方便快捷地为照片添加图形，从而丰富照片的效果可以添加的图形有直线、（       ）。箭头、几何图形

A、对角线B、曲线C、斜线D、平行线
2、常用照相机的光圈系数排列顺序为（       ）。
A、 f/22    f/16    f/8    f/    f/4    f/    f/2
B、f/8    f/6    f/    f/    f/    f/
C、 f/16   f/8   f/4   f/3    f/2    f/1

D、 f/11    f/8    f/   f/4   f/   f/2
3、在同等条件下，F/的景深比F/11的景深（        ）。
 A、大于      B、大于等于        C、小于等于       D、小于

4、AF符号是指（        ）。
 A、测光方式  B、自动调焦        C、光圈系数       D、曝光模式

5、镜头的焦距通常用(         ) 来表示。

A、 mm       B、cm       C、m           D、HB

6、感光度和曝光量的关系是（       ）。
 A、ISO50比ISO100感光度高
B、感光度和曝光亮没关系
 C、感光度越低，需要的曝光量越多
D、感光度越低，需要的曝光量越少
7、EV是指摄影中的（       ）。

A、曝光量     B、曝光值    C、曝光方式    D、曝光范围
8、（      ）速快门，能够记录被摄体的瞬间状态，是对对象时空片段的截取。

 A、高         B、低        C、极          D、全
9、下面哪种装置可以在光线不足的情况下对物体进行补光（       ）。
 A、灰板、反光伞  B、灰板、闪光灯  C、遮光罩、反光板  D、闪光灯、反光板
10、光圈系数和快门速度的每一组合所取得的曝光量都是一样的，这叫做（       ）。
 A、曝光正常   B、等量曝光  C、倒易律      D、曝光量

11、景深与哪个因素没有关系(       ) 。
 Ａ、镜头焦距     B 、光圈大小        C 、快门速度    D、拍摄距离

12、测光表是用来测（     ）值的。

 Ａ、色温         Ｂ、色相            C、曝光         D、光位

13、光线越强ＥV值越（        ）。

 A、大            B、小               C、平均        D 、无所谓

14、若要将瀑布拍成柔软的丝带状，应选择哪一个快门速度比较合适。 (         ) 。  
 A、 1/250        B、1/125             C、 1/90       D、1/4
15、照相机的手动曝光模式是在拍摄时相机的状态为（       ）。
 A、手动调整光圈和快门B、手动调整光圈、自动调整快门
C、手动调整快门、自动调整光圈
D、手动调整胶片感光度

16、使用（        ）可以很好的表现女性柔嫩的肌肤。
 A、聚光桶        B、柔光箱           C、反光罩      D、蜂巢式光栅

17、在商品拍摄中尽量选择感光度为（      ）进行拍摄。

A、100           B、 200             C、300         D、400

18、快门优先自动曝光模式是指（       ）。

A、拍摄者先调定快门速度照相机自动选取相应的光圈
B 、照相机自动调定光圈与快门速度组合
C、拍摄者先调定光圈照相机自动选取相应的快门速度
D 、由拍摄者调定光圈快门速度组合
19、静物摄影中，为了避免按动快门时造成机身颤动，可以使用 (        ) 。         

A、快门线         B、遮光罩           C、闪光灯        D、滤镜

20、下列哪一个组合同f4，1/500 的曝光量相同（       ）。

A、1/250  f/11     B、1/125   f/8       C、1/60   f/4      D、1/125  f/11
四、简答题
１、简单介绍下平时拍摄中所用到的辅助摄影设备都有哪些？
2、简单阐述拍摄中对焦失败导致照片模糊的两个原因及其解决方法？
3、简单介绍下平时拍摄中所用到的辅助摄影设备都有哪些？
4、优秀网店商品照片的特征是什么？
商品图片处理复习资料答案
一、判断题

1、提供清晰、真实、多方位的商品图片是商品拍摄必须要做到的事情。（   ）

2、相机的f值越大则光圈越大。（╳）

3、升高三脚架必须按照“先粗后细”的原则。（√）

4、相机的图标是设置相机的微距拍摄功能。（√）

5、在设置拍摄图像尺寸和图像质量时，将图像尺寸选择大些、图像质量选择高一点，可以很好的方便后期裁减细节图。（√）

6.光圈F值越大，光圈越大。（╳）
7.全面了解商品除了了解商品的外观、包装、材质、工艺、功能外，还要了解商品的特性。（√）
8.优秀网店商品照片一定要画面色彩还原正确。（√）

9、ISO数值越高，照片上的噪点就越大。（  ）

10、Tv模式是快门速度先决曝光模式。（√）

二、填空题

1、光圈的主要作用是控制景深和曝光量。光圈越大，曝光量越大，景深越小；光圈越小，

曝量越小，景深越大。F值越小，表示光圈    。

2、AV模式是光圈优先式曝光模式。

3、闪光灯是商品拍摄中最常用到的光源，它是一种便携式的强光源。

4、三脚架是拍摄时用于固定相机，保持相机曝光时稳定性的辅助摄影器材。

5、“不管在任何光源下都能将白色物体还原为白色”是利用了相机的白平衡功能。

6、光圈大小通常用   F    值表示。曝光值在相机中用 EV      来表示

7、不同的情况下需要使用不同的测光方式，常用的三种基本的测光方式有矩阵测光、

中央重点测光和点测光。
三、选择题
1、利用光影魔术手的画笔工具，可以方便快捷地为照片添加图形，从而丰富照片的效果可以添加的图形有直线、（  B     ）。箭头、几何图形

A、对角线B、曲线C、斜线D、平行线
2、常用照相机的光圈系数排列顺序为（D）。
A、 f/22    f/16    f/8    f/    f/4    f/    f/2
B、f/8    f/6    f/    f/    f/    f/
C、 f/16   f/8   f/4   f/3    f/2    f/1

D、 f/11    f/8    f/   f/4   f/   f/2
3、在同等条件下，F/的景深比F/11的景深（D ）。
 A、大于    B、大于等于        C、小于等于       D、小于

4、AF符号是指（B）。
 A、测光方式B、自动调焦        C、光圈系数       D、曝光模式
 
5、镜头的焦距通常用(      ) 来表示。

A、 mm       B、cm       C、m           D、HB

6、感光度和曝光量的关系是（D）。
 A、ISO50比ISO100感光度高
B、感光度和曝光亮没关系
 C、感光度越低，需要的曝光量越多
D、感光度越低，需要的曝光量越少
 7、EV是指摄影中的（B）。

A、曝光量     B、曝光值    C、曝光方式    D、曝光范围
 8、（A）速快门，能够记录被摄体的瞬间状态，是对对象时空片段的截取。

 A、高         B、低        C、极          D、全
9、下面哪种装置可以在光线不足的情况下对物体进行补光。（D）
 A、灰板、反光伞  B、灰板、闪光灯  C、遮光罩、反光板  D、闪光灯、反光板
10、光圈系数和快门速度的每一组合所取得的曝光量都是一样的，这叫做（B）
 A、曝光正常   B、等量曝光  C、倒易律      D、曝光量

11、景深与哪个因素没有关系(C）
 Ａ、镜头焦距     B 、光圈大小        C 、快门速度    D、拍摄距离

12、测光表是用来测（C）值的。

 Ａ、色温         Ｂ、色相            C、曝光         D、光位

13、光线越强ＥV值越（    ）

 A、大            B、小               C、平均        D 、无所谓

14、若要将瀑布拍成柔软的丝带状，应选择哪一个快门速度比较合适。 (D )  
 A、 1/250        B、1/125             C、 1/90       D、1/4
15、照相机的手动曝光模式是在拍摄时相机的状态为（A）
 A、手动调整光圈和快门B、手动调整光圈、自动调整快门
C、手动调整快门、自动调整光圈
D、手动调整胶片感光度

16、使用（B ）可以很好的表现女性柔嫩的肌肤。
 A、聚光桶        B、柔光箱           C、反光罩      D、蜂巢式光栅

17、在商品拍摄中尽量选择感光度为（A）进行拍摄。

A、100           B、 200             C、300         D、400

18、快门优先自动曝光模式是指（    ）。

A、拍摄者先调定快门速度照相机自动选取相应的光圈
B 、照相机自动调定光圈与快门速度组合
C、拍摄者先调定光圈照相机自动选取相应的快门速度
D 、由拍摄者调定光圈快门速度组合
19、静物摄影中，为了避免按动快门时造成机身颤动，可以使用 (A)         

A、快门线         B、遮光罩           C、闪光灯        D、滤镜

20、下列哪一个组合同f4，1/500 的曝光量相同（    ）

A、1/250  f/11     B、1/125   f/8       C、1/60   f/4      D、1/125  f/11
 四、简答题

 １、简单介绍下平时拍摄中所用到的辅助摄影设备都有哪些?

答：平时拍摄中所用到的辅助摄影设备有:机顶闪光灯、标准罩、四叶挡板、柔光箱、反光伞、雷达罩、束光筒、反光板、摄影台、便携式柔光摄影棚、三脚架、引闪器、灯架、测光表、拍摄连接线等。

2、简单阐述拍摄中对焦失败导致照片模糊的两个原因及其解决方法。

答：１、相机晃动。解决方法：1）、拿稳相机。２)、尽量选用高速快门进行拍摄一般快门速度不要低于１/80。3）、使用三脚架等固定相机的工具。2、失焦。解决方法：1)、将需要对焦的部分放在画面的中间．2）、不要拍到位于需要对焦部分前面的其他物体。3)、不要将快门一下子按到底

 3、简单介绍下平时拍摄中所用到的辅助摄影设备都有哪些？

答：平时拍摄中所用到的辅助摄影设备有：机顶闪光灯、标准罩、四叶挡板、柔光箱、反光伞、雷达罩、束光筒、反光板、摄影台、便携式柔光摄影棚、三脚架、引闪器、灯架、测光表、拍摄连接线等。

4、优秀网店商品照片的特征是什么？

答：主体美观清晰、画面色彩还原正确、商品材质细腻明确、整体摆放疏密有致、背景和道具搭配适宜、多方位多细节展示.
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