《工程力学》复习资料 
一、填空题 
1、物体的平衡是指物体相对于地面__________或作________运动的状态。
2、平面汇交力系平衡的必要与充分条件是：_____________。该力系中各力构成
的力多边形________。
[image: 2159-10]3、一物块重600N，放在不光滑的平面上，摩擦系数f=0.3，在左侧有一推力150N，物块有向右滑动的趋势。Fmax=__________,所以此物块处于静止状态，而其F=__________。
[image: 2159-9]4、刚体在作平动过程中，其上各点的__________相同，每一瞬时，各点具有__________的速度和加速度。
5、AB杆质量为m，长为L，曲柄O1A.O2B质量不计，且O1A=O2B=R，O1O2=L，当φ=60°时，O1A杆绕O1轴转动，角速度ω为常量，则该瞬时AB杆应加的惯性力大小为__________，方向为__________ 。
二、单项选择题 
[image: 2159-8]1、某简支梁AB受载荷如图所示，现分别用RA.RB表示支座A.B处的约束反力，则它们的关系为(      )。
  A.RA<RB
  B.RA>RB
  C.RA=RB
  D.无法比较
2、材料不同的两物块A和B叠放在水平面上，已知物块A重0.5kN，物块B重0.2kN，物块A.B间的摩擦系数f1=0.25，物块B与地面间的摩擦系数f2=0.2，拉动B物块所需要的最小力为(      )。
[image: 2159-11]  A.0.14kN
  B.0.265kN
  C.0.213kN
  D.0.237kN
3、在无阻共振曲线中，当激振力频率等于系统的固有频率时，振幅B趋近于(     )。
  A.零              B.静变形        
C.无穷大          D.一个定值
4、虎克定律应用的条件是(      )。
  A.只适用于塑性材料                B.只适用于轴向拉伸
  C.应力不超过比例极限              D.应力不超过屈服极限
5、梁的截面为T字型，Z轴通过横截面的形心，弯矩图如图所示，则有(      )。
[image: 2159-12]  A.最大拉应力和最大压应力位于同一截面C
  B.最大拉应力位于截面C，最大压应力位于截面D
  C.最大拉应力位于截面D，最大压应力位于截面C
  D.最大拉应力和最大压应力位于同一截面D
6、圆轴扭转时，表面上任一点处于(      )应力状态。
  A.单向           B.二向           
C.三向           D.零
 (
P
 
)7、重200N的物块静止放在倾角α= 30°的斜面上，
力P平行于斜面并指向上方，其大小等于100N 。
已知物块和斜面间的静摩擦因数[image: ]=0.3，则斜
面对物块的摩擦力的大小等于(      )。
A.100[image: ]×0.3N       B. 0			
C.100N               D.100(1−[image: ])×0.3 N
8、构件抵抗变形的能力称为(      )。
A.强度      B.刚度      C.稳定性       D.承载力
9、标距为100mm、直径为10mm的标准试件，拉断后测得伸长后的标距为123mm,颈缩处的最小直径为6.4mm，则该材料的延伸率为(      )。
A.24%       B.23%       C.18.7%        D.20%
10、等截面直杆承受拉力p作用，若选用三种不同的截面形状：圆形、正方形、空心圆，比较材料用量．则(      )。
 A.正方形截面最省料      B.圆形截面最省料
C.空心圆截面最省料      D.三者用料相同
三、简答题 
1、平面图形在什么情况下作瞬时平动?瞬时平动的特征是什么?
2、一质点在铅垂平面内作圆周运动，当质点恰好转过一周时，其重力的功为零，对吗?为什么?
3、何谓纯弯曲和平面弯曲?
4、试述构件发生疲劳破坏时的主要特点。
四、作图题 
[image: ]1、作图示杆件的轴力图（直接画出轴力图）。 



2、作梁的剪力和弯矩图 
[image: ]



五、计算题 
[image: 2159-7]1、三铰拱刚架如图所示，受一力偶作用，其矩M=50kN·m，不计自重，试求A.B处的约束反力。







2、杆AB的A端沿水平线以等速度v运动，运动时杆恒与一半圆周相切，半圆周的半径为R，如图所示。如杆与水平线间夹角为θ，试以角θ表示杆的角速度。 

[image: 2159-13]

3、重为P的物块A沿光滑斜面下滑，并通过一绕过光滑滑轮的绳索带动重为Q的物块B运动，如图所示。斜面与水平夹角为α，滑轮和绳索质量不计，且绳索不可伸长，求物块B的加速度a 。
[image: 2159-6]
1

工程力学复习资料参考答案

一、填空题 
    1.保持静止  匀速直线
    2.该力系的合力为零    自行封闭
    3.180N    150N
    4.轨迹形状    相同
    5.Fgh=mRω2    过质心C平行O1A指向向下    
二、单项选择题 
    1.C   2.A    3.C   4.C   5.B   6.B   7.B   8.A   9.    10.
三、简答题 
1.



    2.对的
因为重力的功等于质点的质量与其始末位置的高度差的乘积，当高度差为零时，重力的功为零。
    3.梁的横截面上只有弯矩而无剪力时称纯弯曲；梁上的外力作用在梁的纵向对称平面内时，梁的轴线将在平面内弯成一条曲线，这种弯曲称之平面弯曲。
    4.(1)工作应力水平较低；
      (2)无明显塑性变形；
      (3)断面上明显分为光滑区和粗糙区。
四、作图题 
1、作图示杆件的轴力图。（直接画出轴力图）
[image: ]














2、作梁的剪力和弯矩图



[image: NF(4]$}@1OQPKJZ_]NFN%[I]

五、计算题(共30分)
    1.解：AC杆为二力杆受力图如(a)所示。
[image: 2159-2]          再画整体受力图，如(b)图所示。
         Σm=0
         RA·AD=M

         ∴RA=RB=

         ==17.7kN    方向如图所示：  
   



[bookmark: _GoBack]










2.解：选A点作为基点，
          则C点的速度有

              
          由图中几何关系，可解得
          vCA=vA·sinθ=vsinθ
          又vCA=AC·ω

          ∴ω=  
    
3.解：
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