
画法几何及建筑制图复习资料

一、填空题 
1、一般房屋中把反映建筑物主要出入口的立面图称为正立面，其背后的立面图称为背立面。

2、房屋是供人们     、      、工作、学习和娱乐的场所，与人们关系密切。

3、标高数值以    为单位，一般注至小数点后    位数。标高符号为等腰直角三角形，高度约为3mm。

4、混泥土是由水泥、沙子、和水按一定比例拌和而成；钢筋混泥土制成的梁、板、柱、基础等构件，称为钢筋混凝土构件。

5、配置在钢筋混凝土构件中的钢筋，按其作用分受力筋、箍筋、架立筋和分布筋。

6、钢筋混凝土构件详图，一般包括模板图、配筋图、预埋件详图及钢筋表。

7、A2图纸的幅面大小为420mmX 594mm。

8、详图符号的圆直径为14 mm，以粗实线绘制。

9、索引符号的圆直径为10 mm，以细实线绘制。

10、定位轴线采用细单点长画线线表示，轴线编号的圆圈用细实线，直径为8~10 mm。
二、单选题 
1、填充不得穿越尺寸数字，不可避免时。应该是（  ）。

A、图线断开    B、二者重合    C、省略标注      D、前述均可

2、7-9 层的住宅属于（ C  ）。

A、低层       B、多层       C、中高层      D、高层

3、建筑平面图中的中心线、对称一般应用。 （    ）

A、细实线     B、细虚线     C、细单点长画线  D、吸双点画线

4、建筑施工图中定位轴线端部的圆用细实线绘制，直径为（  A  ）。

A、8-10mm      B、11-12mm      C、5-7mm        D、12-14mm

5、建筑施工图中索引符号的圆的直径为（B ）。

A、8mm      B、10mm       C、12mm         D、14mm

6、建筑施工图上一般注明的标高是(B)。

A、绝对标高               B、相对标高
C、绝对标高和相对标高     D、要看图纸上的说明

7、建筑物结构承重可分为( )。

A、墙承重式、框架结构     B、墙承重式

C、半框架结构，框架结构    D、墙承重式、框架结构、空间结构、半框架结构

8、有一栋房屋在图上量得长度为50cm，用的是 1:100比例, 其实际长度是 ( B  )。

A、5m      B、50m    C、500m         D、5000m

9、建筑工程图中尺寸单位，总平面图和标高单位用( ) 为单位。

A、mm      B、‘’cm     C 、m          D 、km

10、施工平面图中标注的尺寸只有数量没有单位，按国家标准规定单位应该是 (A  )。

A、mm      B、cm         C、m           D、km

三、判断题 
1、断面图是假想用一剖切形体，画出剖切面切到部分的图形和末剖切到面可见部分的图形。（×）
2、平面图定位轴线的竖向编号应用大写拉丁字母，从下至上顺序编写，其中的I、Q、J不得用作轴线编号。（ ）

3、总平面图是画在有等交线或坐标方格网的地形图上。（ ）

4、建筑立面图是平行于建筑物各方向外表立面的正投影图。（√）

5、常用构件的代号“GL”表示基础梁。（×）

6、结构施工图中的构造柱的代号是“GJ”。（×）

7、钢筋混凝土结构施工图中“2Φ16”表示2根HPB235级钢筋直径为16mm。(×)

8、梁内箍Φ6@200表示为HPB235级钢筋直径为6mm，钢筋中心距为200mm。（√）

9、梁内的钢筋是由主筋（即受力筋），架立筋和箍筋所组成。( )

10、标高是表示建筑物各部分或各个位置相对于±0.00的高度。（√）

四、试分析立体表面上各线段的空间位置。（每小题2分，共10分）
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1）AB为                     线

2）AC为                     线

3）DB为        铅垂           线

4）CE为         正垂          线

5）EF为    一般位置线          线

作图题（第小题10分，共20分）

（1）点B（15,10,15），点A在点B之后5mm，之上10mm，之右10mm，求点A的坐标，绘制直线AB的三视图。
答：点B（15,10,15），点A在点B之后5mm，之上10mm，之右10mm，求点A的坐标，绘制直线AB的三视图。A（5,5,25）
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（2）补画第三面投影。
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六、根据轴测投影图，绘制三面投影图。（15分）
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七、根据三面投影图，画出正等轴测图。（15分）
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