计算机应用基础复习资料

选择题

1.第3代计算机采用的电子元件是：(     )。

    A）晶体管

    B）中、小规模集成电路

    C）大规模集成电路

    D）电子管

2.十进制整数95转换成二进制整数是：(     )。

    A）01011111

    B）01100001

    C）01011011

    D）01100111

3.按照需求功能的不同，信息系统已形成各种层次，计算机应用于管理是开始于:(     )。

    A）信息处理

    B）人事管理

    C）决策支持

    D）事务处理

4.下列4种设备中，属于计算机输入设备的是：(     )。

    A）UPS

    B）服务器

    C）绘图仪

    D）扫描仪

5.十进制数121转换成二进制整数是:(     )。

    A）01111001

    B）11100100

    C）10011110

    D）10011100

6.已知某汉字的区位码是1221，则其国标码是:(     )。

    A）7468D

    B）3630H

    C）3658H

    D）2C35H

7.用高级程序设计语言编写的程序:(     )。

    A）计算机能直接执行

    B）可读性和可移植性好

    C）可读性差但执行效率高

    D）依赖于具体机器，不可移植

8.既可作为输入设备又可作为输出设备的是:(     )。

    A）扫描仪

    B）绘图仪

    C）鼠标器

    D）磁盘驱动器

9.随机存储器中，有一种存储器需要周期性的补充电荷以保证所存储信息的正确，它称为:(     )。

    A）静态RAM（SRAM）

    B）动态RAM（DRAM）

    C）RAM

    D）Cache

10.电话拨号连接是计算机个人用户常用的接入因特网的方式。称为非对称数字用户线的接入技术的英文缩写是:(     )。

    A）ADSL

    B）ISDN

    C）ISP

    D）TCP

11.以下关于计算机4个发展阶段的描述，哪句话是不正确的？：(     )。

    A）第1代计算机主要用于军事目的

    B）第2代计算机主要用于数据处理和事务管理

    C）第3代计算机刚出现了高级程序设计语言BASIC

    D）第4代计算机采用大规模和超大规模集成电路

12.CAD指的是：(     )。

    A）计算机辅助制造

    B）计算机辅助教育

    C）计算机集成制造系统

    D）计算机辅助设计

13.下列各进制的整数中，值最大的一个是：(     )。

    A）十六进制数78

    B）十进制数125

    C）八进制数202

    D）二进制数10010110

14.在计算机内部用来传送、存储、加工处理的数据或指令所采用的形式是：(     )。

    A）十进制码

    B）二进制码

    C）八进制码

    D）十六进制码

15.在下列字符中，其ASCII码值最小的一个是：(     )。

    A）9

    B）p

    C）Z

    D）a

16.UPS 的中文译名是：(     )。

    A）稳压电源

    B）不间断电源

    C）高能电源

    D）调压电源

17.计算机软件分系统软件和应用软件两大类，系统软件的核心是：(     )。

    A）数据库管理系统

    B）操作系统

    C）程序语言系统

    D）财务管理系统

18.下列计算机技术词汇的英文缩写和中文名字对照中，错误的是：(     )。

    A）CPU——中央处理器

    B）ALU——算术逻辑部件

    C）CU——控制部件

    D）OS——输出服务

19.下列设备组中，完全属于外部设备的一组是：(     )。

    A）CD-ROM驱动器、CPU、键盘、显示器

    B）激光打印机、键盘、CD-ROM驱动器、鼠标器

    C）内存储器、CD-ROM驱动器、扫描仪、显示器

    D）打印机、CPU、内存储器、硬盘

20.标准ASCII码用7位二进制数表示一个字符的编码，其不同的编码共有：(     )。

    A）127个

    B）128个

    C）256个

    D）254个

21.下列叙述中，正确的是：(     )。

    A）计算机能直接识别并执行用高级程序语言编写的程序

    B）用机器语言编写的程序可读性最差

    C）机器语言就是汇编语言

    D）高级语言的编译系统是应用程序

22.计算机技术中，英文缩写CPU的中文译名是：(     )。

    A）控制器

    B）运算器

    C）中央处理器

    D）寄存器

23.在外部设备中，扫描仪属于：(     )。

    A）输出设备

    B）存储设备

    C）输入设备

    D）特殊设备

24.以下列出的6个软件中，属于系统软件的是

①字处理软件   ②Linux      ③UNIX

④学籍管理系统  ⑤Windows 2000 ⑥Office 2000：(     )。

    A）①②③

    B）②③⑤

    C）①②③⑤

    D）全部都不是

25.为了防治计算机病毒，应采取的正确措施之一是：(     )。

    A）每天都要对硬盘和软盘进行格式化

    B）必须备有常用的杀毒软件

    C）不用任何磁盘

    D）不用任何软件

填空题

1.Word在正常启动之后会自动打开一个名为         的文档。

2.Excel的一个工作簿中，最多可以添加至         个工作表。

3.在EXCEL中对数据排序是按主关键字、次关键字和        关键字进行的。

4.能够表现个体与整体之间关系的图表类型是        。

5.一个工作表中单元格E6中的公式为“=B6+C6”，该表示方式是        引用。

6.是Internet采用的主要协议：传输控制协议/网际协议英文缩写            。

7.Internet为人们提供许多服务项目，最常用的是在Internet各站点之间漫游，浏览文本、图形和声音等各种信息，这项服务称为         。

8.WAV格式是一种        文件格式。

9.IPv4地址有        位二进制数组成。

10.因特网中的IP地址由四个字节组成，每个字节之间用       符号分开。

判断题

（   ）1.程序只有竞争进入内存才能执行。

（   ）2.IPV6地址由128位二进制数组成。

（   ）3.用“我的电脑”窗口可以打开FTP服务器。

（   ）4.WWW的全称是环球信息网，CAI是网络操作系统。

（   ）5.Word 2010中，对文字可以设置底纹使某些数据突出显示。

（   ）6.Word 2010表格的格式可自动套用系统样式。

（   ）7.用户使用电子邮件只能传送文字信息。

（   ）8.在Windows中，屏幕上只能出现一个窗口，这就是活动窗口。

（   ）9.Excel默认情况下，文本数据沿单元格左对齐，数值数据沿单元格右对齐。

（   ）10.某台计算机的IP是202.255.256.112。

（   ）11.IP地址能惟一地确定Internet上每台计算机与每个用户的距离。

（   ）12.域名中CN代表中国，EDU代表科研机构。

（   ）13.在INTERNET中，HTML协议用于文件传输。

（   ）14.若有一主机域名WWW.EASTDAY.COM，其中WWW表示网络名。

（   ）15.TCP协议是一种可靠的面向连接的协议，UDP协议是一种不可靠的无连接协议。

选择题

1.【正确答案】B

解析：第三代（1965～1970年）是中、小规模集成电路时代。IBM-360系列是影响最大的第三代计算机的代表。

2.【正确答案】A

    解析：十进制整数转二进制的方法是除2取余法。“除2取余法”：将十进制数除以2得一商数和一余数。再用商除以2……以此类推。最后将所有余数从后往前排列。

3.【正确答案】A

    解析：计算机用于管理，起源于计算机在办公应用中对大量信息、数据的处理。

4.【正确答案】D

    解析：UPS是不间断电源；服务器是为网络提供资源，并对这些资源进行管理的计算机；绘图仪是输出设备。

5.【正确答案】A

    解析：十进制整数转二进制的方法是除2取余法。“除2取余法”：将十进制数除以2得一商数和一余数（121÷2得商为为60，余为1）。再用商除以2（60÷2得商为30，余为0）……以此类推。直到商为0，最后将所有余数从后往前排列。

6.【正确答案】D

    解析：区位码转国际码需要两个步骤：①分别将区号、位号转换成十六进制数。②分别将区号、位号各+20H（区位码 + 2020H ＝ 国标码）。本题中区号12转换成十六进制为C，位号21转换成十六进制为15。分别+20H，即得2C35H。

7.【正确答案】B

    解析：用高级程序设计语言编写的程序可读性和可移植性好，但不能被机器直接执行。

8.【正确答案】D

    解析：既可作为输入设备又可作为输出设备的是磁盘驱动器。

9.【正确答案】B

    解析：RAM可以进一步分为静态RAM（SRAM）和动态RAM（DRAM）两大类。这两种类型的RAM的差别在于保存数据所采用的技术不同。DRAM需要再进行周期性的刷新操作（一秒钟需要几千次），而SRAM则不需要刷新操作。

10.【正确答案】A

    解析：非对称数字用户线（Asymmetric Digital Subscriber Line）的接入技术的英文缩写是ADSL。ISDN是综合数字信息网（Integrated Services Digital Network）的英文缩写，ISP（Internet Server Provider，Internet服务提供商）就是为用户提供Internet接入服务的公司和机构，TCP是传输控制协议（Transport Control Protocol）的英文缩写。

11.【正确答案】C

    解析：第二代计算机时代已经出现了BASIC、FORTRAN和COBOL等高级程序设计语言，到第三代计算机时代，出现了结构化程序设计语言Pascal。

12.【正确答案】D

    解析：计算机辅助设计（CAD），就是利用计算机的图形能力来进行设计工作；计算机辅助制造（CAM），就是利用计算机进行生产设备的管理、控制和操作的过程。将CAD和CAM的数据库技术集成在一起，就形成了CIMS（计算机集成制造系统）。

13.【正确答案】D

    解析：不同进制数之间的比较，必须统一转换成同一进制的数。一般而言，转换成十进制数比较方便。十六进制数78转换成十进制数是120；二进制数10010110转换成十进制数是150；八进制数202转换成十进制数是130。

14.【正确答案】B

    解析：用来表示字符的二进制编码称为字符编码，计算机中的信息都是用二进制数编码来表示的。

15.【正确答案】A

    解析：在ASCII码表中，根据码值由小到大的排列顺序是：控制符、数字符、大写英文字母、小写英文字母。

16.【正确答案】B

    解析：UPS 的中文译名是不间断电源。

17.【正确答案】B

    解析：操作系统是管理、控制和监督计算机软、硬件资源协调运行的程序系统，由一系列具有不同控制和管理功能的程序组成，它是直接运行在计算机硬件上的、最基本的系统软件，是系统软件的核心。

18.【正确答案】D

    解析：OS是操作系统的英文缩写。

19.【正确答案】B

    解析：外部设备是指连在计算机主机以外的设备，它一般分为输入设备和输出设备。

20.【正确答案】B

    解析：国际通用的ASCII码是7位码，它是用7位二进制数表示一个字符的编码，共有27 = 128个不同的编码值，相应可以表示128个不同字符的编码。

21.【正确答案】B

    解析：只有机器语言才能被计算机直接识别，但机器语言可读性是最差的。汇编语言是符号化的机器语言，但不是机器语言，其程序计算机也不能直接识别。高级语言编写的程序是高级语言源程序，不能直接运行，必须翻译成机器语言才能执行。

22.【正确答案】C

    解析：英文缩写CPU的中文译名是中央处理器。

23.【正确答案】C

    解析：目前常用的输入设备有键盘、鼠标器、扫描仪等。

24.【正确答案】B

    解析：Linux是一个免费的、开放源代码的操作系统。UNIX是UNIX是历史最悠久的通用操作系统，一般用于高端服务器。Windows 2000是微软公司出品的操作系统。

25.【正确答案】B

    解析：由于计算机病毒日新月异，必须备有常用的杀毒软件且要不断地对杀毒软件进行升级，以保持防、杀病毒的有效性。

填空题
1.Word在正常启动之后会自动打开一个名为   文档1   的文档。

2.Excel的一个工作簿中，最多可以添加至   255   个工作表。

3.在EXCEL中对数据排序是按主关键字、次关键字和   第三   关键字进行的。

4.能够表现个体与整体之间关系的图表类型是   饼图   。

5.一个工作表中单元格E6中的公式为“=B6+C6”，该表示方式是   相对   引用。

6.是Internet采用的主要协议：传输控制协议/网际协议英文缩写   TCP/IP   。

7.Internet为人们提供许多服务项目，最常用的是在Internet各站点之间漫游，浏览文本、图形和声音等各种信息，这项服务称为   WWW   。

8.WAV格式是一种   音频   文件格式。

9.IPv4地址有   32   位二进制数组成。

10.因特网中的IP地址由四个字节组成，每个字节之间用   .   符号分开。

判断题
（ √ ）1.程序只有竞争进入内存才能执行。

（ √ ）2.IPV6地址由128位二进制数组成。

（ √ ）3.用“我的电脑”窗口可以打开FTP服务器。

（ × ）4.WWW的全称是环球信息网，CAI是网络操作系统。

（ √ ）5.Word 2010中，对文字可以设置底纹使某些数据突出显示。

（ √ ）6.Word 2010表格的格式可自动套用系统样式。

（ × ）7.用户使用电子邮件只能传送文字信息。

（ × ）8.在Windows中，屏幕上只能出现一个窗口，这就是活动窗口。

（ √ ）9.Excel默认情况下，文本数据沿单元格左对齐，数值数据沿单元格右对齐。

（ × ）10.某台计算机的IP是202.255.256.112。

（ × ）11.IP地址能惟一地确定Internet上每台计算机与每个用户的距离。

（ × ）12.域名中CN代表中国，EDU代表科研机构。

（ × ）13.在INTERNET中，HTML协议用于文件传输。

（ √ ）14.若有一主机域名WWW.EASTDAY.COM，其中WWW表示网络名。

（ √ ）15.TCP协议是一种可靠的面向连接的协议，UDP协议是一种不可靠的无连接协议。
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